防台防汛桌面演练实施方案
一、应急预案演练的目的
1、为使项目部施工人员了解应急预案的有关内容，学习遇台风、强降雨造成突发洪水时如何最大限度地降低人员伤亡、设备材料损失，确保一旦发生事故能够迅速、高效、有序的安全撤离险区人员，做好地质灾害的防灾避灾和抢险救援应急工作。
2、进一步提高项目各级管理部门和有关单位应对突发地质灾害的应急反应能力，解决应急组织之间相互协作和职责划分的问题，提高全体员工的防灾避灾意识，一旦遇灾能迅速有序安全撤离避让，最大限度地减轻突发事件造成的损失，维护人民群众生命财产的安全。

二、应急预案演练背景
2020年5月1日，接****防汛办发布暴雨红色预警信号，因台风天气造成持续性的强降雨， **标主坝上游库区雨水汇集，导致河道水位突发暴涨，致使本项目部导流洞过流不足，河道水位壅高漫过上游EL368.5土石围堰，将导致主坝**坝段EL368.5仓面过流，同时下游尾坎倒灌河水将淹没溢流面灌浆平台等多项紧急情况。

三、桌面演练时间：2020年5月1日10：00～11：00。

四、防汛应急预案桌面演练实施
1、桌面演练会议
    5月1日上午10:00～11:00， 在项目部会议室集合，参加人员：项目部全体人员及各作业队防汛领导小组成员。

2、桌面演练工作程序安排
 （***）：目前已进入台风多发期，为切实增强项目部防台防强降雨能力和抗灾意识,有效提高紧急情况下应急反应速度,特进行此次防洪度汛应急救援预案桌面演练，以确保工程安全度汛。现在我宣布， “2020年防台风防暴雨应急救援预案桌面演练”正式开始。

（***）：下面由我陈述假设事件背景：

现接****防汛办发布暴雨红色预警信号，因台风天气造成持续性的强降雨， ****主坝上游河道水位突发暴涨，致使本项目部导流洞过流不足。上午8时30分，河道水位壅高即将漫过上游EL368.5土石围堰，水位继续急速上涨可能将导致主坝6#坝段EL368.5仓面过流，继而导致河水灌入主坝廊道，同时下游尾坎河水倒灌将淹没下游灌浆作业面等多项紧急情况。 

（****）：由于连续的强降雨，根据广东省天气预报，此次强降雨过程将持续到明日，此时河道水位仍不断上涨，此次强降雨将可能造成主坝6#坝段仓面过流、下游尾水倒灌淹没固结灌浆平台等多项紧急情况。现在我宣布立即启动2020年防台风防暴雨应急救援预案并立即启动防汛Ⅲ级预警。通知应急救援工作组立即就位，组织做好防台防汛Ⅲ级预警抢险工作。通知抢险技术保障组组长****做好现场应急技术救援方案处理、指导抢险救灾以及与其他小组的联络指挥工作。通知现场各作业队负责人立即组织本班人员撤离现场，停止一切室外施工，现场所有机械设备立即转移至1#、2#拌和站，通知****合理安排人员、机械协助抢险。

（****）：我是项目部抢险技术保障组组长，接到Ⅲ级预警通知后根据现场施工区域生产实际情况，初步制定对上游围堰临时加高1m并距离围堰上游侧1.5m处采用编织袋装土堆设，高度30cm,同时根据水位上涨速度，抢险工作必须在10点30分前结束并撤离，任何人人员、设备不得逗留。下面抢险组立即做好防汛抢险准备，通知****队负责人****、浇筑工区主任****停止主坝仓面及主坝下游、副坝下游所有的户外施工和外出安排，严禁作业队人员靠近河边实施作业，人员全部撤离至办公楼。东风组营地人员全部撤离至项目部办公楼，各班班组长负责对本班人员清点核对。此次抢险联系方式为对讲机频道“1”，各抢险组及时注意相互联系。

（****）：我是****负责人，接项目部通知后，为做好防汛抢险准备工作，现已停止当日所有的户外施工和出行安排，严禁作业队部人员靠近河边实施作业，主坝仓面及副坝填筑施工人员现已开始组织人员撤离作业区。现已抽调2台挖机、5部运输车、1部25T吊车、12名人员前往参与抢险工作。

（****）：我是浇筑工区负责人，接项目部通知后，为做好防汛抢险准备工作，停止当日所有的户外施工和出行安排，东风组人员共计53名人员正在组织转移至安全地带，同时安排22名人员在取料场进行人工编织袋填土。 

（****）：我随时关注此次强降雨天气情况，并通知水情观测人员****、****赶赴现场做好施工现场水位监测，每10分钟汇报一次水情。

（****）：我立即赶赴现场开展施工现场水位监测工作，对施工现场水位数据进行记录并按时汇报。截止上午9点整，上游围堰水位是EL367m（距堰顶高程1.5m），根据水位上涨速度，预计11点水位上涨EL369.0m，（距新堰顶高程0.5m）

（****）：9点整，我通知各小组宣布立即启动防汛Ⅱ级预警，各应急小组组长（****、****、****）加快实施应急抢险，务必在10点30分结束抢险并撤离至安全区域。

（陈楠）：救灾物资发放已到位，抢险队员救生衣、雨衣、雨鞋等各项防汛救灾物资均已发放完毕。
（****）：通知作业队负责人****、****，立即组织对危险隐患区域的人员及设备物资进行核查，对无法撤离的设备进行加固、防护。

（****）：对施工现场已实施戒严封锁，疏散现场无关人员，通知****、****做好人员撤离工作，维护施工现场安全、交通秩序。

（****）：我是****队负责人，截止至10点整，设备物资已撤离完成，沙袋已设置完毕，备用电源已正常启动，参与抢险人员、机械设备已全部撤离至安全区域，人员清点无误。
（****）：我是浇注工区负责人，截止至10点整，碾压机械设备物资已撤离完成，无法撤离的设备已进行加固、防护，人员均已全部撤离至安全区域，人员清点一切正常。已通知电工周丹琳切断现场电源。

（周丹琳）：我是项目部电工，截止至10点15分，1#变压器覆盖东风组营地、****小拌和站、主坝区域除备用电源已全部切断电源。

（****）：已对上游围堰进行突击加高至EL369.5，施工区域施工用电已切断，备用电源已启动。洞口沙袋围墙稳定可靠，厂房积水已进行抽排，抽水设备已正常运行。已确认施工区域车辆机械、设备物资均处置妥当。现场电源已切断。

（****）：已确认人员全部转移至安全区域，人数清点无误，无人员伤亡。
（****）：上午10点30分，通知各小组组长汇报最后抢险情况。

（****）：上围堰已临时加高1m,上游沙袋已设置，备用电源已正常启动，已加密水位监测并随时报告。

（****）：人员已全部转移至安全区域，人数清点无误，已对施工现场进行封锁，设置了警示标识，已安排人员进行警戒巡查。
（****）：抢险设备及人员已撤离完成，车辆机械均已停放于安全区域。

（****）：浇筑工区抢险人员已全部撤离至安全区域。

（范志航）：经调用无人机及各区域重点监控设备对现场全面排查，现场人员、机械已全部撤离。
（周益洋）：撤离的受灾员工已安置妥当。
（****）：截止上午11点整，现场水位涨至EL369不变。围堰局部少量渗水。

（****）：截止上午12点整，上游围堰水位下降至EL367，并有持续下降趋势。

（****）：上午12时20分，经现场确认水位回落EL364.5，我宣布此次抢险救援已经结束，要求继续加密水位监测并随时报告，安排值班人员对现场进行安全巡查、跟踪监督。宣布“2020年防台风防暴雨应急预案桌面演练”结束。

3、演练总结

由项目经理****对本次桌面防汛演练进行总结讲话。

