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XXXX科技公司球团车间

酸、碱泄漏应急演练方案
为了进一步增强员工环境保护和自我防护意识，提高酸、碱及储存或投加系统事故或故障状态下操作人员的应急处理能力，我们拟在全车间范围内进行一次模拟酸、碱泄漏应急演练，先来了解一下硝酸和碱的性质。
硝酸得特性：
1基本信息库
中文名称：硝酸。
英文名称：Nitric acid。
CAS No.：7697-37-2。
分子式：HNO3。
分子量：。
危险标记：20(酸性腐蚀品)。
2理化性质库
主要成分： 
外观与性状：纯品为无色透明发烟液体，有酸味。
熔点(℃)：-42℃/无水。
沸点(℃)：86℃/无水。
相对密度(水=1)：(无水)。
相对蒸气密度(空气=1)：。
蒸气压(kPa)：(20℃)。
稳定性和反应活性：稳定。
避免接触的条件： 
危险特性： 具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。
溶解性：不溶于水，表面活性剂可增加其水中溶解度，在橄榄油中的溶解度为 mg/2 ml; 与水混溶。
3应急处置库
皮肤接触： 立即用水冲洗至少15 min，或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。
眼睛接触： 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15 min。就医。
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给予输氧。给予2%~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
食入： 误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。
呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： 穿工作服(防腐材料制作)。
手防护： 戴橡皮手套。
其他防护：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。
泄漏应急处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发，但不要使水进入储存容器内。向地面洒上苏打灰，然后收集并运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
有害燃烧产物： 氧化氮。
灭火方法： 二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质。
4管理信息库
储存的管理：与可燃物质、还原性物质、食品和饲料、碱和有机化合物分开存放，保待阴凉干燥。保存在通风良好的室内。
液碱的特性：
化学品中文名称： 氢氧化钠  

化学品英文名称： sodiun hydroxide  
分子式： NaOH  

分子量：  
健康危害： 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。  

环境危害： 对水体可造成污染。 

燃爆危险： 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 

眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 

食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 
危险特性： 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 

有害燃烧产物： 可能产生有害的毒性烟雾。 

灭火方法： 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 
操作注意事项： 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 

储存注意事项： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 
废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 
演练方案如下：
一、演练主题： 酸、碱泄漏应急演练
二、演练事件：
1、酸泵房酸泵出口法兰泄漏|碱泵出口漏碱，导致大量溢流到地坑里。
2、员工皮肤、衣服上涉碱液(酸)
三、演练时间  2016年3月21日至3月24日 
四、演练地点：酸泵房；碱泵房。
五、物资准备：  1、防护面罩、护目镜、防酸碱手套、防酸碱橡胶鞋；2、就近自来水； 3、沙子等。
六、演习领导小组名单：
组长：宫志文
副组长：王帅、高云胜
甲组成员：李欢、苏春、任建新、任贵华、鲁福兴
乙组成员：李欢、秦乐、刘阳、夏东升、杨志清
丙组成员：李欢、王刚、李晓洋、范伟、樊利斌
七、演练形式及内容  
1、演练形式：设想酸泵房酸泵出口法兰泄漏|碱泵出口漏碱，大量泄漏，现场模拟紧急处理；  
2、应急处理过程及步骤：  
A.岗位巡检人来报，酸泵房酸泵出口法兰泄漏|碱泵出口漏碱
B.接到报告后，立即通知停泵、当班组长及副组长和岗位员工立即穿戴好酸碱防护用品，赶往现场进行应急处理；  
C.现场处理人员在现场立即用大量的自来水注入地坑，稀释酸|碱的浓度至较低时，放入潜水泵将含有碱|酸水运送到浊环水池，回收。
3、个人涉酸、碱
A．如果工作服涉酸、碱，立即脱去工作服。
B．尽快用自来水冲洗可能涉酸、碱的皮肤。
C．如果皮肤涉酸、碱，马上就近用自来水冲洗(陶瓷平台、一楼化验室、一楼卫生间)。
D．冲洗后去医院就医。
八、注意事项： 
1、穿戴防酸胶鞋时，裤子的裤腿一定要塞入胶鞋内或者完全绾至胶鞋以上，不允许放至胶鞋外，否则，沾有酸碱的衣服接触皮肤后，会损伤皮肤； 
2、冲水时尽量落低水头，避免溶液溅起，打湿衣服或者溅到人的皮肤，对人身造成伤害；  
3、眼睛溅入酸碱溶液时，应立即用水冲洗，冲洗时应让水流射入眼睛，避免用手揉擦，以防手上或者脸部酸碱溶液进入眼睛。酸液键入眼睛可以用3%碳酸钠溶液清洗；碱液键入眼睛可以用3%硼酸溶液清洗；
   4、皮肤或者眼睛溅入酸碱溶液后，冲洗时间不能少于15分钟，防止冲洗不彻底，造成永久伤害。  
九、清理现场：  
1、清理现场的自来水管、空桶等
2、收好安全劳保用品并按规定摆放整齐 
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