有限空间作业应急救援预案
 1.1 为加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力，掌握事故处臵程序，
最大限度地减少事故人员伤亡，同时避免因盲目施救而导致事故扩大，制定本预案。

 1.2 本预案适用于本公司。各级管理人员、涉及有限空间工作的现场作业人员应熟知本预案。
 1.3 本预案应每年至少进行一次演练，并不断进行修改完善。
 1.4 编制依据文件
 《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2002]第70号
 《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 
《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令第1号 
2. 危险源（点）分析
 2.1 危险源（点）种类
 本单位涉及的有限空间主要为
2.2 危险源（点）特性
2.2.1 池（罐）在使用过程中，人员有阶段性进入工作，池（罐）内氧气不充分或池（罐）内泡菜的发酵时产生的有害气体，易造成作业人员中毒、窒息。
 2.2.2 作业人员进出及要维护清洗过程中，易受到中毒、窒息的危险。
3.应急救援
 3.1 应急救援组织机构
 3.1.1应急救援小组
 公司为有效进行应急救援，特成立应急救援小组，其人员为：
 组长：    （职务：    ）      电话：
第一副组长：  （职务：    ）      电话：
第二副组长：  （职务：    ）      电话：

小组成员：
3.1.2人员职责
 组长职责：
1、负责指挥事故现场抢救工作，掌握现场事故情况和人员安全情况，确定现场抢救决策，并迅速通知相关的员到达现场开展应急抢险行动；

2、在非工作日时间，接受抢险信息，立即按预案发布指令；监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。
第一副组长职责：
1、立即赶赴现场，做好现场组织协调工作；
2、组织技术人员积极落实抢险工作；
3、负责为抢险提供安全技术支撑和防护物质支持，并对现场实施安全监督。
4、在组长未在岗时立即接手组长工作。

 第二副组长职责：
1、副组长协助组长完成任务，根据决策部署事故现场抢险及救护任务，并检查落实，保证事故现场抢险任务完成和救护人员的安全撤离；
2、在组长及第一副组长不在岗时接手其工作。
  小组成员职责：积极协助现场抢险工作，服从现场应急救援小组统一派遣和安排。
 有限空间事故发生区域现场目击者职责：
1、事故发生后应迅速召集附近人员参加抢险救护，并利用现场配备的呼吸设备、

保险绳等应急救援器材迅速开展现场抢险救护行动；

2、对伤员进行迅速转移；
3、迅速利用现场配备的通风换气设备增加池（罐）内通风排气。
3.2 应急救援器材（本单位配备的救援器材具体型号、数量、防爆要求、保管、定期检验、维护等情况）
 呼吸防护用品：（全面罩正压式空气呼吸器、长管面具等隔离式呼吸保护器具）
 应急通讯（报警）器材：
 现场快速检测设备：
 大功率强制通风设备：
 应急照明设备：
 安全绳：
 救生索：
 安全梯：
 3.3 应急处理程序
（1）初步分析
现场应急指挥负责人和应急救援人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

 （2）快速检测
 使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。无检测仪器可以使用动物检测法或蜡烛法进行检测。
 动物检测法：在进入有限空间前，先往有限空间内放入鸡、鸭、鸽子等动物，观察一段时间其情况，若生命体态正常则证明有限空间空气没有问题，反之则有问题，需继续进行通风换气。然后再次检测。
 蜡烛法：在有限空间内点燃一支蜡烛，观察一段时间，看其火焰是否熄灭，熄灭则表示空气质量不佳，需继续通风换气。然后再次检测。反之则证明空气质量良好。
 （3）强制通风
 根据测定结果采取强制性持续通风等措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。
 （4）自身防护
 应急救援人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，以防止受到伤害。
 （5）应急照明
 在有限空间内救援照明灯应使用12V以下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。
 （6）脱离危险区域
 发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。
 （7）保持通讯 
救援过程中，有限空间内救援人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在救援人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

 （8）紧急救护
 救出伤员对伤员进行现场紧急救护，并及时将伤员转送医院。
  4. 紧急救护原则
 （1）迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处。
（2）进行人工呼吸（心肺复苏）救护。
（3）呼叫“120”急救服务，在急救医生到来之前，坚持做心肺复苏。
 5. 事故报告
 有限空间发生事故后，有关班组和个人应在第一时间通知董事长，总经理，安全员。
6. 预案的实施启动
 公司各单位在对本单位池（罐）进行维修、清洗作业时，一旦发生有限限空间窒息中毒事故，本预案自行启动。
