 (
四川
X
XX
电子股份有限公司
Sichuan General Microelectronics Co., Ltd
)Document NO.: xxxx-xxx-xxx  Version: V0001
	[bookmark: _GoBack]文件编号：
	标准作业指导
化学品泄漏专项应急预案
	版本：V001

	生效日期：2017.06.01
	
	页数：10



	修订一览表

	版次
	变更依据
	修订内容
	生效日期
	作者

	V001
	
	新建
	2017.06.01
	000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




四川XXX电子股份有限公司





化学品泄漏专项应急预案





起草____       ___

审核____       ___

批准____       ___








1、目的
为了控制生产现场、化学品库房、特气库房及其它场所可能发生的火灾、爆炸、触电、可燃助燃气体及危险化学品泄漏造成人员伤亡、急性中毒或重大经济损失等突发性事故发生，结合公司实际情况，特制定《四川广义微电子股份有限公司危险化学品泄漏事故应急预案》，通过预案实施使应急管理工作协调统一、紧急有序，从而达到迅速控制事态发展，减少或消除人员伤亡和各种经济损失的目的，特制定本预案。
2、范围
公司内及周边企业的所有危险化学品泄漏事件的应对工作。
3、制定预案的依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》
（2）《中华人民共和国消防法》
（3）《危险化学品安全管理条例》 
（4）《特种设备安全监察条例》
（5）《危险化学品名录》
（6）《剧毒化学品目录》
（7）《防雷减灾管理办法》
（8）《重大危险源辨识》GB18218-2000
（9）《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003
（10）《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91
（11）《危险货物品名表》GB12268-2005
（12）《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995
（13）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006
4、事故类型和危害程度分析
4.1危害程度分析
4.1.1危险目标潜在危险性
a) 易燃液体泄漏（如酒精、甲醇、液态氨等）无法控制或扩散所所引发的危险化学品事故；
b) 易燃气体泄漏或超压爆炸（如天然气、氢气、氯气、氨气、砷烷、硅烷、三氯化硼、磷烷、溴化氢、三氟化硼等）无法控制或扩散引发的危险化学品事故；
c）公司化学品甲醇、硫酸、盐酸、乙醇、硝酸、氢氟酸、异丙醇、正胶显影液、氨水、边胶清洗剂、丙酮、正胶表面处理剂、正性光刻胶等泄漏无法控制或扩散引发的危险化学品事故；
d）氢气站、氧气站、大宗气体库房因设备故障或人为误操作可燃气体、有毒气体、易燃易爆气体泄漏爆炸无法口直或扩撒引发的危险化学品事故；
e）化学品库房在储存、转运、使用中因化学品泄漏引发的危险化学品事故；
[bookmark: _Toc173755413]4.1.2危险目标危害程度
1）易燃液体泄漏燃烧，引起人身伤害，公司资产损失，污染物质、有毒有害物质进入大气，造成或可能造成环境质量下降；
2）易燃气体泄漏燃烧爆炸，引起人身伤害，公司资产损失，污染物及有毒有害物质进入大气造成生态环境破坏；
3）化学品库房泄漏，引起人身伤害，公司资产损失，产生环境污染，影响公司正常生产；
4）氢气站、氧气站、大宗气体间泄漏燃烧爆炸引起人身伤害，公司资产重大损失，影响公司安全稳定运行；
5）化学品库房化学品泄漏，引起人身伤害，影响公司正常生产。
[bookmark: _Toc190664060]      4.2可能发生的事故类型
（1）化学品、特气泄漏引发化学品泄漏事件、爆炸等重大事故，引起人身伤害，公司资产重大损失，导致污染物质、有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降；
（2）氢气站、氧气站、大宗气体间危险化学品气体泄漏燃烧爆炸，引起人身伤害，公司资产重大损失，危及公众身体健康和财产安全或造成环境污染生态环境破坏；
（3）化学品库房化学品泄漏，引起人身伤害，公司资产重大损失，污染生态环境，造成生态环境破坏。
[bookmark: _Toc190664061][bookmark: _Toc167968831]5.应急处置基本原则
突发危险化学品应对工作坚持统一领导、分级负责，协调联动，快速反应、科学处置，保障有力的原则。危险化学品事件发生后，在环境应急指挥部的统一领导下，按照职责分工开展应急监测和处置工作。本着“员工生命第一”的原则，先抢救遇险员工，迅速切断危险源和灾害链，防止事态扩大，保护员工生命安全，后抢救生产设施。为迅速采取应急行动，避免或减少损失，按以下现场抢险原则程序进行：
1. 疏散无关人员，最大限度减少人员伤亡；
1. 阻断危险物源，防止发生次生事故；
1. 保持通讯畅通，随时掌握险情动态；
1. 调集救援力量，迅速控制事态发展；
1. 正确分析现场情况，及时划定危险范围；
1. 正确分析风险损益，组织物资抢险；
1. 处理事故险情时，首先考虑人身安全，其次减少财产损失，按有利于恢复生产的原则组织应急抢险行动。
[bookmark: _Toc190664062]6.组织机构及职责
[bookmark: _Toc167968832][bookmark: _Toc190664063]6.1应急组织体系
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6.2公司危险化学品事件应急领导小组职责
6.2.1公司危险化学品事件应急救援领导小组是公司应急救援工作的最高领导和决策机构，职责如下：
（1）制定指导公司危险化学品事件应急预案编制和备案工作；
（2）开展公司内危险化学品风险评估工作，分析可能发生的危险化学品事件，提高公司环境风险防范能力；
（3）负责收集分析危险化学品工作信息，及时上报重要信息，向应急指挥部提出应急处置、信息发布等建议；
（4）开展应急监测，及时向上级环保部门报告；
（5）加强与毗邻区联系，健全应急联动工作机制；
（6）组织开展事件调查，查清危险化学品事件原因，确认事件性质，认定事件责任，提出整改措施和处理意见；
（7）参与制定危险化学品事件处置完成后恢复工作方案，推动生产、环境恢复工作；
（8）落实应急其他指示、要求。
6.2.2  发生危险化学品事件时，指挥权顺序是：总经理、副总经理、生产经理、环安工程师、各部门经理。
6.2.3公司危险化学品事件领导小组和应急办公室及职责
公司危险化学品事件应急领导小组下设现场指挥部，其职责为:
1. 根据危险化学品事件现场的实际情况对应急救援方案作出决策性的选择；
1. 可视其情况对各应急救援小组进行调遣；
1. 负责根据事故现场具体情况，随时调整救援方案；
1. 负责组织相关人员及时到位，并指挥组织救援；
1. 负责应急救援物资、设备的调度；
1. 现场救援行动结束时，负责宣布解除现场应急状态命令。
6.2.4现场应急救援小组职责
现场应急救援小组分为：现场处置组、疏散警戒组、医疗救护组、监测组、现场综合协调组等。
6.2.4.1现场处置组职责
1. 按照现场指挥部制定的应急处置方案实施应急救援工作。如果现场应急处置不能满足救援需要,在现场应急指挥部与专家组的指导下，根据重新制定的处置方案,确定警戒方位,并实施抢险救援,快速消除和控制险情；
1. 对现场应急总指挥负责,及时报告对事故的处置情况和出现的新问题,防止次生事故的发生；
1. 协助事故调查组开展事故的调查和善后处理工作。
6.2.6.2疏散警戒组职责
1. 负责事故现场的治安保卫，维护好现场秩序，按照现场抢险指挥组划定的警戒范围，及时通知事故发生地及波及区域内人员的撤离；详细告知撤离路线及注意事项，确保转移迅速、有序、安全地进行；
1. 设立显眼的警戒线、岗，禁止非应急救援人员和闲杂人员进入警戒区域；
1. 根据事态的发展，现场应急总指挥认为有必要时，协助遂宁市公安、交警部门对出现险情的地段实施交通管制；
1. 引导消防车、救护车等抢险车辆准确、及时地到达事发地点，防止车道受阻。
6.2.6.3现场医疗救护组职责
1. 负责医疗救护器材的准备和及时与遂宁市医疗救护机构取得联系；
1. 负责对受伤人员的现场救护和危、重伤员的转送。
6.2.6.4现场监测组职责
1. 负责与遂宁市环保、检测部门取得联系并请求援助；
1. 协助遂宁市环保、检测部门对危险化学品事发现场及周边的空气质量、水源等进行检测；
1. 负责对危险化学品泄漏后可能发生的污染、中毒等伴生、次生事故预警、预报和提出处置方案；
1. 负责危险化学品应急结束后的现场清理及消毒处理工作。
6.2.6.5 现场综合协调组职责
1. 负责传递现场总指挥下达的救援指令、物资供应指令、车辆调动指令、救援人员调配指令等各种现场救援决策的指令；
1. 负责与公司危险化学品事件应急领导小组和遂宁市应急办公室及有关部门保持联系，作好各种信息的收信与反馈，做到上传下达及时将事故抢险进展情况进行通报；
1. 负责现场通讯保障、交通运输保障和抢险物资、设备、设施和人身防护用品的供给；
1. 负责现场抢险救援人员生活保障；
1. 负责做好伤亡情况和经济损失的统计工作；
1. 负责与遂宁市有关部门的协调与沟通。
[bookmark: _Toc190664065]6.3 应急指挥原则
各级应急指挥应遵循“先到指挥责任”原则，担负起应急指挥责任，即：最先到达事故现场的最高级别作为事故应急临时总指挥，上级指挥人员到达后，移交指挥权。并在随后的救援工作中密切配合总指挥的工作。
[bookmark: _Toc190664067]7.预防与预警
[bookmark: _Toc190664068][bookmark: _Toc167968835]7.1危险源监控
7.1.1对于确定的危险源特别是重要危险源，设置专门的监测系统，必要时进行连续监测。监视的内容应包括监视的时间、频次、方法、监视的责任人及配合部门等。
7.1.2特定情况下特别是在事故发生后，应该对重要危险源进行专项监视和测量，制定纠正或预防措施予以实施，直至不符合关闭为止。
[bookmark: _Toc190664069][bookmark: _Toc167968836]7.2预警行动
7.2.1 公司危险化学品事件应急领导小组应定期分析、研究各部门可能导致危险化学品事件或危险化学品事件隐患事故的信息，研究确定应对方案，及时通知有关部门采取具有针对性的措施来预防事故的发生。
7.2.2 当发现危险化学品事件隐患或事故隐患将导致危险化学品事件发生时，现场人员应立即向事故部门负责人和公司应急办公室发出预警通知。
7.2.3公司应急办公室接到应急情况报告后，依据应急报告内容，判断危险化学品事件类型，及时通知各有关部门立即开展事故救援工作，并上报公司应急领导小组，密切关注事态发展，做好应急准备和启动事故应急预案，组织实施灭火救援工作。必要时，请求遂宁市应急救援机构增援。
7.2.4任何部门、单位和个人对危险化学品事件隐患事故信息。不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人瞒报、缓报、谎报。
[bookmark: _Toc190664070]8.信息报告程序
[bookmark: _Toc190664071]8.1 报警与通知
公司危险化学品事件应急办公室负责24小时应急值守（0825-5809007）。接收危险化学品事件报告信息。在接到报警电话确认危险化学品事件后，立即将事故信息通知公司应急领导小组成员和各有关部门、人员，保证信息传递的准确性、时效性。
[bookmark: _Toc190664072]8.2 危险化学品事件上报程序
发生危险化学品事件后，现场人员在尽可能控制危险的情况下，立即向所在部门负责人和应急办公室报告，并同时拨打火警电话：119，如有人员受伤时，拨打医疗急救电话：120；部门负责人立即向公司应急办公室报告危险化学品事件基本情况，公司应急办公室应根据现场报警人对危险化学品事件报告的基本情况，来判断公司是否有能力实施救援和控制，超出其救援和控制能力时，应立即向公司应急领导小组和遂宁市应急办公室报告危险化学品事件的具体情况，同时与危险化学品事件现场保持密切联系，及时了解危险化学品事件发展情况。危险化学品事件信息报送的内容一般包括（但不限于）：
1、事故单位；
2、危险化学品事件发生的具体时间、地点或部位、泄漏物质、影响范围等；
3、可能的原因、性质、危害严重程度；
4、有无人员被困、伤亡于事故现场；
5、事故可能发展趋势及救援要求、已采取的措施；
6、报警人的姓名、联系电话、职务。
[bookmark: _7.应急处置][bookmark: _7.4处置措施][bookmark: _Toc190664073][bookmark: _Toc167968842][bookmark: _Toc173723771][bookmark: _Toc167968843][bookmark: _Toc120870436]9.应急处置
[bookmark: _Toc190664074]9.1响应分级
[bookmark: _Toc173723766]    按照分级响应的原则，发生危险化学品事件应急响应，启动本应急预案。各应急救援工作小组迅速按应急方案响应。超出其应急处置能力时，应及时向遂宁市应急管理部门报告启动相应应急预案。应急行动结束后，及时将应急处置情况向四川广义微电子股份有限公司应急办公室报告。
[bookmark: _Toc190664075]9.2启动条件 
9.2.1发生危险化学品事件的；
9.2.2工厂危险化学品事件应急领导小组认为有必要启动的。
[bookmark: _Toc190664076]9.3响应程序
9.3.1指挥与控制
危险化学品事件发生后，事故现场应立即启动应急处置程序，现场班长以上（含班长）的最高职务的即是现场临时应急指挥，有权决定现场抢险指挥事宜，组织指挥有关人员进行前期的处置工作，及时控制事态的扩散。并将事故发生的情况立即报告公司应急办公室和本部门领导,在上级应急指挥人员到达后，由上级应急指挥人员接管现场应急的指挥权。
9.3.2应急救援程序
公司应急办公室接到事故情况报告后,应立即依次报告公司应急领导小组组长、副组长，并向公司应急领导小组成员进行通报。
 (
社会救援机构
公司应急办公室
事故发生现场
公司应急指挥领导小组
协议应急救援机构
区域联防单位
地方政府应急指挥中心
)9.3.3应急指令下达程序见下图：







[bookmark: _Toc190664077]9.4 处置措施
[bookmark: _Toc190664078]9.4.1 危险化学品事件救援的基本原则
在处置危险化学品事件时，必须运用“先控制，后处置”；“救人重于事故处置”；“先重点，后一般”等基本原则。
[bookmark: _Toc190664079][bookmark: _Toc190664086]9.4.2要害（重点）部位、关键装置发生危险化学品事件时处置程序
（1） 采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置处置发展趋势进行动态评估，及时提出处置危险化学品事件有效的指导意见；
（2） 当危险化学品事件失控，危及事故处置人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域。
[bookmark: _Toc190664093]9.5 应急结束
9.5.1 当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故消除后，经现场应急救援指挥部确认和批准，由现场应急总指挥宣布应急状态结束。应急救援队伍撤离现场。
9.5.2 善后处置工作结束后，由现场应急救援指挥部分析总结应急救援教训，提出改进应急救援工作的建议，完成应急救援工作总结报告并及时上报。
[bookmark: _Toc190664094]10.应急物资与装备保障

危险化学品事件应急救援装备物资清单
	[bookmark: _Toc190664095]序号
	应急物资
	型号
	数量
	单位
	存放位置

	1.          
	室内消火栓
	　-
	30
	个
	生产车间、下夹层

	2.          
	室外消火栓
	　-
	5
	个
	厂区四周

	3.          
	灭火器
	干粉
	40
	具
	厂房下夹层

	4.          
	灭火器
	　二氧化碳
	60
	具
	生产车间

	5
	消防报警设备
	-
	5
	套
	生产厂房、特气间、化学品仓库

	6.          
	消防侧
	　-
	10
	m3
	化学品库房

	7.          
	消防桶
	　-
	3
	个
	化学品库侧

	8.

	小苏打
	-
	2
	袋
	化学品库房

	9.          
	消防锹
	　-
	5
	把
	消防沙旁

	10.          
	氧气/氢气/可燃气体/砷烷气体检测仪
	唐仪　
	1
	只
	生产部环安

	11.          
	氢气气体检测仪
	唐仪
	1
	只
	生产部环安

	12.

	可燃气体报警设备
	-
	5
	套
	生产车间
特气间
氢气站

	13.          
	手提式充电手电筒
	　-
	5
	把
	门卫室

	14.          
	担架
	　-
	1
	副
	医务室

	15.          
	应急药物
	　-
	若干
	　
	生产部门岗


11.附则
[bookmark: _Toc190664096][bookmark: _Toc173723772][bookmark: _Toc167968844]11.1术语和定义
下列术语和定义适用于本标准：
11.1.1应急预案（emergency response plan）：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。
11.1.2应急准备（emergency preparedness）：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。
11.1.3应急响应（emergency response）：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。
11.1.4应急救援（emergency rescue）：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。
11.1.5恢复（recovery）：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。
[bookmark: _Toc190664097][bookmark: _Toc173723773][bookmark: _Toc167968845]11.2应急预案备案
本预案由四川广义微电子股份有限公司生产部环安办公室负责保存，并报遂宁市环境保护局监督管理局备案。

附件：
附件2.1——生产车间突发危险化学品事件现场处置方案
附件2.2——化学品库房危险化学品事件现场处置方案
附件2.3——特气仓库危险化学品事件现场处置方案
附件2.4——化学品转运泄漏事件现场处置方案
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