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（一）操作前的安全准备工作
1、操作前应对转向、行走、制动、动力输出等部位进行认真检查，清洁、调整、紧固、润滑各部位，经试运转确认良好。
2、检查燃油、润滑油、液压油、冷却水是否充足，检查电源线路绝缘及开关触点是否灵敏，检查液压系统各管路、操纵阀、工作油缸、油泵是否有泄漏，动作是否正常。
3、机组人员应了解施工条件和任务，内容包括：填挖的高度和深度，边坡大小，电线高低，地下电缆和管沟、坑道、墓穴、未爆炸的炮眼等各种障碍物的情况和位置。机械进入现场后，应听从现场指挥人员的指挥，发现不安全因素应及时处理。
4、将主离合器操纵杆放在空挡位置，然后起动发动机，检查各仪表、传动机构、工作装置、制动机构等动作是否正常，确认无误。
5、确认机械周围无行人和障碍物，同时鸣喇叭示意，方可开始工作。
6、挖掘机工作时的停放位置必须平坦稳固，并将履带制动。履带停放位置应与挖掘机工作面延伸方向一致，左右不得有歪斜现象。
7、在软土泥沼地上工作时，履带下方应用枕木或其它材料铺垫，防止机械倾斜或下陷。
8、挖掘机在工作位置停稳后，应先挖一、二斗确认正常后，才能开始作业。
(二)  工作中的安全操作规程
1、在下列场所进行挖掘作业时，必须指派专人现场指挥和观察了望，以防发生意外。
（1） 既有铁路线周围；
（2） 有车辆和行人通行的公路边；
（3） 220伏以上的高压线附近；
（4） 在城市或有地下管线的地方；
（5） 隧洞内及河道边；
（6） 高边坡及易坍塌的区域；
（7） 其它有潜在危险的场所。
2、严禁挖掘机从事下列作业行为：
（1） 用铲斗回转力对物体进行冲击或作业；
（2） 用铲斗下坠力进行打桩、锤击、破碎等作业；
（3） 用铲斗下坠力清除斗内积土；
（4） 用行走力作业；
（5） 铲斗未离开地面时回转和行走；
（6） 铲斗满载时行走；
（7） [image: ][image: ][image: ]把液压缸操纵到行程末端；www.zhulong.com

（8） 挖掘未经爆破的岩石；
（9） 突然转换操纵杆。
3、配合挖掘机作业的人员和设备，必须在挖掘机回转半径以外工作。若必须在回转半径以内工作时，挖掘机必须停止回转，并将回转机构制动，方可进行工作。同时，机上机下人员要互相照顾，密切配合，确保安全。
4、挖掘机工作时机身应处于水平位置，每次挖掘不宜过深，提斗不宜过猛，以免损坏机械造成倾覆事故。铲斗下落时，注意不要冲击履带及支架。
5、挖掘机进行装载作业时，应等汽车停稳后，方可回转铲斗向车上卸料。铲斗应尽量放低，但要注意不得碰撞汽车任何部位，铲斗禁止紧急回转和制动，禁止铲斗从驾驶室顶部越过。
6、挖掘机移动时，臂杆应放在行走的前进方向，铲斗距地面20~30厘米。挖掘机上下坡时，驱动轮应在后面，臂杆在前，小臂与大臂调整成90~110度，铲斗调至水平状态，上下坡度不得超过30度，下坡应慢速行驶，途中不得变速和空挡滑行。
7、一般情况下，不允许使用挖掘机起吊货物，特殊情况需要挖掘机起吊时，必须遵守下列规定：
（1） 起吊货物的重量不准大于挖掘机斗容量的额定重量；
（2） 必须用钢丝绳将货物捆绑牢固；
（3） 不准起吊货物后行走；
（4） 现场有专人指挥；
（5） 禁止起吊钢筋、木材等长大杆件货物。
8、在较高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面内的较大石块和其它杂物清除掉，以免坍塌造成事故，如将土堆挖成悬空状态，而又不能自然塌落时，则需用人工处理，不得用铲斗将其砸下或压下，禁止在有坍塌危险的掌子面下工作。
9、当挖掘坑、槽（坑内无地下水，坑深在5米以内又不加支撑）基础时，其边坡度不应小于以下规定：

	土 质 名 称
	在坑沟底部挖土
（坡度）
	在坑沟上部挖土
（坡度）

	沙土、炉渣回填土
	
1000

750

	1000


1000


	[image: ][image: ]亚沙土、泥炭岩、白土www.zhulong.com

	
1000

330

	700
1000


	亚沙土、砾石土
	1000
500

	1000
750


	粘土
	1000
250

	1000


670


	干黄土
	1000
100

	1000
330




10、在沿铁路线轨道边挖土作业时，开挖边沿距轨道中心线应在下列安全线以外：
（1） 标准轨距不得小于2.5米；
（2） 1米轨不得小于2米；
（3） 0.75米轨不得小于1.5米。
11、挖掘机在作业时，严禁进行保养、检修、润滑、紧固等工作，如发现异常响声或异味、温度升高等情况，应立即停车进行检查。
（三）工作后的安全注意事项
1、挖掘机工作完毕，应将机械驶离作业现场，停放在安全、平坦、坚硬的地面，将铲斗水平降下，底部触地，把左右行走操纵阀放在空挡位置，把安全锁紧杆推到锁紧位置，关闭门窗并上锁。
2、检查工作设备、底盘行走部位是否有漏油、漏水现象，如有不正常应立即修理。检查发动机及周围是否有纸片碎布等易燃物，及时清除，防止引起火灾。清除下部行走机构上的泥土。
3、挖掘机可作短距离自行转移，履带式挖掘机自行距离不允许超过5公里。需要连续作业时，工作场地与驻地间距离在500米以上的，下班时不允许将挖掘机开回驻地，应派专人在工地看管（轮式挖掘机可不受此限制，但自行距离不可过长）。
[image: ][image: ][image: ]4、挖掘机在作短距离自行转移时，应对行走机构进行一次全面润滑，行走速度不宜过快。www.zhulong.com
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（一）工作前的安全准备
1、工作前应对机械的转向、行走、制动、动力输出等结构进行认真检查、调整紧固和润滑。
2、检查燃油、液压油、润滑油、冷却水是否充足，电源线路开关是否灵敏，检查液压系统各管路、泵、阀、缸有无泄漏，经试运转确认工作良好，动作正常。
3、推土机起动一定按照操作程序进行，起动后加热运转，待水温达到55℃，油温达到45℃方可参加作业。
4、机组人员应了解施工条件和任务，明确障碍物的情况和位置，机械进入现场后要服从现场指挥人员的调度。
（二）工作中的安全要求
1、起步前应仔细观察四周现场有无障碍，机械上下有无遗忘的工具或其他杂物，然后开车作业。
2、在运转中应随时检查各种仪表指示是否正常，发动机有无异响异味，有无漏油、漏水、漏气现象，如发现故障应及时排除。
3、推土机在行驶中，操作人员和其他人员不得上下机，也不准站立或坐在驾驶室以外的任何部位。
4、推土机在运转中，不得进行任何紧固、润滑、保养等工作，严禁在陡坡上停车进行保养和修理。
5、推土机在陡坡上作业时禁止急转弯，必须正车上坡，倒车下坡，上坡坡度不得超过25º，下坡坡度不得超过35º，横向行驶坡度不得大于10º，在25度以上陡坡上严禁横向行驶，上下坡应用低档行驶，并不许换挡，严禁脱档滑行。
6、在坡地上工作时，如发动机熄火，必须立即制动并将刀片放到地面，待推土机停稳后重新起动发动机。
7、推土机工作应平稳，吃土不可过深，刀片起落不要过猛，铲刀距地面一般0.4米为宜。
8、工作中驾驶人员不准离开机械，需要离开时，应将操纵杆放回空挡位置，将铲刀落地，关闭发动机。
9、在向沟渠内回填土时，禁止推土铲刀超出沟槽边缘，可用一铲顶一铲的推土方法填土，在深沟、陡坡地段施工作业时，应有专人指挥，以确保安全，沟深如超过两米，应放出安全边界线和边坡。
10、多台推土机在同一施工现场联合作业时，前后距离应大于8米，左右距离1.5米。若需并铲作业时，必须选择机械性能良好，机型相同的推土机，驾驶人员技术应熟练。
[image: ][image: ][image: ]11、用推土机清除高于机械的建筑物、树木、电线杆时，应选择有利位置，以免倒塌伤人或砸坏机械。在电杆附近作业时，应根据电杆的埋深和土质情况，在电杆周围保留一定的土堆，一般土堆直径不小于3米，冬季施工时不小于4米。www.zhulong.com

12、推土机在有负荷的情况下禁止急转弯，以免发生履带脱轨或损坏行走机构。
13、履带推土机不准在沥青路面或混凝土路面上行驶，必须通过时应采取措施，垫上木板或草垫，以免压坏路面。通过铁路时，在铁轨两边和中间铺垫木板，垂直通过，禁止转弯。
14、推土机在爆破现场作业时，在爆破前必须把推土机开到安全地带，进入施工现场前，操作人员必须了解现场情况，确认安全时，方可将机械开进作业点。
15、推土机倒车时，应注意车后方的石块和其它障碍物，防止碰坏油底壳。
（三）工作后的安全注意事项
1、工作后应将推土机外部泥土、灰尘、污物清理干净，并进行检查、保养、调整、润滑、紧固等，将机械开到平坦安全的地方停放，铲刀落地，锁闭门窗。
2、冬季停放的机械，在气温下降到零度时，应打开放水开关和水箱盖，将发动机的冷却水放尽（使用防冻液的除外）。
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（一）作业前的安全准备工作
1、驾驶员应了解施工条件和任务，检查周围有无障碍物或危险品，司机应遵守施工安全有关规定。
2、作业前应按照日常保养项目对机械进行检查维护调整润滑，检查燃油、润滑油、冷却水是否充足，检查电源线路绝缘及触点是否灵敏。
3、检查液压系统各管路及操纵阀、工作油缸、油泵等是否有泄漏，动作是否正常，作业前应作无负荷运转10分钟，升降大小臂杆及铲斗前后翻倾，确认工作正常后可进行装卸作业。
4、装载机工作时的场地应平坦坚固，不能在倾斜地面或陡坡上从事装卸作业，在软土泥沼地上工作时，轮胎下方应用枕木或其它材料铺垫，防止机体倾斜或下沉。
（二）工作和行驶中的安全注意事项
1、刹车、喇叭、转向机构应齐全、灵敏、可靠，在公路上行驶应遵守交通规则。
2、装料时铲斗角度不宜过大，以免增加装载阻力，当装载机遇到阻力增大，轮胎打滑和发动机转速降低时，应停止铲装，切不可强行铲装。
3、满载行驶时，铲斗不应提升过高，一般距地面0.5米左右为宜。
4、禁止用铲斗推土、平整土地、打桩及其它非装载作业。禁止用装载机进行起吊作业。禁止装载机满载后倒退上坡行驶。
5、装载机在配合自卸车作业时，自卸车不要在铲斗下通过，向汽车上装料时，必须将铲斗提升到不会触及车厢板的高度，并注意勿使铲斗和车厢发生碰撞。
6、在土质坚硬的情况下，不得强行装卸，以免损坏机件，必须先用机械翻松后再用装载机装料。
7、在装料过程中，铲斗内如有积土，严禁使用操纵阀使铲斗抖动的方法清除，以防止部件产生应力集中，造成斗杆折断等事故，必要时可用人工清除积土。
8、机械作业过程中，不得进行紧固、保养工作，严禁任何人在斗臂两侧及下面停留或通过。随时清除夹在轮胎间的石块。
9、装载机动臂进行润滑和调整时，必须装好安全销或采取其它措施，防止动臂下落伤人。
10、装载机行走时，只允许司机一人驾驶操纵，不允许任何人在驾驶室内外、铲斗内及其它任何部位搭乘代步。
11、夜间作业时，机械作业现场应有良好的照明，并设专人现场指挥。
（三）工作后的安全注意事项
[image: ][image: ][image: ]1、作业后将装载机驶离工作现场，停放在平坦安全地带，落下铲斗，用方木垫好，清除机体上和铲斗内的泥土和污物。www.zhulong.com

2、按日常保养项目，对装载机进行例行保养和维护。
3、关好门窗，上锁后方可离开。
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1、对新机、经过大修或有重要改装的起重机，在使用前都应按起重机性能试验的有关规定进行吊重试验。
2、起动机械前，应检查钢丝绳、滑轮、卷筒、制动及各安全装置是否完整可靠，检查各部螺丝、连接部位、运转部件有无松动和裂痕，润滑是否良好，起动机械后检查各仪表指示是否正常，观察排气烟色，听其声音有无异响。
3、起重机在每班作业前应先作无负荷升降、旋转、变幅、前后左右运行及制动、限位安全性试验，确认安全可靠方可正式作业。
4、起吊重物时，吊钩与钢丝绳应保持垂直，禁止吊钩、钢丝绳在倾斜状态下拖动被吊物品，在吊钩吊上重物未提升时，禁止起重机移位或旋转，禁止起吊埋在地下或凝结在地面上的物品。
5、起重机严禁超负荷作业，如果用两台起重机同时起吊一件重物时，必须有专人统一指挥，两机的升降速度和旋转速度应保持相等，被吊重物的重量不得超过两起重机额定起重量总和的75%，如果两台起重机分担同时起吊重量不等的重物时，每机分担的重量不能超过该机额定起重量的80%。
6、起重机吊运重物时，不能从人员头上越过，不能吊起重物在空中长时间停留，如遇特殊情况需要暂时停留时应发出信号，所有人员不得在重物下面停留或通过。
7、起重机在作业时，起重臂下严禁站人，所有人员应尽量避免站在起重臂回转区域内，禁止在吊运的重物上面站人或对吊着的重物进行加工。
8、在起吊重物作业中禁止起落起重臂，在特殊情况下，应严格按照起重机使用说明书规定执行。严禁在起重臂起落稳定之前变换操纵杆。
9、起重吊装高处的物品时，吊钩与滑轮之间应保持一定的距离，防止卷扬过限，将钢丝绳拉断或起重机后翻。在起重臂达到最大仰角或吊钩在最低位置时，卷筒上的钢丝绳至少保留三圈以上。
10、下大雨、大雪、大风情况下，起重机应停止作业，必须作业时，应采取特别措施，防止制动器受潮失效。
11、钢丝绳在卷筒上应排列整齐，不得乱缠和绕结。作业时卷筒上的钢丝绳不可全部放尽，至少保留三圈，以防末端松脱。
12、钢丝绳在使用过程中应经常进行检查，发现变形、缠绕、磨损、断丝、锈蚀等现象，要及时处理。钢丝绳表面锈蚀磨损超过平均直径10%或在一个节距内断丝超过一股时，应更换新钢丝绳。
13、钢丝绳在使用时，每月至少要润滑两次，炎热地区应每5天润滑一次。
14、吊钩应定期做探伤检查，如有永久性变形或裂纹时，应更换。吊钩[image: ][image: ][image: ]断面磨损10%时，应当重新验算，确定安全起重量，以确认是否更换或降低负荷使用。www.zhulong.com

15、起重作业“十不吊”：
（1）信号不清不吊；
（2）重量不明不吊；
（3）歪装斜拉不吊；
（4）超过选定工作半径的额定起重量不吊；
（5）吊具吊索不符合规定、捆绑不牢、起吊后不稳不吊；
（6）重物上站人、吊臂下有人不吊；
（7）带棱角快口的物品未垫软物时不吊；
（8）埋在地下的物件不吊；
（9）遇有六级以上大风及大雨、大雾等恶劣天气不吊；
（10）夜间作业没有足够的照明不吊。








五、汽车起重机安全操作规程

（一）作业前的安全检查
1、检查发动机冷却水、燃油、润滑油（脂）是否充足，并对各润滑点进行润滑。
2、检查轮胎充气是否达到额定气压。
3、检查各传动部件螺栓紧固情况，检查钢丝绳是否有磨损、断丝、断股现象，绳卡是否牢固。
4、检查发动机工作是否正常，油、水、气路有无泄漏，各操作手柄是否放在中间或停止位置。
5、将支腿撑好，并进行锁定，空载运转各机构，检查运转情况是否良好。
（二）操作中的安全注意事项
1、支腿伸出放平后，即关闭支腿开关，如地面松软不平，应修整地面，放好垫木，起重机不允许在倾斜的地面上作业，也不得在泥泞中或没有压实的地面吊重作业。
2、作业时应注意作业范围内有无电力电话线或其它障碍物，所有人员不能站在起重机吊臂的回转区域内，重物不允许在驾驶室上方通过，配合作业人员挂好吊钩后应站到安全区域。
3、夜间作业时，作业场所要有足够的照明和宽畅的作业通道，并与附近的建筑物及设备保持一定的距离。
4、起重机不得在架空输电线路下或靠近一侧进行工作，如特殊情况需要作业时，应按照下列所规定的吊臂、钢丝绳或重物与架空线路的最近安全距离操作，并有专人负责指挥。

	电压
	1kv以下
	1-20kv
	35-110kv
	154kv
	220kv

	允许最近水平距离（m）
	1.5
	2
	4
	5
	6

	允许最近垂直距离（m）
	1.5
	1.5
	2.5
	2.5
	2.5


5、起重机吊臂因故无法脱离高压输电线路时，驾驶员不能随便下地，现场人员应立即把危险区围好（半径在8－10米以内），通知有关部门切断电源后，驾驶员再下地。如现场无人时，驾驶员关闭好操作手柄，再双脚跳下，并继续并足跳出危险区（身体不能触及机身或吊具）。
6、吊重作业中不准扳动支腿操纵杆，如必须调整支腿时，应先将重物落下后再进行调整。
7、起重机在最大负荷下工作时，吊臂的左右旋转角度不能超过45º，在一般情况下不应横吊，以防翻车。
[image: ][image: ][image: ]8、不准用起重机吊拔埋在地下情况不明或凝结在地面上的物体，以免超负荷作业引起事故。www.zhulong.com

9、起重机在通过桥梁、沟渠地段时，应先查清其额定载荷后再行通过，必要时应进行加固后才能通过。
10、起重机在起吊重载时，应尽量避免在吊重时变幅，防止造成坠臂、折臂、翻车等事故，如需变幅时，应先将重物落下。
11、不准超负荷吊运重物，防止折断吊臂或翻车，起吊时吊索应保持垂直，禁止紧急制动或冲击。
12、当起吊重载时，如发现发动机转速下降时，应退下操纵杆，等发动机转速恢复正常后再起吊；当起重臂竖的较高，角度最大时，卸载时应先将重物放在地上保持钢丝绳处于拉紧状态，把吊臂放低一些再脱钩，以防止起重机后翻。
13、起重机回转时动作要缓慢，以防载荷摇摆引发事故。
14、起重机作业期间不准检修保养或更换零部件。
15、起重机作业时不准吊重行驶。
16、在公路上行驶时，要严格遵守交通规则，不得超速行驶，下坡时严格控制车速，禁止空档溜放。
（三）  作业后的维护与保养
1、作业完毕后，放回吊臂，收好支腿，检查周围是否遗留工具物品。
2、将起重机停放在车库或停车场，前后轮胎用三角木支掩，防止溜车。如需长期停放应支起支腿，使轮胎及钢板减荷。
3、按日常保养内容检查油、水、电、气情况，加注润滑油脂。检查传动部件及吊臂联接处螺栓是否松动，有无断裂痕迹。检查钢丝绳有无断丝断股现象，绳卡有无松动，吊钩是否有裂痕。

[image: ][image: ][image: ]六、机动翻斗车安全操作规程www.zhulong.com


1、机动翻斗车司机必须经过训练，考试合格，取得地方劳动部门颁发的《场内机动车驾驶证》或其它有效证件后，方可驾驶操作。
2、翻斗车驾驶人员必须熟悉机械的构造与基本性能，做到会使用、会保养、会检查、会排除故障。
3、翻斗车驾驶员必须严格执行《机动车辆交通安全管理规定》，严禁无证驾车、酒后驾车、带故障行车以及其它违法违纪行为，严禁将翻斗车交给无证人员驾驶。
4、严禁机动翻斗车载人行驶，任何情况下都不准人员搭乘机动翻斗车。
5、机动翻斗车在上下坡道时，应谨慎驾驶，减速慢行，不允许高速行驶、脱档滑行和紧急制动。
6、翻斗车装载物料时，其高度不得超过驾驶员的视线。
7、在向坑沟内卸料时，其边缘处应设置安全挡板，翻斗车在距卸料处10米时应减速慢行。卸料完毕应将斗子复位后再行驶。
8、粘结在斗子内的物料不易倒出时，应用人工清除，不准用车辆高速行驶加紧急制动的惯性翻斗卸料。
9、机动翻斗车的制动系统、转向系统必须经常保持完好可靠，发现故障必须排除后才能行驶。
10、一机多人作业时，上下班司机必须做好交接班工作，交班人员应把机械运转情况和随机工具、备品交代清楚。
11、机动翻斗车驾驶员应严格按照规定对机械进行日常和定期保养，使机械经常保持良好的技术状况。


[image: ]七、机械车辆维修作业安全操作规程www.zhulong.com


（一）机械车辆维修作业基本安全规定
1、从事机械车辆维修作业的人员应经过技术培训和考核，取得上级业务主管部门颁发的操作证书，持证上岗。无证人员不得进行维修作业。
2、机械车辆维修作业人员必须努力钻研专业技术，熟悉所修理机械车辆的构造、工作原理和技术性能，具有熟练的维修作业技能。
3、单位要为机械车辆维修作业人员配备必要的维修机具、设施、专用工具和各种安全用品。
4、维修人员在进行维修作业时要严格执行各项安全规定，正确使用各种维修机具、设施和安全用品，不违章作业，不盲目蛮干。
（二）机械车辆拆卸作业安全注意事项
1、对机械车辆进行拆卸作业时，必须熟悉设备的构造和装配特点，严禁无把握的乱拆乱卸。
2、进行拆卸作业前，应选择好干净整洁的作业场所，将需要修理的机械车辆停放在修理间（棚）或坚硬干净的水泥地面上，风沙灰尘较大时，应用蓬布或其它物品遮挡。不准在泥土地或有风沙灰尘的地方进行拆卸作业。
3、进行拆卸作业前，应先对设备外部进行清洗清扫，除去外表的油污和灰尘，放尽需拆卸部件内的油或水。拆卸时按照先外后内、自上而下的原则逐件进行拆卸，拆下的另部件要有次序的放好，必要时要做上记号，以方便装配。
4、拆卸较大的部件，需使用吊车或手拉葫芦等起重工具时，要严格执行起重作业安全操作规程，零部件的起吊位置要选择恰当，捆绑的钢丝绳要牢固可靠，起吊时要有专人负责指挥。不准使用装载机、推土机等工程机械配合起吊。
5、遇有锈蚀拆卸困难的螺栓时，要用柴油浸润后再行拆卸。严禁采取强烈锤击或火焰加热的方法强行拆卸。确实拆卸不动的螺栓可用氧气吹割，但要注意保护被拆部件。
6、在拆卸机械车辆底盘或其它较隐蔽的零部件时，应有人配合作业，防止发生意外。在用铁锤击打链轨销等经过淬火的零部件时，作业人员应穿长袖工作服，戴安全帽和眼镜，其他人员应离开作业现场，防止铁销飞溅伤人。
7、在拆卸弹簧、轮胎、钢圈、蓄能器等有内力的零部件时，要采取安全可靠的措施，先释放内存的压力或动能后再行拆卸，严禁在不采取任何措施的情况下盲目拆卸。
（三）机械车辆维修装配作业安全注意事项
1、在进行维修装配作业前，要对所装配的零部件进行彻底清洗，清洗时可用清洁剂加水，必要时可以加热进行清洗。使用汽油或柴油清洗零部件时，[image: ][image: ]要将胶管、密封圈、油封等橡胶制品拆下单独用清洁剂清洗，防止橡胶制品受柴油侵蚀发生老化变形，影响使用。www.zhulong.com

2、维修装配作业应在维修间或室内等洁净的环境中进行，不允许在有泥土灰尘的地方进行装配作业，特殊情况下需在工地进行装配作业时，应对作业环境进行处理，用蓬布将作业区包围，地上铺垫草席或其它防尘物品。装配油泵、马达、喷油器、精密轴件等总成件时，必须在室内进行，严禁露天作业。
3、清洗后的零部件装配前，要晾干或用干净的棉纱擦干水分和油渍，在运动部件的配合表面上均匀地涂上一层洁净的润滑油。装配前要按照技术标准对另部件进行严格的检查，不符合要求的零部件不允许继续装配使用。
4、装配作业按照拆卸作业的相反顺序进行。装配正时齿轮、轴瓦、缸套等带有记号或有规定要求的部件时，要特别注意不能装错。装配汽缸盖、轴承等有规定扭紧力矩的部件时，必须使用专用扭力扳手，按照规定力矩对角进行紧固，禁止凭经验随意紧固。
5、装配较大部件，需要使用起重机具时，要按照起重作业规定进行，零部件捆绑要牢固，方法要得当，并有专人指挥起吊作业，要待部件装配完毕，螺栓全部拧紧后才能松开钢丝绳。
6、使用千斤顶等工具时，要注意其平稳性，支垫应牢固可靠。使用手电钻等电动机具作业时，应做接地保护。
7、冬季在室内进行装配作业时，取暖设施应与作业现场保持一定距离，并严禁使用汽油、丙酮、香蕉水等易挥发物品进行清洗或其它作业，以防发生火灾。
（四）维修后检查调试的安全注意事项
1、机械车辆维修完毕后，应由主持维修的人员对设备进行一次全面地检查，特别对维修过的部位要认真检查，看是否还有剩余的零件或遗忘的工具物品，各个装配部件是否连接可靠，有无异常现象。
2、维修完毕后，应对设备外表进行一次清洁擦拭，然后加注油和水，接通电源。
3、启动起动机，打开减压装置，使设备进行空运转，注意观察设备空转时的声音和运转情况，确认无异常情况后，才能起动发动机。
4、起动发动机使其怠速运转10分钟，注意观察各仪表读数、运转情况以及发动机声音、排烟等，发现异常情况应立即停机。
5、怠速运转无异常后，适当提高发动机转速，使其中速运转，观察油压表、气压表等是否达到规定数值，并注意观察声音和排气烟色。对于更换了缸套、轴瓦的发动机，其怠速和中速运转磨合时间不少于4小时。
6、发动机运转正常后，进行整机运行试验，从无负荷到小负荷，逐渐加大至额定负荷，运行中注意设备的技术状况，发现异常情况随时进行调整或维修。
[image: ]7、设备维修完毕确认完好，由技术人员或主持修理人员将设备维修情况及时完整地记入设备履历书，机械车辆司机将维修情况及时记入《司机手册》。www.zhulong.com












[image: ][image: ][image: ]八、机械车辆装载运输安全操作规程www.zhulong.com


1、车辆装载规定： 
(1)装载重量应符合行驶证上核定的载质量；
(2)大型货运汽车载物，高度从地面起不准超过4米，宽度不准超过车厢，长度前端不准超过车身，后端不准超过车厢2米，超出部分不准触地；
(3)大型货运汽车挂车和大型拖拉机挂车载物，高度从地面起不准超过3米，宽度不超过车厢，长度前端不超过车厢，后端不超出车厢1米；
(4)载质量在1吨以上的小型货车载物，高度从地面起不准超过2.5米，宽度不超过车厢，长度前端不超出车身，后端不超出车厢1米；
2、使用汽车或平板拖车装载机械设备时，必须均衡平稳，支垫稳固，捆绑牢靠，应特别注意设备重心与车厢中心线一致。
3、装运不可解体的货物时，若体积超出规定需到公安机关审批后，按指定的时间、路线、时速行驶，并悬挂超限标志。














[image: ][image: ][image: ]九、旋挖钻机安全操作规程www.zhulong.com


一、钻机安装与拆卸：
1、钻机安装、拆卸前，必须由机械技术人员依据生产厂家的使用说明书的制定具体的安装、拆卸工艺、方案和技术安全措施，并严格执行。
2、结构吊装由专业吊装人员指挥，并依据具体重量选择相应钢丝绳。在大风、大雨或吊装视线不明的情况下，严禁进行钻机安装、拆卸作业。
3、钻机安装时要保证钻机的底座水平和牢靠。
4、安装完毕后重新检测和调整钻架的垂直度，钻杆中心偏差应满足施工工艺要求。
二、开钻前的检查准备工作
1、各处的螺栓应齐全、完好、紧固。
2、以钢丝绳作为提放媒介的钻机，钢丝绳的状况及润滑保养情况应满足要求，每周应对钢丝绳进行一次外观检查，每周至少进行一次全面、细致的检查。
3、钻机主辅液压油箱、转盘、动力头和燃油箱的油面高度应在说明书规定的使用范围内，不足时应及时添加。检查油质，如发现油液变质，应立即全部更换。
4、吸油截止阀、回油截止阀应在开启位置。
5、管路连接应牢靠，无漏油现象。
6、检查元件齐全完好，连接可靠、绝缘良好。
7、清除桩孔内的杂物，尤其是金属附件。
8、配备的泥浆泵、电焊机、空压机等应满足钻机使用要求。
三、使用注意事项
1、启动发动机后，应低速运转3-5分钟，并在空载下转动动力头，以利于液压系统正常工作。
2、钻机在工作过程中，操作人员应经常观察各种仪表指示是否正常，若有异常情况应及时停车检查。
3、操作时要特别注意操作控制手柄要到位，以避免给系统造成压力冲击。
4、在使用过程中应检查紧固有压力振动的管接头和油泵紧固螺栓，保证无漏油、漏气现象。
5、钻机在行走时必须由专人指挥，特别要注意高压线、水坑等危险地段。
6、钻机回转范围内严禁站人。
7、钻机在转移过程后，下平板车车后必须立即伸开履带行走。
8、检查液压油时，必须等液压油冷却后方可进行。
9、电焊钻杆部件时，必须关掉电源开关。
10、定期检查回转接头。、
[image: ][image: ][image: ]十、转盘式钻机安全操作规程www.zhulong.com


1.钻孔作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏，非工作人员不得进入。
2.安装钻孔机前，应掌握勘探资料、并确认地质条件符合该钻机的要求，地下无埋设物，作业范围内无障碍物，施工现场与架空输电线路的安全距离符合规定。
3.安装钻孔机时，钻机钻架基础应夯实、整平。轮胎式钻机的钻架下应敷设枕木，垫起轮胎，钻机垫起后应保持整机处于水平位置。
4.钻机的安装和钻头的组装应按照说明书规定进行，竖立或放到钻架时，应有熟练的专业人员进行。
5.钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上，钻杆中心允许偏差为20mm。
6.钻头和钻杆连接螺纹应良好，滑扣时不得使用。钻头焊接应牢固，不得有裂纹。钻杆连接处应加便于拆卸的厚垫圈。
7.作业前重点检查项目应符合下列要求：
1）各部件安装紧固，转动部位和传动带有防护罩，钢丝绳完好，离合器、制动带功能良好；
2）润滑油符合规定，各管路接头密封良好，无漏油、漏气、漏水现象
3）电气设备齐全、电路配置完好；
4）钻机作业范围内无障碍物。
8.作业前，应将各部操作手柄先置于空挡位置，用人力盘动无卡阻，再启动电动机空载运转，确认一切正常后，方可作业。
9.开机时，应先送浆后开钻；停机时，应先停钻后停浆。泥浆泵应有专人看管，对泥浆质量和浆面高度应随时测量和调整，保证浓度合适。停钻时，出现漏浆应及时补充。并应随时清除沉淀池中杂物，保持泥浆纯净和循环不中断，防止塌孔和埋钻。
10.开钻时，钻压应轻，转速应慢。在钻进过程中，应根据地质情况和钻进深度，选择合适的钻压和钻速，均匀给进。
11.变速箱换档时，应先停机，挂上档后再开机。
12.加接钻杆时，应使用特制的连接螺栓均匀紧固，保证连接处的密封性，并做好连接处的清洁工作。
13.钻进中，应随时观察钻机的运转情况，当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣以及其他不正常情况时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续开钻。
14.提钻、下钻时，应轻提轻放。钻机下和井孔周围2m以内及高压胶管下，不得站人。严禁钻杆在旋转时提升。
[image: ]15.发生提钻受阻时，应先设法使钻具活动后再慢慢提升，不得强行提升。如钻进受阻时，应采用缓冲击法解除，并查明原因，采取措施后，方可钻进。www.zhulong.com

16.钻架、钻台平车、封口平车等承载部位不得超载。
17.使用空气反循环时，其喷浆口应遮拦，并应固定管端。
18.钻进进尺达到要求时，应根据钻杆长度换算孔底标高，确认无误后，再把钻头略微提起，降低转速，空转5～10min后再停转。停转时，应先停钻后停风。
19.钻机的移位和拆卸，应按照说明书规定进行，在转移和拆运过程中，应防止碰撞机架。
20.作业后，应对钻机进行清洗和润滑，并应将主要部位遮盖妥当。
21.遇有雷雨、大雾和六级及以上大风等恶劣气候时，应停止一切作业。
[image: ][image: ]十一、潜孔钻机安全操作规程www.zhulong.com


1.使用前，应检查风动马达转动的灵活性，清除钻机作业范围内及行走路面上的障碍物，并应检查路面的通过能力。 
2.作业前，应检查钻具、推进机构、电气系统、压气系统、风管及防尘装置等，确认完好，方可使用。
3.作业时，应先开动吸尘机，随时观察冲击器的声响及机械运转情况，如发现异常，应立即停机检查，并排除故障。
4.开钻时，应给充足的水量，减少粉尘飞扬。作业中，应随时观察排粉情况，尤其是钻下向孔时，应加强吹洗，必要时应提钻强吹。
5.钻进中，不得反转电动机或回转减速器，应避免钻杆脱扣。
6.加接钻杆前，应将钻杆中心孔吹洗干净，避免污物进入冲击器。对不符合规格或磨损严重的钻杆不得使用，已断在孔内的钻杆，应采用专用工具取出。
7.钻机短时间停止工作时，应供应少量压缩空气，防止岩粉侵入冲击器；若较长时间停钻，应将冲击器提离孔底1～2m并加以固定。
8.钻头磨钝应立即更换，换上的钻头的直径不得大于原钻头的直径。
9.钻孔时，如发现钻杆不前进而不停跳动，应将冲击器拨出孔外检查；当发现钻头掉下硬质合金片，对小块碎片应采用压缩空气强行吹出，对大块碎片可采用小于孔径的杆件，利用黄泥或沥青将合金片从孔中粘出。
10.发生卡钻时，应立即减小轴推力，加强回转和冲洗，使之逐步趋于正常。如严重卡钻，必须立即停机，用工具外加扭力和拉力，使钻具回转松动，然后边送风边提钻，直至恢复正常。
11.在正常作业中，当风路气压低于0.35MPa时，应停机检查。
12.应经常调整推进机的钢丝绳的松紧程度，以及提升滑轮组上、下行程开关工作的可靠程度；不能正确动作时，应及时修复。
13.作业中，应随时检查运动件的润滑情况，不得缺油。
14.钻机位移时，应调整好滑架和钻臂，保持机体平衡。
15.作业完毕后，应将钻机停放在安全地带，进行清洗、润滑。
[image: ][image: ][image: ]十二、螺旋钻安全操作规程www.zhulong.com


1.钻孔作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏，非工作人员不得进入。
２.机组人员作登高检查或维修时，必须系安全带；工具和其他物件应放在工具包内，高空人员不得向下随意抛物。
3.使用钻机现场，应按钻机说明书的要求清除孔位及周围的石块等障碍物。
4.作业场地距电源变压器或供电主干线的距离应在200m以内，启动时电压降不得超过额定电压的10%。
5.电动机和控制箱应有良好的接地装置。
6.安装前，应检查并确认钻杆及各部件无变形；安装后，钻杆和动力头的中心线允许偏斜为全长的1%。
7.安装钻杆时，应从动力头开始，逐节往下安装。不得将所需钻杆长度在地面上全部接好后一次起吊安装。
8.动力头安装前，应先拆下滑轮组，将钢丝绳穿绕好。钢丝绳的选用，应按说明书规定的要求配备。
9.安装后，电源的频率和控制箱内频率转换开关上的指针应相同，不同时，应采用频率转换开关予以转换。
10.钻机应放置平稳、坚实，汽车式钻孔机应架好支腿，将轮胎支起，并应用自动微调或线锤调整挺杆，使之保持垂直。
11.启动前应检查并确认钻机各部件连接牢固，传动带的松紧度适当，减速箱内油位符合规定，钻深限位报警装置有效。
12.启动前，应将操纵杆放在空挡位置。启动后，应作空运转试验，检查仪表、温度、音响、制动等各项工作正常，方可作业。
13.施钻时，应先将钻杆缓慢放下，使钻头对准孔位，当电流表指针偏向无负荷状态时即可下钻。在钻孔过程中，当电流表超过额定电流时，应放慢下钻速度。
14.钻机发出下钻限位报警信号时，应停钻，并将钻杆稍稍提升，待解除警报信号后，方可继续下钻。
15.钻孔中卡钻时，应立即切断电源，停止下钻。未查明原因前，不得强行启动。
16.作业中，当需改变钻杆回转方向时，应待钻杆完全停转后再进行。
17.钻孔时，当机架出现摇晃、转移、偏斜或钻头内发出有节奏的响声时，应立即停钻，经处理后，方可继续施钻。
18.扩孔达到要求孔径时，应停止扩削，并拢扩孔刀管，稍送数圈，使管内存土全部输送到地面，即停钻。
[image: ]19.作业中停电时，应将各控制器放置零位，切断电源，并及时将钻杆全部从孔内拔出，使钻头接触地面。www.zhulong.com

20.钻机运转时，应防止电缆线被缠入钻杆中，必须有专人看护。
21.钻孔时，严禁用手清除螺旋片中的泥土。发现紧固螺栓松动时，应立即停机，在紧固后方可继续作业。
22.成孔后，应将孔口加盖保护。
23.遇有雷雨、大雾和六级及以上大风等恶劣气候时，应停止一切作业。
24.作业后，应将钻杆及钻头全部提升至孔外，先清除钻杆和螺旋叶片上的泥土，再将钻头按下接触地面，各部制动住，操纵杆放到空挡位置，切断电源。
25.当钻头磨损量达20mm时，应予更换。
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1.泥浆泵应安装在稳固的基础架或地基上，不得松动。
2.启动前，检查项目应符合下列要求：
1）各连接部位牢固；
2）电动机旋转方向正确；
3）离合器灵活可靠；
4）管路连接牢固，密封可靠，底阀灵活有效。
3.启动前，吸水管、底阀及泵体内应注满引水，压力表缓冲器上端应注满油。
4.启动前使活塞往复两次，无阻梗时方可空载起动。启动后，应待运转正常，再逐步增加载荷。
5.运转中，应经常测试泥浆含砂量。泥浆含砂量不得超过10%
6.有多挡速度的泥浆泵，在每班运转中应将几挡速度分别运转，运转时间均不得少于30min。
7.运转中不得变速；当需要变速时，应停泵进行换档.
8.运转中，当出现异响或水量、压力不正常，或有明显高温时，应停泵检查。
9.在正常情况下，应在空载时停泵。停泵时间较长时，应全部开放水孔，并松开缸盖，提起底阀放水杆，放尽泵体及管道中的全部泥砂。
10.长期停用时，应清洗各部泥砂、油垢，将曲轴箱内润滑油放尽，并应采取防锈、防腐措施。
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1．起重吊装的指挥人员必须持证上岗，作业时应与操作人员密切配合，执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业，当信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。
    2．起动前重点检查项目应符合下列要求：
    （1）金属结构和工作机构的外观情况正常；
    （2）各安全装置和各指示仪表齐全完好；
    （3）各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定；
    （4）主要部位连接螺栓无松动；
    （5）钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定；
    3．送电前，各控制器手柄应在零位。当接通电源时，应采用试电笔检查金属结构部分，确认无漏电后，方可上机。
    4．作业前，应进行空载运转，试验各工作机构是否正常，有无噪声及异响，各机构的制动器及安全防护装置是否有效，确认正常后方可作业。
    5．起吊重物时，重物和吊具的总重量不得超过起重机相应幅度下规定的起重量。
    6．应根据起吊重物和现场情况，选择适当的工作速度，操纵各控制器时应从停止点（零点）开始，依次逐级增加速度，严禁越档操作。在变换运转方向时，应将控制器手柄扳到零位，待电动机停转后再转向另一方向，不得直接变换运转方向、突然变速或制动。
    7．在吊钩提升、起重小车或行走大车运行到限位装置前，均应减速缓行到停止位置，并应与限位装置保持一定距离（吊钩不得小于1m，行走轮不得小于2m）。严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关。
    8．动臂式起重机的起升、回转、行走可同时进行，变幅应单独进行。每次变幅后应对变幅部位进行检查。允许带载变幅的，当载荷达到额定重量的90%及以上时，严禁变幅。
    9．提升重物，严禁自由下降。重物就位时，可采用慢就位机构或利用制动器使之缓慢下降。
    10．提升重物作水平移动时，应高出其跨越的障碍物0.5m以上。
    11．对于无中央集电环及起升机构不安装在回转部分的起重机，在作业时，不得顺一个方向连续回转。
    12．装有上、下两套操纵系统的起重机，不得上、下同时使用。
    13．作业中，当停电或电压下降时，应立即将控制器扳到零位，并切断电源。如吊钩上挂有重物，应稍松稍紧反复使用制动器，使重物缓慢地下降到安全地带。
    14．采用涡流制动调速系统的起重机，不得长时间使用低速档或慢就位[image: ][image: ][image: ]速度作业。www.zhulong.com

    15．作业中如遇六级及以上大风或阵风，应立即停止作业，锁紧夹轨器，将回转机构的制动器完全松开，起重臂应能随风转动。对轻型俯仰变幅起重机，应将起重臂落下并与塔身结构锁紧在一起。
    16．作业中，操作人员临时离开操纵室，必须切断电源，锁紧夹轨器。
    17．起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置，应完成齐全、灵敏可靠，不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。
    18．起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。
    19．严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。现场浇注的混凝土构件或模板，必须全部松动后方可起吊。
    20．严禁起吊重物长时间悬停在空中，作业中遇突发故障，应采取措施将重物降落到安全地方，并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时，应立即把所有控制器拨到零位，断开电源总开关，并采取措施使重物降到地面。
    21．操纵室远离地面的起重机，在正常指挥发生困难时，地面及作业层（高空）的指挥人员均采用对讲机等有效的通讯联络进行指挥。
    22．作业完毕后，起重机应停放在轨道中间位置，起重臂应转到顺风方向，并松开回转制动器，小车及平衡重应置于非工作状态，吊钩直升到离起重臂顶端2～3m处。
    23．停机时，应将每个控制器拨回零位，依次断开各开关，关闭操纵室门窗，断开电源总开关，打开高空指示灯。
    24．检修人员上塔身、起重臂、平衡臂等高空部位检查或修理时，必须系好安全带。
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1.混凝土泵应安放在平整、坚实的地面上，周围不得有障碍物，在放下支腿并调整后应使机身保持水平和稳定，轮胎应楔紧。
2.泵送管道的敷设应符合下列要求：
1）水平泵送管道宜直线敷设；
2）垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上，应在垂直管前端加装长度不小于20m的水平管，并在水平管附近泵处装逆止阀；
3）敷设向下倾斜的管道时，应在输出口上加装一段水平管，其长度不应小于倾斜管高低差的5倍。当倾斜度较大时，应在坡度上端装设排气活阀；
4）泵送管道应有支承固定，在管道和固定物之间应设置木垫作缓冲，不得直接与钢筋或模板相连，管道与管道间应连接牢靠；管道接头和卡箍应扣牢密封，不得漏浆；不得将已磨损管道装在后端高压区；
5）泵送管道辐射后，应进行耐压试验。
3.砂石粒径、水泥标号及配合比按出厂规定，满足泵机可泵性的要求
4.作业前应检查并确认泵机各部螺栓紧固，防护装置齐全可靠，各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均在正确位置，液压系统正常无泄漏，液压油符合规定，搅拌斗内无杂物，上方的保护格网完好无损并盖严。
5.输送管道的管壁厚度应与泵送压力匹配，近泵处应选用优质管子。管道接头、密封圈及弯头等应完好无损。高温烈日下应采用湿麻袋或湿草袋遮盖管路，并应及时浇水降温，寒冷季节应采取保温措施。
6.应配备清洗管、清洗用品、接球器及有关装置。开泵前，无关人员应离开管道周围。
7.启动后，应空载运转，观察各仪表的指示值，检查泵和搅拌装置的运转情况，确认一切正常后，方可作业。泵送前应想料斗加入10L清水和0.3m的水泥砂浆润滑泵及管道。
8.泵送作业中，料斗中的混凝土平面应保持在搅拌轴轴线上。料斗格网上不得堆满混凝土，应控制供料流量，及时清除超料径的骨料及异物，不得随意移动格网。
9.当进入料斗的混凝土有离析现象时应停泵，待搅拌均匀后再泵送。当骨料分离严重，料斗内灰浆明显不足时，应剔除部分骨料，另加砂浆重新搅拌。
10.泵送混凝土应连续作业；当因供料中断被迫暂停时，停机时间不得超过30min。暂停时间内应每隔5～10min（冬季3～5min）作2～3个冲程反泵—正泵运动，再次投料泵送前应先将料搅拌。当停泵时间超限时，应排空管道。
[image: ][image: ]11.垂直向上泵送中断后再次泵送时，应先进行反向推送，使分配阀内混凝土吸回料斗，经搅拌后再正向泵送。www.zhulong.com

12.泵机动转是，严禁将手或铁锹伸入料斗或用手抓握分配阀。当需在料斗或分配阀上工作时，应先关闭电动机和消除蓄能器压力。
13.不得随意调整液压系统压力。当油温5超过70℃时，应停止泵送，但仍应使搅拌叶片和风机运转，待降温后再继续运行。
14.水箱内应贮满清水，当水质混浊并有较多砂粒时，应及时检查处理。
15.泵送时，不得开启任何输送管道和液压管道；不得调整、修理正在运转的部件。
16.作业中，应对泵送设备和管路进行观察，发现隐患应及时处理。对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换。
17.应防止管道堵塞。泵送混凝土应搅拌均匀，控制好坍落度；在泵送过程中，不得中途停泵。
18.当出现输送管堵塞是，应进行反泵运转，使混凝土返回料斗；当反泵几次仍不能消除堵塞，应在泵机卸载情况下，拆管排除堵塞。
19.作业后，应将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道等进行冲洗。当用压缩空气冲洗管道时，进气阀不应立即开大，只有当混凝土顺利排出时，方可将进气阀开至最大。在管道出口端前方10m内严禁站人，并应用金属网篮等收集冲出清洗球和砂石粒。对凝固的混凝土，应采用刮刀清除。
20.作业后，应将两侧活塞转到清洗室位置，并涂上润滑油。各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统应卸载。
[image: ][image: ][image: ]十六、公路架桥机安全操作规程
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（一）架桥机组装安全规定
1、架桥机的组装地点应选择在待架梁的桥头处，地基必须经过压实处理，保持足够的密实度和平整度，并宽于桥台2－3米。
2、架桥机的组装现场应封闭，禁止闲杂人员进入。进入组装现场的工作人员必须戴好安全帽，穿好防护鞋，在珩架梁上工作的人员应系好安全带。
3、组装架桥机应由机组长和技术人员负责现场指挥，按照“自下而上、从中间到两边”的作业流程依次装配。组装珩架梁时要搭好枕木垛，安装每个部件都要严格检查，确保无误。安装电机时要确认旋转方向，功用相同的电机转向应一致。安装液压件要注意进出油口位置不能装反。
4、组装架桥机使用汽车起重机配合作业时，要严格执行《起重作业安全技术操作规程》，由一人现场指挥。不准使用挖掘机、装载机等工程机械代替起重机作业。
5、架桥机组装完毕后必须进行检查调试。检查内容包括：
（1）轨道敷设是否平顺和标准；
（2）高强度连接螺栓是否全部达到了规定力矩；
（3）液压管路连接是否正确可靠；
（4）电气线路连接是否准确规范；
（5）接通电源，查看仪表盘各指示灯是否工作正常；
（6） 启动运行天车，观察走行是否正常、卷扬机起落是否平稳；
（7） 打开液压系统，查看液压表指示是否在规定范围内，系统各执行元件动作是否正常，管件接头有无泄漏。
6、上述检查确认无误后，在组装场地进行吊梁试验。
（二）架梁作业安全操作规程
1、人员分工及岗位职责：
（1）架梁作业实行岗位责任制，所有参加架梁作业的人员必须分工明确，各负其责；
（2）架梁现场设指挥员两名（一正一副），正指挥员位于架桥机中部，负责监视指挥整个架梁过程，向操作工发出操作指令；副指挥员位于前方桥台处，负责监视梁的纵横向运行，与正指挥员随时保持联系，紧急情况下可直接向操作工发出指令；
[image: ][image: ]（3）架桥机操作工一人，位于主控制室，负责整机操作，架桥时按照指挥员的指令，准确无误的完成各项操作任务；www.zhulong.com

（4）安全巡视员3－4人，负责对架桥机进行安全检查和维护保养，架桥作业时左右两侧各一人，后部一人，分别监视架桥机运行情况，发现异常情况立即向操作工发出紧急停机信号；
（5）随机电工一人，负责检查巡视线路，随时排除电气故障；
（6）机修工一人，负责排除机械和液压系统故障；
（7）辅助人员若干名，负责架梁作业中的其它事项和劳务配合；
（8）机组所有人员要严格监守工作岗位，既分工合作又相互配合，保证架桥机安全运行。
2、架梁前的准备工作：
（1）架桥机在桥头组装完毕准备架梁时，应在桥头处铺设纵移轨道，以便架
（2）桥机悬臂前进至下一个桥墩；
（3）将架桥机中后部四个液压缸同时伸出，使架桥机中后驱动小车悬空，扳动驱动小车改变其运动方向，辅助人员迅速铺设纵向轨道。收回液压缸，将驱动小车就位于纵向轨道上。
（4）在架桥机最后两片珩架梁上放置不少于10吨的配重，将两部天车开到架桥机后部；
（5）安全巡视员仔细检查珩架梁之间高强度螺栓连接情况；各支腿及驱动小车的连接及焊缝情况；卷扬机钢丝绳情况以及其它部件的完好情况；
（6）电工将电缆线接至架桥机中间位置，预留30米以上的活动电缆，以备架桥机前进时使用，检查线路及电气元件是否良好；
（7）完成以上准备工作后，架桥机可以悬臂就位。
3、悬臂前进的操作程序：
（1）指挥员、操作工、安全巡视员各就其位。开动液压系统，取出前支腿销子，将前支腿收回，使架桥机成悬臂状态；
（2）操作工按下主开关，踩响电铃通知有关人员。指挥员确认一切就绪，发出整机前进指令；
（3）操作工复述前进命令，按下大车前进开关，架桥机悬臂前进。安全巡视员紧盯驱动小车的运动位置，确认正常运行；
（4）当前支腿即将抵达预定位置时，副指挥员应提前2－3秒钟发出停机[image: ][image: ][image: ]命令，便于操作工有充分的操作时间。如果停机时架桥机未到位，可点动前进，指挥员应确认点动距离，两次点动应间隔10秒以上；www.zhulong.com

（5）架桥机纵向到位后，伸出前支腿油缸，在枕木上支撑，用销子将前支腿固定；
（6）用天车将横移轨道送至前桥墩上，铺设完毕后，将前驱动小车落在横移轨道上；
（7）起升中后部液压缸，使中后驱动小车悬空，迅速铺设中后横移轨道，改变中后小车运动方向，使其落在轨道上，架桥机成横移状态；
（8）检查横移轨距，架桥机作空车横移试验两次以上。
4、架梁作业安全操作程序：
（1）将梁运至架桥机中后部，辅助人员用钢丝绳将梁捆绑牢固。前天车将吊钩放下，将梁提升至高于中间门架15厘米，一号天车拖动梁体前进，使梁后部进入架桥机内，用二号天车将梁后部提起，保持相同高度；
（2）操作工将天车同步开关打开，按下启动按钮，两天车同步前进。前进过程中无特殊情况严禁停机；
（3）当梁体到达规定位置，指挥员果断下令停机，操作工迅速按下停机按钮，并拉下刀开关；
（4）同时启动卷扬机将梁落至离桥墩10厘米高度，前后未达到同一高度时，可分别下降吊钩。纵向距离未到位时，可点动天车前进或后退，使其达到规定位置；
（5）指挥员确认有关人员就位，准备工作完成后，发出整机横移命令，将梁送至规定位置。整机横移到位前0.3米时，指挥员下令停机，作点动横移，使梁逐步就位；
（6）当架设边梁时，离规定位置3米时应换为液压缸起吊边梁。边梁即将到位时，指挥员和操作工应加倍小心，点动距离要小，横移轨道边缘处必须安装楔铁；
（7）梁体即将就位时，为防止碰撞，应在梁体中间放入厚度适宜的泡沫板或软木板，以缓解冲击力；
（8）当梁体前后左右距离都符合要求时，指挥员下令落梁。辅助人员拆除吊具和钢丝绳，架桥机回到中间位置准备架设下一片梁。
5、架梁作业安全注意事项：
（1）严禁任何误操作。特别是悬臂前进和架设边梁时，不允许有丝毫失误。指挥员发出的命令应准确、清楚，操作工在操作前应复述命令，确认按钮。听到警告要立即拉下紧急停机开关；
（2）悬臂前必须检查高强度螺栓有无松动，前进时要密切观察中间珩架梁法兰盘有无变形和裂痕，听到异响应立即停机或后退；
（3）悬臂前进或吊梁作业时，无特殊情况中途严禁停机。尽量少使用点动，每次点动间隔应在10秒钟以上；
（4）安全巡视员应经常检查吊梁钢丝绳有无损伤，若断丝数超过钢丝总数的3%时，应更换新钢丝绳；
（5）架桥机工作过程中，安全巡视员负责轨道楔铁的安装和拆除，不得有误；
（6）操作工在工作期间应严格坚守工作岗位，需要离开控制室时，应向指挥员报告，并拉下电闸，锁好门。严禁非操作人员进入控制室；
（7）在启动液压系统时，操作工应注意观察液压表，本机液压系统压力不准超过21Mpa，有异常情况应停机检查。液压油面低于三分之二时应当及时补充；
（8）架桥机运动时，所有在运动范围内的人员都必须保持站立姿势，严禁坐卧，非本机人员应站立在工作范围10米以外。严禁在起吊的梁体上站人；
（9）架桥机在雨、雪、大雾、大风天气、夜晚以及其它不适宜的气候条件下，应停止架梁作业；
（10） 架桥机出现故障时应及时维修，严禁带故障作业。
（三）架桥机拆卸安全规定
1、架桥机架梁完毕后，应铺设轨道，将架桥机开到桥头处，实施拆卸作业。
2、拆卸现场应封闭，严禁无关人员进入。进入拆卸现场的工作人员必须戴安全帽，穿防护鞋，在珩架梁以上作业的人员必须系好安全带。
3、拆卸前电工应对各条电缆、电线进行标识。机组人员应对液压管件、油缸以及其它需要标识的部件进行标识，以方便拆卸和下次装配。
4、拆卸作业由机组长和技术人员组织指挥，依照装配的相反顺序进行。
5、拆卸珩架梁时要用枕木垛支撑，枕木垛搭建要牢固可靠。
6、遇有暂时拆卸不动的螺栓时，应用柴油浸润后拆卸，不准强力击打或用火焰加热后强行拆卸。用火焰加热后拆卸的高强度螺栓必须报废，不准继续使用。
7、拆下的零部件要进行保养处理，分类存放，液压管件的接口要进行密封处理。
（四）架桥机维护保养规定
1、日常检修保养：
（1）每日工作前，安全巡视员应做例行检查，检查内容是：高强度螺栓有无松动断裂；珩架梁法兰盘有无裂痕、间隙是否正常；钢丝绳有无断丝和绳卡松动现象；吊具有无损伤及裂痕；液压系统和减速器有无漏油及其它故障。
（2）电工仔细检查线路连接情况和电器执行元件工作情况。
（3）安全巡视员应利用工作间隙随时检查驱动小车工作情况，有无裂痕及轮轴过热现象；检查各运动部件是否正常，卷扬机制动是否可靠，有无脱瓦现象。
2、定期保养：
（1）每周进行下列保养项目：检修卷扬机闸瓦；给驱动小车、滑轮组加注润滑油脂；清洗液压油滤清器；检查交流接触器、电流继电器、热继电器元件；清洁电机及控制室、液压系统等。
（2）每半年更换液压油滤芯。
（3）每年更换各减速器齿轮油；每年对架桥机进行一次喷漆防护处理。
（4）每两年更换一次液压油。





十七、龙门吊安全操作规程

1、龙门吊应有专人开车，司机应经过专业培训，熟悉本机的结构特点和操作方法，并经考试合格后发给合格证书，才允许开车。
2、严禁非司机开车。
3、司机工作时，只听地面上专门人员指挥（并且只能有1 人指挥），但是无论什么人发出停车信号时均应停车，查明情况再开车。
4、每日每次开车前，必须检查所有机械和电器设备是否良好，操作系统是否灵活，并按规定对设备进行保养和润滑。
5、使用前必须检查起吊钢丝绳状态应符合起重机械的有关规定，绳卡应牢固，走行系统良好，限位开关、制动器和其他安全装置应可靠。
6、液压系统应安全可靠。
7、所有电气设备的金属外壳均应接地。
8、起重机上禁止搁放或存放易爆或易燃物品。
9、工具、备件等应放在工具箱内。禁止随意搁放，以免落下伤人。
10、走行起动前，要确认走行轨道上无障碍物，轨道地基无沉陷。
11、走行起步时要鸣笛（铃）示警，缓慢起步。
12、起重机行走时，禁止搭人或搭物。
13、起重机作业必须设专人指挥。操作人员必须听从指挥，不得擅自进行起吊或走行操作。
14、被吊物体必须捆扎牢固。起吊点必须符合规定要求.起吊时要平稳垂直起吊,禁止用起重机斜拉、拖拽物体。
15、起重机走行时，要确认两侧驱动是否同步。如发现偏移，必须停车检查调整。
16、两台起重机合吊一物体时，应使用平衡梁。起重量不得超过两台总重量的80%。两台起重机走行、吊放等动作要一致。
17、起吊物下禁止站人。
18、空车走行时，吊钩要离地面2m以上。
19、换梁龙门起重机的吊梁（梁架）上不许坐人，吊梁下禁止站人。
20、换梁龙门起重机吊梁行走时，必须注意两台起重机要同步，如有偏移要立即停车检查调整。
21、禁止起重物长时间停留在空中。
22、对起重机进行维护或修理时必须切断电源。
23、风力超过六级时，应立即停止工作，并用两侧夹轨钳夹住钢轨，换梁龙门起重机必须打铁锲。龙门起重机停止使用时亦应照此办理，并将吊钩升到上限位置，吊梁架按规定放置，关好门窗，切断电源。
24、每年应对起重机进行一次定期检查，并进行静、动负荷试验。

十八、钢筋切断机安全操作规程

1、接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度确定。加工较长的钢筋时，应有专人帮扶，并听从操作人员指挥，不得任意推拉。
2、启动前，必须检查切刀应无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。
3、启动后，应先空运转，检查各传动部分及轴承运转正常，方可操作。
4、机械未达到正常转速时不得切料。切断时必须使用切刀的中、下部位，握紧钢筋对准刀口迅速送入，操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋，应防止钢筋末端弹出伤人。严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。
5、不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，其总截面积应在规定范围内。
6、剪切低合金钢时，应更换高硬度切刀，剪切直径应符合机械铭牌规定。
7、切断短料时，靠近刀片的手和刀片之间的距离应保持150mm以上，如手握端小于400mm时，应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。
8、运转中严禁用手直接消除附近的断头和杂物，钢筋摆动周围和刀口附近非操作人员不得停留。
9、当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时，应立即停机检修。维修保养必须停机，切断电源后方可进行。
10、液压传动式切断机作业前，应检查并确认液压油位及电动机旋转方向符合要求。启动后，应空载运转，松开放油阀，排净液压缸体内的空气，方可进行切筋。
11、手动液压式切断机使用前，应将放油阀按顺时针方向旋紧，切割完毕后，应立即按逆时针方向旋松。作业中，手应持稳切断机，并戴好绝缘手套。
12、作业后应切断电源，用钢刷消除切刀间的杂物，进行整机清洁润滑。

十九、钢筋弯曲机安全操作规程

1、工作台和弯曲机台面要保持水平，并准备好各种芯轴及工具。
2、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求，装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍，挡铁轴应有轴套。
3、挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋，不得在弯曲机上弯曲。
4、应检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等无损坏及裂纹，防护罩紧固可靠，经空运转后确认正常方可作业。
5、作业时将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内，另一端紧靠机身固定销，并用手压紧，检查机身销子确实安在挡住钢筋的一侧，方可开动。加工较长的钢筋时，应有专人帮扶，并听从操作人员指挥，不得任意推拉。
6、作业中，严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调整等作业，亦不得加油或清扫。
7、在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，应戴防护镜。
8、弯曲高强度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。
9、在弯曲钢筋作业半径内的机身不设固定销的一侧严禁站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。
10、对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。
11、维修保养或转盘换向时，必须在停稳拉闸断电后进行。
12、作业后应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。
二十、交流弧焊机安全操作规程

1、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒火灾等事故的安全措施。
2、现场使用的电焊机，应设有防雨、防潮、防晒的机棚，并应装设相应的消防器材。
3、焊接现场10m范围内，不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。
4、使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。初、次级接线处必须装有防护罩。
5、次级抽头联接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全、无松动或损坏。接线柱处均有保护罩。
6、多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台焊机的接地装置，应分别由接地极处引接，不得串联。
7、移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。
8、严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物的容器和受力构件上进行焊接。
9、焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时，必须在通风良好的地方进行，焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。
10、在容器内施焊时，必须采取以下的措施：容器上必须有进、出风口，并设置通风设备；容器内的照明电压不得超过12V，焊接时必须有人在场监护。严禁在已喷涂过油漆或胶料的容器内焊接。
11、焊接预热件时，应设挡板隔离预热焊件发出的辐射热。
12、高空焊接时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。
13、电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋设在地下，如通过轨道时，必须从轨道下面穿过。
14、接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或铁轨上，绝缘应良好，机壳接地电阻不大于4Ω。
15、雨天不得露天电焊。在潮湿地带工作时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。
16、长期停电用的电焊机，使用时，须用摇表检查其绝缘电阻不得低于0.5MΩ，接线部分不得有腐蚀和受潮现象。
17、电焊钳应有良好的绝缘和隔热能力。电焊钳握柄必须绝缘良好，握柄与导线连结应牢靠，接触良好，连结处应采用绝缘布包好并不得外露。操作人员不得用胳膊夹持焊钳。
18、清除焊缝焊渣时，应戴防护眼镜，头部应避开敲击焊渣飞溅方向。
19、在负荷运行中，焊接人员应经常检查电焊机的的升温，如超过A级60℃，B级80℃时，必须停止运转并降温。
20、作业结束后，清理场地、灭绝火种，消防焊件余热后，切断电源，锁好闸箱，方可离开。
二十一、钢筋对焊机安全操作规程

1、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、火灾等事故的安全措施。
2、对焊机应安置在室内，并应有可靠的接地或接零。电焊导线长度不宜大于30m，当需要加长导线时，应相应增加导线的截面。当多台对焊机并列安装时，相互间距不得小于3m，应分别接在不同相位的电网上，并应分别有各自的刀型开关。
3、焊接现场10m范围内，不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。
4、作业前，应检查并确认对焊机的压力机构灵活，夹具牢固，气压、液压系统无泄漏，一切正常后，方可施焊。
5、焊接前，应根据所焊钢筋截面，调整二次电压，不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。
6、断路器的接触点、电极应定期光磨，二次电路全部连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不超过40℃，排水量应根据气温调节。
7、焊接较长钢筋时，应设置托架，配合搬运钢筋的操作人员，在焊接时要注意防止火花烫伤。
8、闪光区应设阻燃的挡板，焊接时其他人员不得入内。
9、冬季施焊时，室内温度不应低于8ºC。作业后，应放尽机内冷却水。
二十二、气焊（气割）安全操作规程

1、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、火灾等事故的安全措施。
2、对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品的容器严禁进行焊接或切割。
3、进行气焊（气割）作业的人员必须持“特种作业操作证”方可上岗操作。

4、一次加电石10kg或每小时产生5乙炔气的乙炔发生器应采用固定式，并应建立乙炔站（房），由专人操作。乙炔站与厂房及其他建筑物的距离应符合现行国家标准《乙炔站设计规范》（GB 50031）及《建筑设计防火规范》（GBJ 16）的有关规定。
5、乙炔发生器（站）、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效，紧固牢靠，不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具不得沾染油污。软管接头不得采用铜质材料制作。
6、乙炔发生器、氧气瓶和焊炬相互间的距离不得小于10m。当不满足上述要求时，应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时，其相互间距不得小于10m。
7、电石的贮存地点应干燥，通风良好，室内不得有明火或敷设水管、水箱。电石桶应密封，桶上应标明“电石桶”和“严禁用水消火”等字样。电石有轻微的受潮时，应轻轻取出电石，不得倾倒。
8、搬运电石桶时，应打开桶上小盖。严禁用金属工具敲击桶盖。取装电石和砸碎电石时，操作人员应戴手套、口罩和眼镜。
9、电石起火时必须用干砂或二氢化碳灭火器，严禁用泡沫、四氯化碳灭火器或水灭火。电石粒末应在露天销毁。
10、使用新品种电石前，应作温水浸试，在确认无爆炸危险时，方可使用。
11、乙炔发生器的压力应保持正常，压力超过147kPa时应停用。乙炔发生器的用水应为饮用水。发气室内壁不得用含铜或含银材料制作，温度不得超过80℃。对水入式发生器，其冷却水温不得超过50℃；对浮桶式发生器，其冷却水温不得超过60℃。当温度超过规定时应停止作业，并采用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。
12、使用浮筒式乙炔发生器时，应装设回火防止器。在内筒顶部中间，应设有防爆球或胶皮薄膜，球壁或膜壁厚度不得大于1mm，其面积应为内筒底面积的60％以上。
13、乙炔发生器应放在操作地点的上风处，并应有良好的散热条件，不得放在供电电线的下方，亦不得放在强烈日光下曝晒。四周应设围栏，并应悬挂“严禁烟火”标志。
14、碎电石应在掺入小块电石后装入乙炔发生器中使用，不得完全使用碎电石。夜间添加电石时不得采用明火照明。
15、氧气橡胶软管应为红色，工作压力应为1500kPa；乙炔橡胶软管应为黑色，工作压力应为300kPa。新橡胶软管应经压力试验。未经压力试验或代用品及变质、老化、脆裂、漏气及沾上油脂的胶管均不得使用。
16、不得将橡胶软管放在高温管道和电线上，或将重物及热的物件压在软管上，且不得将软管与电焊用的导线敷设在一起。软管经过车行道时，应加护套或盖板。
17、氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃、易爆物品分别存放，且不得同车运输。氧气瓶应有防震圈和安全帽；不得倒置；不得在强烈日光下曝晒。不得用行车或吊车吊运氧气瓶。
18、开启氧气瓶阀门时，应采用专用工具，动作应缓慢，不得面对减压器，压力表指针应灵敏正常。氧气瓶中的氧气不得全部用尽，应留49kPa以上的剩余压力。
19、未安装减压器的氧气瓶严禁使用。
20、安装减压器时，应先检查氧气瓶阀门接头，不得有油脂，并略开氧气瓶阀门吹除污垢，然后安装减压器，操作者不得正对氧气瓶阀门出气口，关闭氧气瓶阀门时，应先松开减压器的活门螺丝。
21、点燃焊（割）炬时，应先开乙炔阀点火，再开氧气阀调整火焰。关闭时，应先关闭乙炔阀，再关闭氧气阀。
22、在作业中，发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时，应让瓶内的氧气自动放尽后，再进行拆卸修理。
23、当乙炔发生器因漏气着火燃烧时，应立即将乙炔发生器朝安全方向推倒，并用黄砂扑灭火种，不得堵塞或拔出浮筒。
24、乙炔软管、氧气软管不得错装。使用中，当氧气软管着火时，不得折弯软管断气，应迅速关闭氧气阀门，停止供氧。当乙炔软管着火时，应先关熄炬火，可采用弯折前面一段软管将火熄灭。
25、冬季在露天施工，当软管和回火防止器冻结时，可用热水或在暖气设备下化冻。严禁用火焰烘烤。
26、不得将橡胶软管背在背上操作。当焊枪内带有乙炔、氧气时不得放在金属管、槽、缸、箱内。
27、氢氧并用时，应先开乙炔气，再开氢气，最后开氧气，再点燃。熄灭时，应先关氧气，再关氢气，最后关乙炔气。
28、作业后，应卸下减压器，拧上气瓶安全帽，将软管卷起捆好，挂在室内干燥处，并将乙炔发生器卸压，放水后取出电石篮。剩余电石和电石滓，应分别放在指定的地方。
二十三、混凝土插入式振动器安全操作规程

1、插入式振动器的电动机电源上，应安装漏电保护装置，接地或接零应安全可靠。
2、操作人员应经过用电教育，作业时应穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套。
3、电缆线应满足操作所需的长度。电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。
4、使用前，应检查各部位并确认连接牢固，旋转方向正确。
5、振动器不得在初凝的混凝土、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时，应断开电源。
6、作业时，振动棒软管的弯曲半径不得小于500mm，并不得多于两个弯，操作时应将振动棒垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的3／4，不宜触及钢筋、芯管及预埋件。
7、振动棒软管不得出现断裂，当软管使用过久使长度增长时，应及时修复或更换。
8、振捣器应保持清洁，不得有混凝土粘结在电动机外壳上防碍散热。
9、作业停止需移动振动器时，应先关闭电动机，再切断电源。不得用软管或电缆拖拉电动机。
10、作业完毕，应将电动机、软管、振动棒清理干净，并应按规定要求进行保养作业。振动器存放时，不得堆压软管，应平直放好，并应对电动机采取防潮措施。
[bookmark: _GoBack]二十四、施工升降机安全技术操作规程

1、施工升降机应为人货两用电梯，其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责，并必须由经过专业培训，取得操作证的专业人员进行操作和维修。
2、地基就地浇制混凝土基础，其承载能力应大于150kPa，地基上表面平整度允许偏差为10mm，并应有排水设施。
3、应保证升降机的整体稳定性，升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。
4、导轨架安装时，应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准，其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。
5、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。
6、升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置，馈电容量应满足升降机直接启动的要求，箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应执行相关规程的规定。
7、升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆，各楼层平台通道应平整牢固，出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。
8、升降机安装在建筑物内部井道中间时，应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机，应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。
9、升降机安装后，应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查，并应按规定程序进行技术试验（包括坠落试验），经试验合格签证后，方可投入运行。
10、 升降机的防坠安全器，在使用中不得任意拆检调整，需要拆检调整时或每用满1年后，均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。
11、 新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机，在投入使用前，必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月，应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行，当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时，应查明原因，并应调整防坠安全器，切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作，均必须对防坠安全器进行复位。
12、作业前重点检查项目应符合下列要求：
1）各部结构无变形，连接螺栓无松动；
2）齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常；
3）各部钢丝绳固定良好，无异常磨损；
4）运行范围内无障碍。
13、 启动前，应检查并确认电缆、接地线完整无损，控制开关在零位。电源接通后，应检查并确认电压正常，应测试无漏电现象。应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电器联锁装置良好可靠，电器仪表灵敏有效。启动后，应进行空载升降试验，测定各传动机构制动器的效能，确认正常后，方可开始作业。
14、 升降机在每班首次载重运行时，当梯笼升离地面1~2m时，应停机试验制动器的可靠性；当发现制动效果不良时，应调整或修复后方可运行。
15、梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，不得偏重。严禁超载运行。
16、操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在升降机未切断总电源开关前，操作人员不得离开操作岗位。
17、当升降机运行中发现有异常情况时，应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层，排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时，应立即按下急停按钮；在未排除故障前，不得打开急停按钮。
18、 升降机在大雨、大雾、六级及以上大风以及导轨架、电缆等结冰时，必须停止运行，并将梯笼降到底层，切断电源。暴风雨后，应对升降机各有关安全装置进行一次检查，确认正常后，方可运行。
19、 升降机运行到最上层或最下层时，严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
20、当升降机在运行中由于断电或其它原因而中途停止时，可进行手动下降，将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出，使梯笼缓慢地向下滑行。梯笼下滑时，不得超过额定运行速度，手动下降必须由专业维修人员进行操纵。
21、作业后，应将梯笼降到底层，各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱，闭锁梯笼门和围护门。
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