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 工程概况

1.1 基本概况
	工程名称
	***施工总承包工程

	工程地址
	***

	建设单位
	***

	监理单位
	***

	设计单位
	***

	勘察单位
	***

	施工单位
	中天建设集团有限公司

	建筑概况
	***


  1.2 工程概况

工程规模：本工程地上部分由5栋高层住宅组成，周圈设有2~3层商业，地下设一层（局部两层）地下室，总建筑面积约146733.3平方米，其中地下部分建筑面积为36400.57平方米。

结构概况：地下室为全现浇钢筋混凝土框架结构，采用条形基础和独立基础，地下局部设有人防，其中地下二层设置有抗浮锚杆；地上高层主楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，采用筏板基础，商业为全现浇钢筋混凝土框架结构，采用条形基础和独立基础，其中4#楼地下1层地上26层高度为75.65m，6#楼地下2层地上25层高度为75.65m，8#楼地下1层地上26层高度为75.95m，9#、10#楼地下2层地上20层高度为59.6m。结构安全等级二级，抗震等级为三级。

建筑概况：本工程为住宅及商业用房，建筑耐久年限为50年，场地类别为二类，抗震设防烈度为7度。高层住宅耐火等级为一级，其余耐火等级为二级，防雷级别为二级。

 编制依据
	编号
	依据类别
	依据名称
	备注

	1
	相关政策文件
	《中华人民共和国安全生产法》
	国家

	2
	
	《建设工程安全生产管理条例》
	

	3
	
	《生产安全事故报告和调查处理条例》


	

	4
	
	《工程建设重大质量安全事故应急预案》

规定

	

	5
	
	《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》

	

	6
	
	  《安全生产许可条例》
	

	1
	相关图纸
	xxxxxxxxxxxx工程施工图纸
	

	2
	
	图纸会审、设计变更
	

	1
	其他
	XXXXXXXXXX施工组织设计
	

	2
	
	XXXXXXXXXXXXX工程施工总承包合同
	

	3
	
	国家、四川省、成都市有关文明施工和安全生产规定；


	

	4
	
	公司ISO9001、ISO14001与ISO18001综合体系标准，《环境/安全管理手册》和《环境/安全管理体系程序文件》；


	

	包含不限于以上相关规范、文件。


第三章  受限空间定义、分类及辨识

1.受限空间、受限空间作业定义

受限空间指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄受限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

受限空间作业指作业人员进入受限空间实施的作业活动。

2.受限空间的分类

受限空间分为三类：

（1）封闭半封闭设备：指船艙、储罐、各类塔器、冷藏车、沉箱及锅炉、容器、浮筒、管遭、棺车等。

（2）地下建（构）筑物、指下管遭、下室、下仓库、下工事、暗沟、遂遭、涵洞、坑、废井、窖、沼气池及化粪池、下水遭、沟、井、池、建筑孔桩、下电缆沟等。

（3）地上建（构）筑物、指储藏室、酒棺池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、试验场所、烟遭等。

3.本工程受限空间辨识

（1）消防水池

（2）集水坑

（3）设备用房

...........
第四章  受限空间作业安全管理要求

项目经理部成立应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。

1.组织架构

	序号
	应急救援小组职责
	姓名
	项目职务
	电话
	救援分工

	1
	组长
	
	项目经理
	
	现场总负责

	2
	副组长
	
	生产经理
	
	负责联系救护车辆

	3
	副组长
	
	技术负责人
	
	负责指挥人员抢救

	4
	副组长
	
	安全工程师
	
	负责指挥人员抢救

	5
	组员
	
	安全员
	
	负责现场抢救伤员

	6
	组员
	
	安全协管员
	
	负责现场抢救伤员

	7
	组员
	
	安全协管员
	
	负责现场抢救伤员


应急准备和响应领导小组办公室设在安全部，值班电话：      。
2.应急准备和应急响应相关电话

	序号
	岗位
	应急电话
	备注

	1
	项目应急值班室电话
	
	内部

	2
	公司应急电话
	
	内部

	3
	应急救援小组组长
	
	内部

	4
	项目应急医院电话
	
	外部

	  5
	急救中心电话
	
	外部

	  6
	火警电话
	
	外部

	  7
	匪警电话
	
	外部


3.指挥小组职责

1、组长职责：

应急准备总策划，应急响应总指挥，确保人员到位、设施到位、资金到位。

2、副组长职责：

协助组长进行应急准备策划并组织实施，紧急情况发生时，按方案、预案各就各位进行现场指挥。

3、组员职责：

1）参加应急准备策划工作，并在实施过程中进行指挥、检查、记录等，紧急情况发生时，尽快各就各位组织相关人员进入响应程序，正确进行现场处置。组员按其岗位职能分工。

2）组织实施抢险行动，并及时报告抢险进展。寻找受害者并转移至安全地带。抢运现场物资，负责抢险后的现场恢复。

3）根据事故特点，及时向组长提供科学的技术方案，指导应急行动的正确实施。提出抢险、抢修的技术措施。对事故原因进行分析，提出补救措施，避免同类事故发生。

4）负责现场的警戒，设置事故现场警戒线，组织无关人员进入现场，保护抢险人员安全，维持现场秩序。负责现场车辆的疏通，引导抢险人员及车辆进入，保持道路通畅。

5）负责现场伤员的救护工作，在外部救援机构到达前，对受害者进行必要的抢救。协助外部救援机构将受害者送至医疗机构。

6）负责调集、提供抢险物资。保障人员必需的防护、救护及生活物资的供给。负责解决抢险人员的住宿。

7）负责消息的转达，确保与公司及外部相关机构的联系畅通。发生事故第一时间通知应急小组成员。

8）负责做好受害者家属的安抚工作。协调落实受害者住院费及怃恤金问题。

4.救援物资

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	防毒面具
	10
	按实配置

	2
	口罩
	20
	

	3
	氧气袋/瓶
	4
	

	4
	担架
	4
	

	  5
	手电筒
	3
	

	  6
	鼓风机
	2
	


第五章  受限空间作业事故应急救援预案
1.预防与预警

（1）项目部危险源监控

项目部对现场危险源的监控主要通过各主管部门及项目部安全管理员对现场施工进行监控，项目部的安全管理员对工程各分包队伍进行监督控制，各个施工队伍对所施分项工程中的危险源进行监督、控制。

（2）信息报告与处理

①项目部建立 24小时值班制度，值班人员要坚守岗位，不得随意脱岗、漏岗，做好值班记录，如有问题及时通知生产安全事故应急救援领导小组成员进行处理。项目部设立值班室，并保证24小时由管理人员值班；项目部值班人员手机应保持 24小时开机。

急救电话：  120；火警电话： 119；匪警 110

生产安全事故应急救援程序：生产安全事故→保护事故现场→控制事态发展 →组织抢救→疏导人员→调查了解事故简况及伤亡人员情况→向上级报告。

2.应急响应

（1）分级响应

①响应分级

Ⅰ级应急响应行动由项目部应急救援小组组织实施。按照项目部的综合应急预案进行响应实施，各部门做好各自分工准备，按项目部应急救援指挥小组指示响应各自救援行动，同时动员社会力量进行支援。超出其应急救援处置能力时，及时报请集团公司应急救援指挥机构启动集团公司应急预案实施救援。

Ⅱ级应急响应行动由项目部各部门组织实施。各部门负责人根据现场实际情况做好指

挥营救工作。积极动员所属分包单位、周边社会力量进行支援救助。超出其应急救援处置能力时，及时报请项目部应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。

②项目部有关部门的响应

根据发生的安全生产事故的类别，项目部相关部门按照其职责和本部门相应的应急措施，组织应急救援，并及时向应急救援小组组长报告救援工作进展情况。需要其他部门应急力量支援时，及时提出请求。

③项目部应急救援小组的响应

项目部应急救援小组成员赶赴救援现场成立应急救援指挥部。

及时向集团公司及当地政府报告安全生产事故基本情况、事态发展和救援进展情况。

根据需要通知有关专业人员赶赴现场参加、指导现场应急救援， 必要时请求政府专业应急力量增援。

（2）指挥和协调

项目部应急救援小组根据事故灾难情况开展应急救援协调工作。通知项目部有关部门及请求政府应急机构、救援队伍提供增援或保障。有关应急队伍在现场应急救援指挥部统一指挥下，密切配合，共同实施抢险救援和紧急处置行动。

现场应急救援指挥部负责现场应急救援的指挥，现场应急救援指挥部成立前，事发单位负责人应组织和先期到达的应急救援队伍必须迅速、有效地实施先期处置，项目安全组织机构人员临时负责协调，全力控制事故发展态势，防止次生、衍生和偶合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

3.紧急处置及救助防护

（1）现场处置主要依靠本项目所在地地方政府的应急处置力量。事故灾难发生后，项目部配合当地人民政府按照应急预案迅速采取措施。

（2）医疗卫生救助及时向事发地附近医院请求支援。组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作。

（3）应急人员的安全防护现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

（4）施工人员的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织施工人员的安全防护工作，主要工作内容如下：

①项目部与工程所在地政府、施工队伍建立应急互动机制，确保施工人员安全撤离需要采取的防护措施。

②根据现场实际情况决定应急状态下施工人员疏散、转移和安置的方式、范围、路线、

程序。

4.现场检测与评估

根据需要，成立事故现场检测小组配合政府相关部门进行检测、鉴定与评估，综合分析和评价检测数据，查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为制订现场以后此类预防方案和事故调查提供参考。

5.应急结束

当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥部确认和批准，现场应急处置工作结束，项目部应急救援队伍在专业救援队伍撤离现场后经过仔细检查确认安全后撤离。

第六章  受限空间事故的分类与具体救助措施

受限空间发生事故时，监护者应及时报告事故应急小组及应急小组组长，事故应急小组领导应迅速到达事故现场，并根据现场具体情况决定是否报警，同时救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。

本项目有消防水池及集水坑、设备用房等受限空间，可能产生事故有窒息，一氧化碳（CO）中毒，易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）爆炸等。

1.窒息事故的抢救

窒息事故者的抢救主要是确保其呼吸的通畅。调整事故者的姿势，将患者的头部尽量往后抬，使得他颈部紧紧绷直，这样做时，一手放在患者脖子后面用力抬，一手放在患者额头往后推，这个动作通常会使患者的嘴自然张开，如果抬起头部使得呼吸道通畅了，患者开始呼吸，就保证事故者的姿势使其慢慢恢复常态。否则继续进行强迫空气进入肺中的步骤，俗说就是人工呼吸，捏住患者的鼻子，通过他的嘴迅速强制吹两三口气入他的肺中，观察患者胸部的动作，看空气是不是进入了他的肺。如果胸部随着强迫吹气而一上一下，表明呼吸道已经通畅了。如果还没有起作用，即可通知 120 急救中心，并继续进行强迫空气进入肺中的步骤。

2.中毒事故的抢救

（1）硫化氢中毒事故

对人的危害主要是经呼吸道吸收。可出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、

流涕、咽喉部灼热感、咽干、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、恶心、意识模糊，部分患者可有心脏损害。重症者可出现脑水肿或肺水肿。极高浓度 (1000mg/m3 以上 )时可在数秒钟内突然昏迷、呼吸骤停，很快出现急性中毒，急性中毒均由呼吸道吸入所致。也可直接麻痹呼吸中枢而立即引起窒息造成闪电式中毒死亡。

由于硫化氢事故的突发性和不可预测性， 建议作业人员或急救人员在不明硫化氢浓度时，应佩戴氧气或空气呼吸器等隔离式防毒面具。这是最有效的防止硫化氢中毒的方法。进入硫化氢的密闭容器及空间应先通风或用空气置换，并应先测定氧含量，然后测定可燃气体、有毒气体等。凡有产生硫化氢的设备和系统装置，必须设置风向标，一旦发生紧急情况，作业人员及周围群众应向上风口疏散。有硫化氢及其装置的场所，应配备便携式硫化氢检测仪。

当硫化氢含量超过 20mg/m3的安全临界浓度时，应佩戴空气呼吸器，不允许单独行动，并要有人现场监护。

此中毒事故者在发现时就要在第一时间通知 120 急救中心。平时做好劳动者的安全卫生培训工作，增强其自我保护意识和自救互救能力。

（2）CO中毒事故

一氧化碳是有害气体，对人体有强烈的毒害作用。一氧化碳中毒时，使红血球的血红

蛋白不能与氧结合，妨碍了机体各组织的输氧功能，造成缺氧症。当一氧化碳质量浓度为

12.5mg／m3时，无自觉症状， 50.0mg／m3时会出现头痛、疲倦、恶心、头晕等感觉， 700mg／m3时发生心悸亢进，并伴随有虚脱危险， 1250mg／m3时出现昏睡，痉挛而死亡。有时根据碳氧血红蛋白 (COHb)来评价室内一氧化碳低暴露水平对人体的影响， 3～ 11 岁儿童 COHb平均饱和度为 1.01％；12～74 岁不吸烟人群为 1.25％。 但成年不吸烟人群中 4％的人 COHb超过 2％～ 5％。室内污染所致 COHb 饱和度只有超过 2％，才会影响心肺病人的活动能力，加重心血管的缺血症状。

对于CO的中毒事故者， 应迅速将其移离中毒现场至通风处，松开衣领，注意保暖，密切观察意识状态。在等待运送车辆的过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息。为促其清醒可用针刺或指甲掐其人中穴。若其仍无呼吸则需立即口对口人工呼吸。但对昏迷较深的患者，这种人工呼吸的效果远不如医院高压仓的治疗。同时呼叫救护车，随时准备送往有高压氧仓的医院抢救。因此对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院。 但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止，以保证大脑的供氧，防止因缺氧造成的脑神经不可逆性坏死。

3.爆炸性事故抢救

此事故的发生具有突发性，如遇到爆炸时，应面背爆炸地点迅速卧倒，如眼前有水，应俯卧或侧卧于水中，并用湿毛巾捂住鼻口。距离爆炸中心较近的作业人员，在采取上述自救措施后，迅速撤离现场，防止二次爆炸的发生。当爆炸发生后，应立即切断通往事故地点的一切电源，马上恢复通风，设法扑灭各种明火和残留火，以防再次引起爆炸。所有生存人员在事故发生后，应统一、镇定地撤离危险区。遇有一氧化碳中毒者，应及时将其转移到通风良好的安全地区。如有心跳、呼吸停止，立即在安全处进行人工心肺复苏，不要延误抢救时机。对有明显烧伤的即可送往救助医院，以免延误救治的最佳时机。

4.应急准备和响应线路图

项目部与周边医院建立联系，如遇突发事故及时沟通，派专人对伤员进行护送医院救治，第一时间保障施工人员的生命安全。

医院名称：XXX

医院地址：XXX
距离本工地：约XXX米，约XXX分钟车程

联系电话： XXX-XXXXX
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图1  应急救援路线图
XXX公安消防支队

地址：XXX

距离本工地：XXX公里，车程XXX分钟

电话：XXX-XXXXX
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图2  消防救援路线图
第七章  应急处置
1.事故等级

一般事故，3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000以下直接经济损失，上报市级，县级处理。

较大事故，死亡3至9人，重伤10至49人，直经损1000万至5000万，上报省级，市级处理。

重大事故，死亡10至29人，重伤50至99人，直经损5000万至1亿，上报国务院，省级处理。

特别重大事故，死亡30人以上，重伤100人以上，直经损1亿以上，上报国务院，国务院处理。

以上各条件为或的关系，符合一项即可定性。

2.响应程序

1、当发生一般事故以上突发事件时，项目部应启动应急预案，同时向总监办和业主应急指挥中心报告，1小时内向地方政府的有关部门报告；

2、当作业工点发生事故时，在抢救伤员的同时及时用电话、呼喊等方法，派人向项目部报告；

3、项目部在接到事故报告时，项目部在场的最高负责人应在第一时间赶赴现场，在初步了解事故的大概情况后，立即组织救援活动，并及时向总监办和业主应急指挥中心、地方政府的安监、公安、监察部门及公司报告事故已经发生；

4、当预测事态扩大无法控制时，立即由现场负责人、项目经理向地方政府、社会团体和单位求援；

5、当伤员救出时，向医院、交警求援，请求支持疏通道路、迎接伤员、组织抢救力量。

3.报告内容

1、报告单位名称、事故时间、地点和部位，事故性质、危害程度；

2、事件发生的简要情况；

3、事件已采取人员疏散和现场警戒情况；

4、伤员施救情况及初步统计的伤亡数据；

5、控制事态发展采取措施情况；

6、需要支持、支援的要求和应急救援情况。

4.报告注意事项

在处理过程中，项目部应尽快了解事态进展情况，并及时向总监办、业主和地方政府的主管部门报告，报告包括突发事件分级所述主要内容，还要进行事件描述：事故类型、危害程度、事故范围、事故初步原因分析，对事故地点周围造成的影响和危害，财产损失情况，伤亡人数及个人信息，救援救治措施及防止事故发展扩大措施实施情况、应急人员到位情况和应急器材设备投入使用情况、援助请求需要。

第八章  应急预案培训及演练

1.应急预案的培训

由于安全事故往往突然发生，扰乱正常的生产、工作和生活秩序，如果事先没有制定事故应急救援预案，会由于慌张、混乱而无法实施有效的抢救措施；若事先的准备不充分，可能发生应急人员不能及时到位、延误人员抢救和事故控制、甚至导致事故扩大等情况。事先制定事故救援预案，事故发生前制定各种事故，特别是重大事故的应急方案，可以避免这种现象。但要做到事故突发时能准确、及时地采用应急处理程序和方法，快速反应、处理事故或将事故消灭在萌芽状态，还必须对事故应急预案进行培训和演练，使各级应急机构的指挥人员、抢险队伍、项目职工了解和熟悉事故应急的要求和自己的职责。只有做到这一步，才能在紧急状况时采用预案中制定的抢险和救援方式，及时、有效、正确地实施现场抢险和救援措施，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

  

图3  应急预案培训
2.应急预案的演练  

为了保证事故发生时，应急救援组织机构的各部门能够熟练有效地开展应急救援工作，应定期进行针对不同事故类型的应急救援演练，不断提高实战能力。同时在演练实战过程中，总结经验，发现不足，并对演练方案和应急救援预案进行充实、完善。

1、事故应急救援演练的重要性 

  通过演练可以检查应急抢险队伍应付可能发生的各种紧急情况的适应性以及各职能部门、各专业人员之间相互支援及协调的程度；检验应急救援指挥部的应急能力，包括组织指挥专业抢险队救援的能力和组织群众应急响应的能力。通过演练可以证实应急救援预案是可行的，从而增强全体职工承担应急救援任务的信心。应急救援演练对每个参加演练的成员来说，是一次全面的应急救援练习，通过练习可以提高技术及业务能力。

通过演练还可以发现应急预案中存在的问题，为修正预案提供实际资料；尤其是通过演练后的讲评、总结，可以暴露预案中未曾考虑到的问题和找出改正的建议，是提高预案质量的重要步骤。 

2、事故应急救援演练的形式 

事故应急救援演练一般可分为室内演练和现场演练两种。         

室内演练又称组织指挥演练，它是偏重于研究性质的，主要由指挥部的领导和指挥、生产、通信等部门以及救援专业队队长组成的指挥系统，在各级职能机关、部门的统一领导下，按一定的目的和要求，以室内组织指挥的形式，演练组织各级应急机构实施应急救援任务。室内演练的规模，根据任务要求可以是综合性的，也可以是单一项目的演练，或者是几个项目联合演练。 

现场演练即事故模拟实地演练，根据其任务要求和规模又可分为单项训练，部分演练和综合演练三种。 

3、事故应急救援演练的组织 

不论演练规模的大小，一般都要有两部分人员组成：一是事故应急救援的演练者，占演练人员的绝大多数。从指挥员至参加应急救援的每一个专业队成员都应该是现职人员，将来可能与事故应急救援有直接关系者。二是考核评价者，即事故应急救援方面的专家或专家组，对演练的每一个程序进行考核评价。进行事故应急救援模拟演练之前应做好准备工作，演练后考核人员与演练者共同进行讲评和总结。不同的演练课目，担任主要任务的人员最好分别承担多个角色，从而能使更多的人得到实际锻炼。 

组织工作主要包括：事故应急救援模拟演练的准备工作；针对演练事故类型，选择合适的模拟演练地段；针对演练事故类型，组织相关人员编制详细的演练方案；根据编制好的演练方案，组织参加演练人员进行学习；筹备好演练所需物资装备，对演练场所进行适当布置；提前邀请地方相关部门及本行业上级部门相关人员参加演练并提出建议。        

4、编制演练方案应注意的问题 

演练项目的内容是根据演练的目的决定的。把需要达到的目的通过演练过程，逐步进行检查、考核来完成的。因此，如何将这些待检查的项目有机地融人模拟事故中是演练方案编制的第一步。为使模拟事故的情况设置逼真而又可分项检查，需要考虑如下几个问题。

（1）事故细节描述  

事故的发生有其自身潜在的不安全因素，在某种条件下由某一因素触发而形成，或者是由此形成连锁影响，从而造成更大、更严重的事故。对事故发生和发展、扩大的原因及过程要进行简要的描述。使演练参加者可以据此来理解和叙述执行该种事故的应急救援任务和相应的防护行动。 

（2）日程安排  

演练时间安排基本应按真实事故的条件进行。但在特殊情况下，也不排除对时间的压缩和延伸，可根据演练的需要安排合适的时间。演练日程安排后一般要事先通知有关单位和参加演练的个人，以利于做好充分的准备。 

（3）演练条件  

演练最好选择比较不利的条件，如在夜间，能够说明问题的气象条件下，高温、低温等较严峻的自然环境下进行演练。但在准备不够充分或演练人员素质较低的情况下，为了检验预案的可行性或为了提高演练人员的技术水平，也可选择条件较好的环境进行演练。 

（4）安全措施  

现场模拟演练要在绝对安全的条件下进行，如安全警戒与隔离、交通控制、防护措施，消防、抢险演练等的安全保障都必须认真、细致地考虑。

（5）事故应急救援模拟演练的考核与总结 

事故应急救援预案通过实践考验，证实该预案切实可行后才能有效地实施。因此，演练中应由专家和考评人员对每个演练程序进行考核与评价。演练以后要根据评价的意见进行认真的总结，找出问题并提出修改建议。修改意见要经过进一步的验证，认为确实需要修正的内容，要在最短的时间内修正完毕，并报上级批准。        

 (6) 事故应急救援模拟演练的时间         

 一般应根据事故应急救援预案的级别、种类的不同，对演练的频度、范围等提出不同要求。项目内部的演练可以与生产、运行及安全检查等各项工作结合起来，统筹安排。

第九章  其他相关规定与要求

1.相关规定

对事故的处理坚持实事求是的作风，不隐瞒情节，不大事化小，小事化了。

妥善处理事故的善后工作，应遵循国家有关的政策、规定对受轻、重伤人员或死亡人员进行经济补偿。经双方同意后，与受害者或受害者家属签定善后处理协议书。

各类事故，均应严格按照“四不放过”的原则处理，即：“原因不调查清楚不放过；相关责任人不处理不放过；职工不受到教育不放过；防范措施不落实不放过”。同时，发生质量和安全事故均应及时按规定上报。项目部领导与相关职能部门及工程技术人员，经常对施工安全进行监督检查，对严重违犯施工安全规则、危及安全的工点，要求其立即纠正，必要时停工整顿，直至复查合格后方可复工。

2.要求

在发生重大安全事故时，项目部所有施工人员均被纳入应急救援体系当中，指挥部救援领导小组接到报告后，迅速调拨其它项目部的施工人员到事发现场进行救援，确保救援人员数量满足救援要求。

各专业救援组做好应急物资、器材的准备，如：必要的指挥通讯、医务箱、担架、消防、抢修急救等器材及交通工具。

定期组织救援演练和学习，每年演练的次数不应少于两次，以提高本单位的救援指挥和实战能力的水平。

要把应急救援工作纳入安全检查工作的范围，并做好应急救援工作的年终总结和评比工作。



