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危险废物管理制度
1.  目的
为了加强公司生产经营活动过程中产生的危险废物的管理, 防止危险废物污染环境, 保障人身健康, 促进经济和社会的可持续发展, 根据国家有关法规和公司实际情况, 特制订本制度 。
2.  适用范围
适用于公司范围内危险废物的产生、 收集、储存、 转移和处置等活动 。


3   职责
3. 1 生产部是公司废弃物管理的主管部门, 制定各类废弃物分类管理规定, 并负责危险废弃物的处理和不可回收一般废弃物的委托清运处理及可回收利用废弃物的管理与出售;
3.2 各部门负责本部门 (生产线) 范围内的废弃物管理收集,由清洁工清运到指定场所;

3.3 生产部负责与供应商协议回收废弃物;


3.4 仓库负责危险废弃物仓库的日常管理;


4.  工作程序


4.1危险废物的划分


废弃物按照性质不同可分为一般废弃物和危险废弃物
4.1.l 一般废弃物是指易生物降解, 对环境无长期不良影响的生活垃圾、 建筑垃圾等。                                  
4.1.2 危险废弃物是指根据«国家危险废物名录»,对人、环境有较大危害的废弃物;


4.2  危险产生现场管理
4.2.1 危险液体废物由公司产生部门收集,贴上标签,标签上必须有危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、数量、产生日期，然后送入公司危险废物储存场所办理入库手续 。
4.2.2 废物箱应完好, 不致废物漏出;                                             
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4.2.3 收集废弃物的容器应有足够强度, 以防运输中损坏造成废弃物漏散;



4.3   集中管理


4.3.1 一般废弃物管理流程
4.3.1.1一般废弃物由保洁人员从废物产生现场收集并转运至拉圾房进行分类处理


4.3.2 危险废物入库的流程
4.3.2.1 每天产生的危险废物由清洁人员收集并运送至危险废物仓库, 进行称重然后入库。


4.3.2.2其他不定期产生的危废按以下流程进行操作；


a)   打电话给警卫室,通知危废入库


b)   现场检査摆放入库的危废必须包装完好,不会泄露


C)   称重,签字


4.3.3 危废仓库管理


4.3.3.1 仓库负责危废仓库的管理;


4.3.3.2 危废仓库内应分类标识, 分类堆放;


4,3.3.3危险废物仓库需要满足危险废物贮存场所的规范:防泄漏,防盜;


4.4  废弃物处置和处理                                         
4.4.1 一般废弃物(不可回收)交由市政环卫进行处理


4.4.2 一般废弃物(可回收)由采购部门进行统一招标,进行出售
4.4.3 危险废物必须交有资质的处理厂商进行处置和利用              
4.4.4 危险废物的转移和处置必须满足国家先关法规的要求, 执行五联単制度                                                                                                                                                              
5   相关记录
5.1 固体废物出入库台账  
5.2 固体废物产生情况月报表
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危险废物安全操作规程
1  作业现场应统一指挥, 以防作业混乱发生事故。 作业现场危险废物装卸搬运人员和机具操作人员,应严格遵守劳动纪律,服从指挥。
2、 对危险废物的收集设备, 必须制定具体的安全技术操作规程, 并由经过操作训练的专职人员操作, 以防事故发生。
3、 在不同类别危险废物的收集操作前, 必须严格执行操作规程和有关安全注意事项,预先做好准备工作,认真细致地检査收集工具及操作设备。工作完毕后,沾染在工具上面的物质 必须清除。
4、人力收集时,应量力而行,配合协调,不可冒险违章操作。
5、 操作人员不准穿带钉子的鞋 。 根据不同的危险特性, 应分别穿戴相应的防护用具 。 对有毒的腐蚀性物质更要注意, 在操作一段时间后, 应适当呼吸新鲜空气, 避免发生中毒事故 。 操作完毕后, 应对防护用具进行清洗或消毒, 保证人身安全 。 
6、装卸危险废物应轻搬轻放,防止撞击、摩擦、震动、摔碰。对破损包装可以修理的,必须移至安全地点, 整修后再搬运。
7、散落在地面上的危险物品, 应及时清除干净。对于扫起来的危险废物专门收集, 釆用合适的物理或化学方法处置,以确保安全。               
8、收集、搬运作业完毕后,应及时洗手、洗脸、漱口、淋浴。中途不得饮食、吸烟,并且必须保持现场空气流通,防止沾染皮肤,黏膜等。如装卸人员出现头晕、头痛等中毒现象,  应按救护知识进行急救, 严重者要立即送医院治疗 。
9、两种性能相互抵触的物质,不得同时收集搬运。对怕热、怕潮物质,装卸时要采取隔热、  防潮措施。
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生产部门岗位责任制








一、主持公司危险废物污染防治日常工作。建立管理网络、档案,台账。
二、完善环境监测体系,抽査公司污染物排放情况。                               
三、对生产系统开、 停车和事故状态下的污染物排放要釆取有效防范、 应急措施, 避免污染环境;当生产经营与环境发生矛盾时,生产安排要服从环境保护法律、法规的要求。
四、确保污染物治理与生产经管活动同时计划、布置、检査、总结和评比;加强生产过程控制; 对危险废物进行合理安排, 进行密闭式贮存。 完善危险废物的台账记录工作,对不执行“三同时”规定或达不到要求的工程项目,有权拒绝接收或使用 。
五、参加建设项日环境影响报告书(表)的会审,监督建设项目环境保护“三同时”执行情况,负责新、扩、改建项目试生产报审工作;
六、按“事故四不放过”原则,组织污染事故调査,编制环境保护考核指标,及时考核。
七、组织.员彻和实施国家环境保护环保法律、法规及上级部门环境保护文件、 条例和决议,不断提高职工的环境保护意识,促进环境保护与生产建设同步发展。
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各生产线主管岗位责任制


1、 对生产线的危险废弃物污染防治工作负全面的领导责任, 对环境管
理者代表和生产部门负责。
2、 组织生产线职工学习和贯彻国家环境保护法律、法规和公司环境保
护管理制度, 增强环境保护意识 。
3、 把危险废物污染防治工作纳入生产、经营管理轨道, 做到环境保护
管理与生产管理同时计划、布置、检査、总结和评比;使环境保护和生产
经营同步发展。 
四、 组织学习公司的有关危险废物污染防治工作的规章制度, 并严格执行。
五、主持生产线环境保护管理、污染物治理工作,负责生产线污染事故调查、处理, 并将调査报告及处理意见及时报送公司生产部门。
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危险废物专用库管理人员岗位责任制








--、确保危险废物的合理、规范有效的管理。



二、严格执行危险废物标识制度,确保危废标识清晰、醒目。



三、 生产过程中所排放的危险废物, 必须送至危险废物专用储存库 。
四、 危险废物储存点不得放置其它物品, 应配备相关的消防器材及危
险废物标识。 
五、 应保证存点场地的清洁, 危险废物堆放整清 。
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危险废物培训制度
一、培训目的： 
通过培训提高员工对危险废物管理工作的认识，加强环保意识和自身防护意识，有效预防和控制危险废物对人体健康和环境所产生的危害，进一步保障人类健康。 
二、培训对象： 
1、危险废物管理的专（兼）职人员； 
2、公司生产部、质检部、机修部等全体人员及新上岗职工、实习生等；
三、主要培训内容： 
1、危险废物管理的重要性和必要性；
2、国家相关法规及危险废物管理规定； 
3、危险废物管理专（兼）职人员职责与责任； 
4、危险废物分类收集方法和工作要求；
 5、危险废物内部运收工作程序； 
6、危险废物转交手续及登记制度； 
7、危险废物分类收集、运送、暂时贮存过程中人员卫生安全自身防护措施； 
8、发生危险废物流失、泄漏、扩散时报告处理制度及意外事故紧急处理措施。 
四、培训方式：
 1、下发有关国家法规及危险废物管理规定和本公司危险废物管理实施办法和相关制度，供全公司员工自学或部门负责人组织学习。 
2、分期、分批、分层次、采用多种形式对各级各类人员进行强化培训与考核。
 3、结合实际工作对有关人员进行危险废物管理工作程序逻辑和操作方法的指导和演示。
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危险废物意外事故应急预案
为及时有效地应对我公司突发的危险废物的意外事故事故, 提高公司应急响应能力,避免减少因危险废物的意外事故事故造成的人员伤亡、社会影响和经济损失, 促进我公司可持续发展, 特制定本预案 。
本预案适用于公司发生的各种危险废物意外事故的应急工作。
一. 危险废物意外事故的确认
危险废物意外事故是指危险废物在产生、收集、贮存、处理等环节上出现了扩散、流失、泄漏、人员受伤等情况。启动本公司事故应急预案处置。         . 
二.危险废物意外事故分级
根据危险废物意外事故发生后导致的人员伤亡情况及环境污染程度分为三级:
一级:发生危险废物流失、广散、泄漏,需紧急处理的。二级:危险废物(危险化学度液、废油)意外事故导致厂区环境污染(50一200 m2)或人员(2-5人),须对区域污染:紧急处理或对受伤人员紧急救护的。三级:危险废物(危险化学废液、废油)意外事故导致人员死亡或5人以上受伤, 须对受伤人员提供危险救护和现场救援的; 导致厂区200 m2以上污染, 需紧急处理的 。
三.指挥系统与职责
成立以 (副) 总经理为主要负责人及各部门负责人参加的危险废物意外事故处理领导小组, 负责组织、 指挥、 协调意外事故发生时的紧急处理工作。生产部负责对上级部门报告意外事故的紧急处理情况,协调市专家组的鉴定工作, 协调事故现场的监测, 以及控制措施效果的评估，保障信息通畅。协调现场人员分流、 调査采样的安全 。负责危险废物的集中、收集、转贮、防止损失加重。行财部负责组织专家及相应的医务人员, 做好受损害人员诊断、 治疗、抢救和医务人员的个人防
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护工作; 负责紧急处理时家属的安抚工作 。负责保障意外事故紧急处理时所需危险防护用品的供应。
四、 危险废物意外事故防范措施
1.不同品种危险废物分别存放在不同容器中, 不得混合 。
2.危险废物贮藏间外贴有“危险废物'字样标识
3.固体危险废物:包装完整,不渗漏。
4.液体危险废物:容器密封、有盖;
5.气体危险废物:容器密封、安全阀良好。
6.危险废液暫时存放应采取防渗漏、防外溢措施。
7.各部门商在设备维修中产生的废油、设备漏油和汽车维修废油应全部倒入指定区域的废油桶中。不得倒入厂内、外空地、草地及地下管网的窨井中 。 洒漏在地面的废油由责任部门 (相关方由相关负责部门监督) 用棉纱或锯屑清除。
8.擦机器、设备及擦油手的废油棉纱,需放置在各部门指定的废油棉纱
容器内。集中送到废弃库按危废处置。
9 . 废弃或暂时不用的空油桶应送交废弃库集中存放, 避免油污污染地面
及雨水冲刷后污染地下水。
五．意外事故的应急响应
意外事故发生后,厂危险废物意外事故指挥小组, 根据意外事故的不同
级别, 启动相应的应急措施:
一级响应
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1 意外事故现场立即进行处理, 包括洒散危险废物的再收集, 必要时釆样
监测,由环保课  生产车间负责。
1, 1. 1若属危险化学废液少量酒漏,立即用水清洗。
1 .1 .2若属废油少量洒漏, 立即用废纸或棉纱擦干净, 带油废纸或棉纱集
中送到废弃库按危险废物处置。
1.2意外事故报告: 48小时内向卫生局、环保局主管部门报告调査、处理
抢救工作情况,由生产部负责。                                                        
二级响应:
1 .意外事故现场立即进行处理, 包括洒散危险废物的再收集, 必要时采样
监测,由生产部负责。
2.1.1若属危险化学废液多量洒漏, (导致J一区环境污染50-200㎡), 立即用木粉或棉纱吸收废液,产生的废木粉或废棉纱送到废弃物指定地点按危险废物处置。
2.1.2若属废油多量,洒漏, (导致厂区环境污染5.0-200㎡), 立即用棉纱及收废油, 然后用木粉擦干净带油地面, 产生的废木粉或废棉纱送到废弃物指定地点按危险废物处置。 注意现场禁带火种 。
2.2 意外事故受伤者就地隔离治疗, 密切观察接触者, 必要时请医院医生协助救治,由行财部负责。
2.3意外事故:实施现场管制,由生产部负責。
2.4意外事故报告: 24小时内向卫生局、 环保局主管部门报告査结果,采取相应紧急措施, 由技质部负责 。
三级响应:
3.1 意外事故立即进行相应处理, 包括洒漏危险废物的再收集, 由生产车间负责。 
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3.1.1若属危险化学废液大量洒漏, (导致厂区环境污染200㎡以上)立即用大量沙土吸收废液, 产生沙土送到废弃物指定地点按危险废物处置 。
3.1.2若属废油大量洒漏, (导.致厂区环境污染200㎡以上), 立即用棉纱吸收废油, 然后用大量沙土目及收废油, 然后用木粉擦干净带油地面, 产生的带油木粉或沙土送到废弃物指定地点按危险废物处置。事故现场严禁无关人员进入, 注意现场禁带火种。                                            
3.2意外事故报告: 1小时内向卫生局、环保局主管部门报告,由行财部负责
3.3立即组织医护人员开展救治, 由行财部负责。     
3.4做好监测，观察其发展动态，随时向指挥领导小组汇报; 
3,5立即组织保障抢救、抢险物资供应, 由行财部负责。
3.6作好相关人员的个人防护工作, 由生产车间负责。
3.7意外事故实施现场管制,由生产部负责。
六、结束响应;受污染的环境已紧急处理；受伤人员已得到救治，由本次意外事故再次引发事故的因素已清除。
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