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[bookmark: _Toc1437726051]一、物体打击事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	物体打击
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	生产车间、仓库货架区、装卸区、检维修现场、平台下方及物料堆放区域

	演练目的
	检验参演人员对物体打击事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：仓库货架区正在进行物料取放作业，一件未稳固工件从上方坠落击中作业人员肩部，伤员倒地，上层仍有松动物料，存在继续坠落风险。 事故征兆提示：工具、工件或零件摆放不稳，货架/堆垛倾斜，紧固件松动，作业上方有坠落物，人员在吊装、装卸或检维修下方停留。 推演主线：立即停止作业→躲避危险→警戒隔离→救护伤员→排除坠落源。

	组长：生产/仓储/检维修区域负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织停工、警戒、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认坠落源排除后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、仓储人员、设备维修人员。负责报警报告、停止相关作业、隔离上方危险物、协助止血固定和搬运送医，记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员被物体打击或存在继续坠落风险，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。报告：时间、地点、打击物、伤者情况、是否存在二次坠落风险。

	2
	停止作业
	作业负责人
	主持人提问：现场进入“停止作业”阶段，停止作业应如何实施？ 应答要点：立即停止周边装卸、检修、搬运、吊装等作业，关闭相关设备，禁止无关人员进入危险区域。

	3
	现场警戒
	班组长/现场人员
	主持人提问：现场进入“现场警戒”阶段，现场警戒应如何实施？ 应答要点：在坠落物可能影响范围设置警戒线，清理通道；对松动工件、倾斜堆垛、悬挂物进行临时稳固或隔离。

	4
	伤员救护
	直接主管/现场人员
	主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：检查伤员意识、呼吸、出血和骨折情况；出血压迫止血，疑似骨折用夹板固定，头部受伤保持平卧，必要时进行心肺复苏。

	5
	响应升级
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现昏迷、大出血、开放性骨折、头胸腹部损伤或多人伤害时，立即拨打120，并安排人员引导救护车。

	6
	善后处置
	作业负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：保护事故现场，排查货架、堆垛、工装、吊具和紧固件状态；隐患整改并确认安全后方可恢复作业。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 救援前先确认上方无继续坠落、滚落或倒塌危险。
2. 不得强行拖拽疑似骨折、脊柱损伤人员。
3. 搬运伤员应使用担架或硬板，头部外伤应重点观察意识变化。
4. 涉事工装、货架、吊具或堆垛未确认安全前不得继续使用。
5. 现场照片、物件位置和处置过程应及时记录。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc375743113]二、厂（场）内车辆致害事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	厂（场）内车辆致害
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	车间、仓库、厂内道路、装卸区、叉车及电动搬运车作业区域

	演练目的
	检验参演人员对厂（场）内车辆致害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：装卸区一辆叉车倒车过程中与行人发生碰撞，人员腿部被车体与货物挤压，叉车货叉上货物出现倾斜，周边仍有车辆通行。 事故征兆提示：车辆制动/转向异常，货叉或货物不稳，视线受阻，人员与车辆混行，超速行驶，倒车警示失效等。 推演主线：立即停车→熄火断电→警戒疏散→救护伤员→报告主管。

	组长：物流计划经理、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织停车断电、警戒疏散、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认现场安全后组织恢复。 组员：第一发现人、叉车司机、物流班长、现场作业人员。负责报警报告、停车熄火、移开车辆或货物、设置警戒、协助止血固定和搬运送医、记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：立即呼喊示警，报告物流主管和应急办公室。报告：时间、地点、车辆类型、伤者人数、是否被压/被夹。

	2
	停车断电
	司机/现场人员
	主持人提问：现场进入“停车断电”阶段，停车断电应如何实施？ 应答要点：司机立即停车、拉手刹、降下货叉、熄火断电；禁止随意移动车辆或货物，确需移动时由现场负责人统一指挥。

	3
	现场警戒
	物流班长
	主持人提问：现场进入“现场警戒”阶段，现场警戒应如何实施？ 应答要点：设置警戒线，停止周边车辆运行，疏散无关人员，保持救援通道畅通。

	4
	伤员救护
	直接主管/现场人员
	主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：被车辆或货物压住时，用千斤顶、叉车或吊具稳妥移开压迫物；对出血进行压迫止血，对疑似骨折进行夹板固定。

	5
	响应升级
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现昏迷、大出血、骨折、挤压伤或无法移出伤员时，立即拨打120，并报公司应急指挥部。

	6
	善后处置
	物流班长/司机
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用涉事车辆，检查制动、转向、报警装置和作业环境；保护现场，配合调查，整改后方可恢复作业。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 伤员被压、被夹时不得强拉硬拽，应先稳定车辆和货物。
2. 搬运疑似脊柱、骨盆或严重骨折伤员，应使用硬板或担架。
3. 救援时控制现场车辆，防止二次碰撞。
4. 发生断肢、断指时，用清洁敷料包裹，随伤员一并送医。
5. 事故车辆未检查确认前不得继续使用。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc1512578011]三、道路（轨道）车辆致害事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	道路（轨道）车辆致害
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	厂外物流道路、通勤车路线、厂区与公共道路交叉口、轨道平车运行及装卸衔接区域

	演练目的
	检验参演人员对道路（轨道）车辆致害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：厂区与公共道路交叉口发生物流车辆碰撞事故，一名人员受伤，道路被占用，后方车辆仍在驶来；如涉及轨道平车，同时存在防溜和误启动风险。 事故征兆提示：车辆超速、疲劳驾驶、制动异常，路口视线盲区，轨道平车未鸣笛瞭望，车辆与行人、装卸区交叉运行。 推演主线：立即停车避险→报警救援→警戒交通→救护伤员→保护现场。

	组长：车辆管理负责人、物流负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织停车避险、现场警戒、伤员救护、报警联络和信息报告；配合交警、120及相关单位处置。 组员：第一发现人、驾驶员、押运/随车人员、门岗保安、物流班长。负责报警报告、设置警示、疏导车辆、协助救护、保护现场和记录信息。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现道路或轨道车辆事故，立即示警并报告主管、门岗和应急办公室。报告：地点、车辆类型、伤者人数、道路/轨道占用情况。

	2
	停车避险
	驾驶员/现场人员
	主持人提问：现场进入“停车避险”阶段，停车避险应如何实施？ 应答要点：驾驶员立即停车、熄火、拉手刹，开启危险警示灯；轨道车辆停止运行并采取防溜措施。

	3
	报警联络
	直接主管
	主持人提问：现场进入“报警联络”阶段，报警联络应如何实施？ 应答要点：有人受伤立即拨打120；涉及公共道路交通事故或轨道交通影响时，按规定联系交警、属地单位和公司应急指挥部。

	4
	警戒疏导
	保安/物流班长
	主持人提问：现场进入“警戒疏导”阶段，警戒疏导应如何实施？ 应答要点：在来车方向设置警示标志，疏导车辆绕行，禁止围观，保留救护车和消防车通道。

	5
	伤员救护
	现场人员
	主持人提问：险情或伤情升级后，伤员救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：在安全条件下救护伤员，出血压迫止血，骨折固定；被车辆压住时先稳车再救援，严禁冒险钻入车辆下方。

	6
	善后处置
	车辆管理负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：保护现场和行车记录资料，停用涉事车辆，配合调查，开展驾驶员、车辆和路线隐患排查。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 公共道路事故不得擅自破坏现场，救人和防止扩大事故除外。
2. 现场人员应站在安全位置设置警示，避免被后方车辆二次撞击。
3. 轨道车辆应采取防溜、防误启动措施。
4. 伤员搬运前应判断颈椎、脊柱、骨盆损伤风险。
5. 事故车辆未完成检查和调查确认前不得继续运行。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc2134701338]四、机械致害事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	机械致害
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	冲压、机加工、注塑、装配、输送线、机器人、设备检维修及清理调整作业区域

	演练目的
	检验参演人员对机械致害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：机加工设备运行中防护装置异常，一名操作人员手臂被运动部件夹卷，设备仍带有电、气或液压等残余能量。 事故征兆提示：防护罩/光栅失效，设备异常振动或异响，人员进入运动部件范围，清理卡料未停机，联锁或急停失效。 推演主线：立即急停→断电隔离→人员脱困→救护伤员→停用设备。

	组长：设备工程师、生产主管、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织急停断电、能量隔离、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告。 组员：第一发现人、设备操作人员、维修人员、班组长。负责报警报告、按下急停、切断能源、实施机械脱困、警戒现场、协助救护和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员被夹、卷、割、刺或设备异常，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。报告：设备名称、伤害部位、是否被困。

	2
	急停隔离
	操作人员/维修人员
	主持人提问：现场进入“急停隔离”阶段，急停隔离应如何实施？ 应答要点：立即按下急停，切断电源、气源、液压源等能量；必要时执行上锁挂牌，防止设备误启动。

	3
	人员脱困
	维修人员/班组长
	主持人提问：现场进入“人员脱困”阶段，人员脱困应如何实施？ 应答要点：在确保设备稳定后拆除防护或反向释放压力，使伤员脱离危险部位；严禁盲目启动设备反转。

	4
	伤员救护
	直接主管/现场人员
	主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：对出血部位压迫止血，断指断肢清洁包裹冷藏随同送医；疑似骨折固定，呼吸心跳停止时实施心肺复苏。

	5
	响应升级
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现大出血、肢体离断、严重挤压伤或被困无法解除时，立即拨打120，必要时联系119专业救援。

	6
	善后处置
	设备工程师
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：封存涉事设备，排查安全防护、联锁、急停和操作流程；未完成整改确认前不得开机。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 未停机、未隔离能量前不得伸手进入设备危险区域。
2. 救援必须防止设备惯性运动、残余压力或重力部件下落。
3. 不得擅自拔出刺入身体的异物，应固定后送医。
4. 断肢断指应清洁包裹后置于低温环境，不得直接接触冰块。
5. 恢复生产前必须完成设备安全确认和人员再教育。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc2063580984]五、起重致害事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	起重致害
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	行车、电动葫芦、吊装点、模具吊运、设备安装检修、装卸吊运及起重作业影响区域

	演练目的
	检验参演人员对起重致害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：吊装作业过程中吊物发生偏摆并挤压一名作业人员，吊具状态异常，吊物尚未完全稳定，周边人员有进入吊物下方的趋势。 事故征兆提示：吊具磨损、钢丝绳断丝、吊物捆绑不牢，吊钩防脱钩失效，歪拉斜吊，吊物下方站人，指挥信号不明。 推演主线：立即停止起吊→放稳吊物→警戒疏散→救护伤员→停用吊具。

	组长：设备/物流负责人、起重作业负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织停止起重作业、稳定吊物、警戒疏散、伤员救护和信息报告。 组员：第一发现人、起重司机、司索指挥人员、现场作业人员、维修人员。负责报警报告、停止吊运、稳固吊物、协助救援、封存吊具和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现吊物坠落、碰撞、挤压或吊具异常，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。

	2
	停止起吊
	起重司机
	主持人提问：现场进入“停止起吊”阶段，停止起吊应如何实施？ 应答要点：立即停止运行，必要时就近安全放下吊物；不得继续带故障运行或强行移动伤员上方吊物。

	3
	警戒疏散
	司索指挥/班组长
	主持人提问：现场进入“警戒疏散”阶段，警戒疏散应如何实施？ 应答要点：划定吊物坠落和摆动危险区，疏散无关人员，禁止人员进入吊物下方。

	4
	伤员救护
	直接主管/现场人员
	主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：先稳定吊物和吊具，再救护伤员；对挤压伤、出血、骨折按规定止血固定并准备送医。

	5
	响应升级
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生重伤、被吊物压住、吊具无法稳定或起重机结构异常时，拨打120，必要时联系119协助救援。

	6
	善后处置
	设备/作业负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用涉事起重机、吊具和索具，检查限位、防脱钩、制动器、钢丝绳和作业方案，整改确认后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 吊物未稳定前不得进入下方救援。
2. 严禁歪拉斜吊、超载吊装或人员从吊物下穿行。
3. 被压伤员不得强拉硬拽，应先稳定并移开压迫物。
4. 吊具、索具和起重设备事故后必须封存检查。
5. 恢复作业前应重新确认起重方案、人员资格和指挥信号。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc744699038]六、触电事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	触电
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	配电柜、固定用电场所、临时用电点、各类用电设备设施

	演练目的
	检验参演人员对触电事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：临时用电点发生线路破损漏电，一名作业人员接触带电体后倒地抽搐，现场人员准备上前施救，但电源状态尚未确认。 事故征兆提示：设备漏电、线路破损发热、插头插座烧蚀、开关跳闸、人员接触带电体后倒地或抽搐等。 推演主线：立即停止作业→切断电源→报告主管→现场救护→启动应急。

	组长：电气工程师、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织断电、警戒、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认现场安全后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、电工、班组长。负责报警报告、切断电源、使用绝缘工具使伤员脱离电源、设置警戒、协助急救、陪同送医、现场清理和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现有人触电，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。报告：时间、地点、电源类型、伤者情况、是否已断电。

	2
	切断电源
	电工/现场人员
	主持人提问：现场进入“切断电源”阶段，切断电源应如何实施？ 应答要点：优先拉下开关、断路器或拔除插头；无法直接断电时，通知电工或配电室切断上级电源，严禁徒手接触触电者。

	3
	脱离电源
	电工/现场人员
	主持人提问：现场进入“脱离电源”阶段，脱离电源应如何实施？ 应答要点：在确保自身安全前提下，使用干燥木棒、绝缘手套、绝缘杆等绝缘物挑开电线或移开带电体；高压触电保持安全距离，等待专业人员处置。

	4
	伤员救护
	直接主管/现场人员
	主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：将伤员转移至安全通风处，检查意识、呼吸、脉搏；呼吸心跳停止时立即进行心肺复苏，直到医护人员接替。对电灼伤部位用清洁敷料覆盖。

	5
	响应升级
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现昏迷、心跳呼吸异常、大面积电灼伤或多人伤害时，立即拨打120，并报公司应急指挥部，安排专人到门口引导救护车。

	6
	善后处置
	电工/作业负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用故障设备和线路，挂牌警示；排查漏电、短路、接地等原因；确认安全后方可恢复送电，填写处置记录。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 未切断电源前不得直接接触触电者，不得用潮湿物品施救。
2. 使用绝缘工具施救，施救人员脚下应保持干燥，必要时垫干木板或绝缘垫。
3. 高压触电不得盲目靠近，应扩大警戒并通知专业电气人员处理。
4. 伤员脱离电源后即使症状较轻，也应观察并视情况送医。
5. 事故设备、线路未查明原因并确认安全前不得重新送电。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc622036950]七、淹溺事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	淹溺
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	污水处理池、冷却水池、消防水池、雨水井、地下集水坑、水箱及临水检维修区域

	演练目的
	检验参演人员对淹溺事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：污水处理池边一名作业人员失足落水，人员在水中反应减弱，池边地面湿滑，相关泵阀仍在运行，存在二次落水和卷吸风险。 事故征兆提示：池边护栏或盖板缺失，地面湿滑，人员临边作业无监护，水位上涨，夜间照明不足或救生设施缺失。 推演主线：立即呼救→防止落水扩大→救援上岸→急救送医→封闭水域。

	组长：设施管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织警戒、救援、急救、送医和报告；根据情况联系120、119，确认水域安全后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、保安、设施维修人员。负责呼救报警、抛投救生器材、设置警戒、协助心肺复苏和现场记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员落水或疑似淹溺，立即呼喊救援并报告主管及应急办公室。报告：地点、水深、人员数量、是否仍在水中。

	2
	防止扩大
	现场人员
	主持人提问：现场进入“防止扩大”阶段，防止扩大应如何实施？ 应答要点：停止临水作业，设置警戒，禁止无防护人员跳水施救；关闭相关泵阀或设备，防止卷吸、搅拌和水位继续上涨。

	3
	救援上岸
	受训人员
	主持人提问：现场进入“救援上岸”阶段，救援上岸应如何实施？ 应答要点：优先使用救生圈、竹竿、绳索、梯子等从岸边救援；确需下水时必须由会水人员佩戴救生装备并有人监护。

	4
	现场急救
	直接主管/现场人员
	主持人提问：现场进入“现场急救”阶段，现场急救应如何实施？ 应答要点：将伤员平放，清理口鼻异物，检查呼吸心跳；呼吸心跳停止立即心肺复苏，注意保暖。

	5
	响应升级
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：人员失踪、沉入水中、低温或心跳呼吸异常时立即拨打120和119，组织专业搜救。

	6
	善后处置
	设施负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：封闭事故水域，检查护栏、盖板、照明、救生设施和作业审批，整改确认后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 不得盲目跳水救人，防止救援人员溺水。
2. 落水人员救上岸后不要倒挂控水，应尽快判断呼吸心跳并心肺复苏。
3. 临水、临池作业必须落实监护和防坠落措施。
4. 水池、水井周边湿滑时应先控制人员通行。
5. 事故水域未加盖、未设护栏或未确认安全前不得恢复作业。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc624625054]八、灼烫事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	灼烫
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	焊接、热处理、注塑、烘干、高温管线、蒸汽系统、化学品使用及酸碱清洗区域

	演练目的
	检验参演人员对灼烫事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：高温管线发生蒸汽泄漏并造成作业人员灼烫，同时邻近区域有化学清洗介质，伤员皮肤出现明显红肿，现场仍存在热源或化学品接触风险。 事故征兆提示：高温表面裸露，蒸汽/热液泄漏，化学品容器破损，酸碱飞溅，防烫防化用品未佩戴，警示隔离不足。 推演主线：立即脱离热源/化学品→冲洗冷却→脱除污染衣物→报告救护→送医处置。

	组长：生产/设备/化学品管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织隔离热源或泄漏源、现场救护、送医和报告，确认设备或化学品风险消除后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、设备维修人员、危化品管理员。负责报警报告、关闭阀门或设备、冲洗救护、设置警戒和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员烫伤、灼伤或酸碱飞溅，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。

	2
	停止接触
	现场人员
	主持人提问：现场进入“停止接触”阶段，停止接触应如何实施？ 应答要点：迅速使伤员脱离热源、蒸汽、热液或化学品污染区；在安全条件下关闭阀门、停止设备或扶正容器。

	3
	冲洗冷却
	现场人员
	主持人提问：现场进入“冲洗冷却”阶段，冲洗冷却应如何实施？ 应答要点：热灼伤用流动清水冷却；化学灼伤立即用大量流动清水冲洗污染部位，眼部灼伤持续冲洗并避免揉眼。

	4
	现场救护
	直接主管/现场人员
	主持人提问：现场进入“现场救护”阶段，现场救护应如何实施？ 应答要点：小心脱除污染衣物和饰物，粘连衣物不得硬撕；用清洁敷料覆盖创面，保持伤员平卧和保暖。

	5
	响应升级
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生面部、眼部、会阴、大面积灼伤或吸入性损伤时，立即拨打120并携带化学品标签或安全技术说明书。

	6
	善后处置
	作业负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：隔离热源和泄漏源，检查防护罩、管线、阀门、化学品容器及个人防护用品，整改后恢复作业。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 灼伤创面不得涂抹牙膏、酱油、油膏等非医疗物品。
2. 化学灼伤应优先大量冲洗，不得盲目中和。
3. 粘在皮肤上的衣物不得强行撕脱。
4. 眼部灼伤冲洗时应翻开眼睑，尽快送医。
5. 处置化学品时应佩戴防化手套、护目镜、面屏等防护用品。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc1173216042]九、火灾事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	火灾
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	生产车间、仓库、配电室、办公区、食堂、危险化学品储存间、动火作业现场及易燃物堆放区域

	演练目的
	检验参演人员对火灾事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：配电区域先出现焦糊味和烟雾，随后形成明火，周边有可燃物，火势有扩大趋势，部分人员仍未撤离。 事故征兆提示：闻到焦糊味、冒烟、明火、温度异常，电气线路发热跳闸，易燃物靠近热源，消防设施被遮挡或失效。 推演主线：发现火情→报警断电→初起灭火→疏散警戒→应急联动。

	组长：消防安全管理人、现场直接主管或当班负责人。负责启动火灾处置，组织报警、断电、初起灭火、疏散、人员清点和信息报告；必要时联系119、120。 组员：第一发现人、义务消防员、班组长、保安、电工、现场作业人员。负责报警报告、初起灭火、切断电源气源、引导疏散、迎接消防车辆和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现烟雾、明火或火灾报警，立即呼喊示警，按下手动报警按钮并报告主管及应急办公室。

	2
	报警断电
	电工/现场人员
	主持人提问：现场进入“报警断电”阶段，报警断电应如何实施？ 应答要点：确认火情后拨打119；在确保安全条件下切断火场电源、气源和可燃物输送，关闭防火门。

	3
	初起灭火
	义务消防员
	主持人提问：现场进入“初起灭火”阶段，初起灭火应如何实施？ 应答要点：根据燃烧物选择灭火器、消火栓或灭火毯进行初起灭火；电气火灾先断电，油类火灾严禁用水直接冲击。

	4
	疏散警戒
	班组长/保安
	主持人提问：现场进入“疏散警戒”阶段，疏散警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员沿安全出口疏散至集合点，清点人数，禁止乘坐电梯，设置警戒并保持消防通道畅通。

	5
	响应升级
	现场负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：火势无法控制、有人员被困、爆炸或有毒烟气风险时，立即撤离并等待消防救援，向消防人员提供平面图、危险品信息。

	6
	善后处置
	消防管理人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：保护现场，确认无复燃后检查电气、动火、可燃物和消防设施，整改确认后恢复使用。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 火势扩大或烟气浓烈时应先撤离，严禁盲目灭火。
2. 疏散时低姿、捂口鼻，沿安全出口撤离。
3. 不得擅自打开着火房间门窗，防止火势扩大。
4. 危险化学品、气瓶附近火灾应优先隔离和冷却，无法控制立即撤离。
5. 火灾后未确认无复燃、无电气和结构风险前不得进入。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc47171140]十、高处坠落事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	高处坠落
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	高处作业点、液压升降平台、登高检维修、平台边缘及临边洞口区域

	演练目的
	检验参演人员对高处坠落事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：登高检维修过程中一名人员从平台坠落至地面，伤员意识不清，坠落点上方仍有工具物料，临边防护存在缺陷。 事故征兆提示：安全带未系挂、护栏缺失或拆除、平台湿滑、登高工具不稳、人员身体不适或违章攀爬等。 推演主线：立即停止作业→警戒危险区域→报告主管→救护伤员→启动应急。

	组长：事故发生区域职能经理、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织警戒疏散、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认现场安全后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、作业负责人、班组长。负责报警报告、停止高处作业、隔离坠落点和上方危险物、协助固定搬运伤员、现场清理和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员坠落，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。报告：时间、地点、坠落高度、伤者状态、周边危险。

	2
	现场警戒
	作业负责人
	主持人提问：现场进入“现场警戒”阶段，现场警戒应如何实施？ 应答要点：停止周边高处作业，封闭坠落点和上方区域，清除可能继续坠落的工具、物料或构件。

	3
	伤情判断
	直接主管/现场人员
	主持人提问：现场进入“伤情判断”阶段，伤情判断应如何实施？ 应答要点：检查伤员意识、呼吸、出血和疼痛部位；疑似头部、颈椎、脊柱、骨盆损伤时，不得随意搬动。

	4
	现场急救
	现场人员
	主持人提问：现场进入“现场急救”阶段，现场急救应如何实施？ 应答要点：保持呼吸道通畅；出血时压迫止血；骨折部位用夹板临时固定；呼吸心跳停止时进行心肺复苏。

	5
	救护送医
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，救护送医的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：重伤、昏迷、骨折、内脏损伤疑似或坠落高度较高时，立即拨打120，采用担架或硬板平稳转运。

	6
	善后处置
	作业负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用涉事平台、脚手架或登高工具，排查防护缺陷，保护现场，完成整改和安全确认后恢复作业。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 坠落伤员不得扶起行走，不得一个抬肩一个抬腿搬运。
2. 疑似脊柱损伤时应保持头、颈、躯干在同一直线。
3. 救援人员进入临边、洞口或高处区域时必须佩戴安全帽并采取防坠措施。
4. 先排除上方落物、平台失稳等危险，再实施救援。
5. 送医时说明坠落高度、着地部位、初步处理措施。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc383884237]十一、跌落事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	跌落
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	车间通道、楼梯、平台、地坑、沟槽、仓库、装卸区、办公公共区域及地面湿滑区域

	演练目的
	检验参演人员对跌落事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：车间通道因油污积水造成一名员工滑倒，伤员无法自行站立，附近沟盖板和通道障碍尚未处理，仍可能造成其他人员跌落。 事故征兆提示：地面积水油污，通道堆物，沟盖板缺失，照明不足，楼梯扶手损坏，人员绊倒、滑倒或跌入低处。 推演主线：立即示警→隔离危险点→救护伤员→清除障碍→恢复通行。

	组长：事故发生区域负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织警戒、伤员救护、送医和隐患排除；向应急办公室报告并确认恢复条件。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、保洁/设施人员。负责报警报告、隔离湿滑或缺口区域、协助止血固定、清理障碍和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员跌倒、跌入坑沟或通道存在明显危险，立即示警并报告主管及应急办公室。

	2
	现场隔离
	班组长/现场人员
	主持人提问：现场进入“现场隔离”阶段，现场隔离应如何实施？ 应答要点：对油污积水、缺失盖板、破损楼梯、散落物料等区域设置警戒，禁止通行。

	3
	伤情判断
	直接主管/现场人员
	主持人提问：现场进入“伤情判断”阶段，伤情判断应如何实施？ 应答要点：检查意识、呼吸、出血、疼痛和肢体活动情况；疑似头颈脊柱或骨盆损伤时不得随意搬动。

	4
	现场救护
	现场人员
	主持人提问：现场进入“现场救护”阶段，现场救护应如何实施？ 应答要点：轻微擦伤清洁包扎；出血压迫止血；疑似扭伤、骨折进行固定和冷敷，必要时准备担架转运。

	5
	响应升级
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现昏迷、剧烈疼痛、无法站立、头部受伤或疑似骨折时，立即联系120并安排陪同送医。

	6
	善后处置
	设施/区域负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：清理油污积水和障碍物，修复盖板、扶手、照明和防滑设施，确认安全后恢复通行。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 不得让疑似骨折或头部受伤人员自行行走。
2. 跌入坑沟时应先确认坑内无有毒有害气体、积水和坍塌危险。
3. 油污积水清理前应设置明显警示，防止其他人员滑倒。
4. 临时打开的沟盖板、地坑应设硬质围挡和警示标识。
5. 通道恢复前应做到地面干燥、照明有效、障碍清除。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc901495671]十二、坍塌事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	坍塌
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	仓库货架和堆垛、临时构筑物、雨棚、厂房局部结构、地坑沟槽、拆除和维修作业区域

	演练目的
	检验参演人员对坍塌事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：仓库货架/临时构筑物发生局部坍塌，现场扬尘并有一名人员失联，部分结构仍有变形和掉落迹象，存在二次坍塌风险。 事故征兆提示：墙体或货架变形开裂，堆垛倾斜，支撑松动，异响掉渣，雨后地基沉陷，施工支护不足。 推演主线：立即撤离→警戒隔离→清点人员→专业救援→排险加固。

	组长：设施/工程负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动坍塌处置，组织撤离、清点、警戒、救援联络和信息报告；需要时联系119、120及专业结构人员。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、保安、维修人员。负责报警报告、疏散警戒、人员搜寻信息提供、协助救援和现场保护。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现坍塌、倒塌征兆或人员被埋压，立即大声示警并报告主管及应急办公室。

	2
	紧急撤离
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“紧急撤离”阶段，紧急撤离应如何实施？ 应答要点：停止作业，组织人员向安全区域撤离，严禁人员返回取物或围观。

	3
	警戒清点
	保安/班组长
	主持人提问：现场进入“警戒清点”阶段，警戒清点应如何实施？ 应答要点：扩大警戒范围，清点现场人员，确认失联、被困或受伤人数及可能位置。

	4
	初步救援
	受训人员
	主持人提问：现场进入“初步救援”阶段，初步救援应如何实施？ 应答要点：在确认无二次坍塌风险前不得进入；可在边缘区域实施呼喊定位、传递空气和简易救护。

	5
	响应升级
	现场负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：存在人员被困、结构不稳、坍塌范围扩大时，立即拨打119、120并提供建筑/货架/堆垛信息。

	6
	善后处置
	设施/工程负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：组织专业评估和排险加固，封闭涉事区域，查明超载、支护、腐蚀或施工原因，整改确认后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 坍塌现场严禁盲目挖掘和随意移动支撑物。
2. 救援人员进入前应评估二次坍塌、触电、燃气和有毒有害风险。
3. 被埋压人员救出后应注意挤压综合征风险，尽快送医。
4. 货架或堆垛坍塌后不得立即重新码放，应先查明承载和固定缺陷。
5. 事故区域未完成专业确认前不得解除警戒。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc940612912]十三、水害事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	水害
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	地下室、地下车库、低洼车间、仓库、配电室周边、雨水沟、排水泵房及防汛重点部位

	演练目的
	检验参演人员对水害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：暴雨期间地下区域出现雨水倒灌，积水快速上涨并接近配电设施，部分人员和重要物资尚未转移，排水能力不足。 事故征兆提示：暴雨预警，排水沟堵塞，雨水倒灌，积水快速上涨，地下区域渗水，配电设施受潮或防汛物资不足。 推演主线：预警响应→停电转移→排水堵漏→人员疏散→恢复检查。

	组长：防汛负责人、设施管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动防汛处置，组织人员疏散、停电保护、排水堵漏、物资调配和信息报告。 组员：第一发现人、设施维修人员、保安、电工、现场作业人员。负责巡查报告、摆放挡水板和沙袋、启动排水泵、转移物资、设置警戒和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现倒灌、积水上涨或水害预警，立即报告防汛负责人及应急办公室。

	2
	停电转移
	电工/区域负责人
	主持人提问：现场进入“停电转移”阶段，停电转移应如何实施？ 应答要点：对可能进水区域的非必要电源实施断电，转移人员、车辆、重要资料和易损物资至安全高处。

	3
	排水堵漏
	设施人员
	主持人提问：现场进入“排水堵漏”阶段，排水堵漏应如何实施？ 应答要点：启用排水泵，清理雨水口和排水沟，使用沙袋、挡水板、堵漏材料控制进水。

	4
	警戒疏散
	保安/班组长
	主持人提问：现场进入“警戒疏散”阶段，警戒疏散应如何实施？ 应答要点：封闭积水区域和地下空间入口，禁止涉水通行，防止人员跌落、触电或被困。

	5
	响应升级
	防汛负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：积水失控、人员被困、配电室受威胁或需外部抽排时，联系119、属地防汛部门和公司应急指挥部。

	6
	善后处置
	设施负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：退水后检查电气绝缘、设备受潮、建筑渗漏和排水系统，消杀清淤并确认安全后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 涉水区域存在触电风险，应先断电再排水。
2. 人员不得进入水流湍急、井盖缺失或水深不明区域。
3. 地下空间积水时应先确认人员清空。
4. 排水泵、临时电缆应采取防水和漏电保护措施。
5. 雨后恢复生产前应检查电气、设备、地面和消防系统。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc1254086417]十四、容器爆炸事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	容器爆炸
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	储气罐、压力容器、液氮/液氧容器、空压机储罐、反应/储存容器及相关安全附件区域

	演练目的
	检验参演人员对容器爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：储气罐/压力容器压力温度异常并伴随变形、异常声响，随后发生局部爆裂并造成人员受伤，周边仍可能存在介质泄漏和二次爆炸风险。 事故征兆提示：压力、温度异常升高，安全阀起跳或失效，容器鼓包变形、腐蚀泄漏，压力表失准，异常声响或振动。 推演主线：立即撤离→远程泄压/停机→警戒隔离→救护伤员→专业处置。

	组长：设备负责人、特种设备安全管理员、现场直接主管或当班负责人。负责组织停机泄压、撤离警戒、伤员救护、外部救援联络和信息报告。 组员：第一发现人、设备操作人员、维修人员、电工、保安。负责报警报告、按规程停机、切断能源、设置警戒、协助救护和保护现场。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现容器爆炸或压力异常失控，立即示警并报告主管及应急办公室。报告：容器名称、介质、压力、伤亡和泄漏情况。

	2
	紧急撤离
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“紧急撤离”阶段，紧急撤离应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离至安全区域，按爆炸碎片和介质危害扩大警戒范围，禁止无关人员进入。

	3
	停机隔离
	操作人员/设备人员
	主持人提问：现场进入“停机隔离”阶段，停机隔离应如何实施？ 应答要点：在安全位置按规程停机，切断热源、电源和介质输入；可远程泄压时按程序泄压，严禁人员靠近盲目操作。

	4
	伤员救护
	现场人员
	主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：对爆震伤、烧伤、割伤进行止血包扎和固定；呼吸心跳停止立即心肺复苏。

	5
	响应升级
	现场负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生爆炸、泄漏扩大、火灾或多人伤亡时，立即拨打119、120，并提供容器介质和安全附件情况。

	6
	善后处置
	特种设备管理员
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：封存事故容器和资料，组织检验检测，排查超压、腐蚀、安全阀和压力表问题，未经确认不得恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 压力容器异常时不得敲击、焊补或带压拆卸。
2. 爆炸后应警惕二次爆炸、介质泄漏和结构坠落。
3. 救援人员应站在容器侧后方或屏蔽物后，避开封头、阀门正前方。
4. 涉氧、燃气、低温介质容器应按介质特性采取专门防护。
5. 事故容器、安全阀、压力表等不得擅自拆除或丢弃。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc2025898861]十五、管道爆炸事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	管道爆炸
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	压缩空气、天然气、蒸汽、工业气体、液体输送管道、压力管道及阀门法兰区域

	演练目的
	检验参演人员对管道爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：压力管道出现剧烈振动和异常声响后发生爆裂，介质持续喷射，一名人员受伤，阀门法兰附近危险尚未解除。 事故征兆提示：管道异常振动、敲击声、水击，压力波动大，法兰泄漏，支架松动，腐蚀减薄，安全附件异常。 推演主线：立即撤离→切断介质→泄压隔离→救护伤员→专业检修。

	组长：设备/管道管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离警戒、停输泄压、伤员救护、外部联络和信息报告。 组员：第一发现人、管道操作人员、维修人员、电工、保安。负责报警报告、关闭阀门、切断能源、设置警戒、协助救护和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现管道爆裂、爆炸或压力异常，立即示警并报告主管及应急办公室。

	2
	撤离警戒
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离管道沿线和泄压喷射方向，划定警戒区，禁止车辆和无关人员靠近。

	3
	切断介质
	操作人员
	主持人提问：现场进入“切断介质”阶段，切断介质应如何实施？ 应答要点：在安全位置关闭上下游阀门，停止泵、压缩机或热源；无法近距离操作时采取远程切断。

	4
	泄压排险
	维修人员
	主持人提问：现场进入“泄压排险”阶段，泄压排险应如何实施？ 应答要点：确认介质性质后按规程泄压、排空、通风或冷却；可燃介质区域严禁明火和非防爆电器。

	5
	伤员救护
	现场人员
	主持人提问：险情或伤情升级后，伤员救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：对冲击伤、烫伤、割伤、窒息等进行现场急救，重伤立即拨打120。

	6
	善后处置
	设备负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用涉事管线，检查壁厚、支架、阀门、法兰、补偿器和压力保护装置，整改合格后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 泄漏喷射方向、阀门法兰正前方不得站人。
2. 未泄压、未置换、未检测合格前不得动火或拆卸管道。
3. 可燃、有毒、蒸汽或低温介质应按危害类型佩戴防护用品。
4. 管道爆炸后应排查相邻管线和支架受损情况。
5. 临时修补不得替代正式检修和压力试验确认。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc928933642]十六、可燃气体爆炸事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	可燃气体爆炸
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	天然气、液化气、氢气等可燃气体使用点、气瓶间、燃气管道、焊接供气和通风不良区域

	演练目的
	检验参演人员对可燃气体爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：可燃气体使用区域报警器报警并伴随泄漏声，随后发生爆燃，现场仍可能有余气聚集，人员试图开关电器或返回取物。 事故征兆提示：可燃气体报警，闻到气味，管道或阀门泄漏声，通风不良，电气火花，动火前检测不合格。 推演主线：立即撤离→切断气源→禁火断电→通风检测→消防联动。

	组长：燃气/气瓶管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离警戒、切断气源、通风检测、报警联络和信息报告；必要时联系119、120和供气单位。 组员：第一发现人、气瓶/燃气管理人员、电工、保安、现场作业人员。负责报警报告、禁火断电、关闭阀门、设置警戒、协助疏散和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现可燃气体泄漏、报警或爆炸，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。

	2
	撤离警戒
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员向上风向撤离，扩大警戒，禁止启停电器、拨插插头、使用手机或产生火花行为。

	3
	切断气源
	管理人员
	主持人提问：现场进入“切断气源”阶段，切断气源应如何实施？ 应答要点：在安全位置关闭气瓶阀、管道阀或总阀；无法安全关闭时立即撤离并等待专业人员。

	4
	禁火通风
	电工/现场人员
	主持人提问：现场进入“禁火通风”阶段，禁火通风应如何实施？ 应答要点：切断警戒区外非防爆电源，开启防爆通风或自然通风，严禁明火、动火和车辆驶入。

	5
	响应升级
	现场负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生爆炸、火灾、人员受伤或浓度持续异常时，拨打119、120并提供气体种类、阀门位置和报警数据。

	6
	善后处置
	气体管理负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：检测可燃气体浓度合格后方可进入，查明泄漏点，修复试漏并确认通风、报警和防爆电气完好。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 泄漏区域严禁开关电器、使用非防爆工具或产生静电火花。
2. 人员应从上风向撤离，不得进入低洼、密闭和通风不良区域。
3. 未检测合格前不得恢复动火、用电和生产。
4. 气瓶、管道和阀门修复后应进行气密性检查。
5. 爆炸后应警惕余气复燃和二次爆炸。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc381607404]十七、可燃液体蒸气爆炸事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	可燃液体蒸气爆炸
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	油漆、清洗剂、汽油/柴油、润滑油、危化品储存间、喷涂清洗、涂胶和易燃液体分装使用区域

	演练目的
	检验参演人员对可燃液体蒸气爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：易燃液体分装过程中容器倾倒，蒸气在低处积聚并发生闪爆，现场仍有泄漏液体、点火源和非防爆电气设备。 事故征兆提示：易燃液体敞口存放，气味浓烈，通风不良，静电积聚，非防爆电器使用，动火或火花源接近。 推演主线：立即撤离→消除火源→覆盖吸附→通风检测→消防警戒。

	组长：危化品管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动处置，组织撤离警戒、火源控制、泄漏收集、报警联络和信息报告。 组员：第一发现人、危化品管理员、班组长、电工、保安、现场作业人员。负责报警报告、关闭容器、切断火源、使用吸附材料、协助疏散和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现易燃液体大量挥发、泄漏、爆燃或爆炸，立即示警并报告主管及应急办公室。

	2
	撤离警戒
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：疏散人员至上风向，划定警戒区，禁止明火、吸烟、动火、车辆和非防爆电器进入。

	3
	控制火源
	电工/管理人员
	主持人提问：现场进入“控制火源”阶段，控制火源应如何实施？ 应答要点：在安全位置切断非防爆电源，停止相关设备，关闭加热源和通风系统中的非防爆设备。

	4
	泄漏处置
	危化品管理员
	主持人提问：现场进入“泄漏处置”阶段，泄漏处置应如何实施？ 应答要点：佩戴防化和防静电防护，用惰性吸附材料围堵吸附，关闭容器；严禁用会产生火花的工具。

	5
	响应升级
	现场负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生爆炸、火灾、人员中毒或泄漏无法控制时，拨打119、120并提供物料名称和安全技术说明书。

	6
	善后处置
	危化品负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：通风检测合格后清理废吸附物，检查容器、接地、通风、防爆电气和静电释放措施，整改后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 易燃液体蒸气多可在低处积聚，地沟、坑道和密闭空间要重点警戒。
2. 不得用水冲入下水道，防止扩大污染和爆炸风险。
3. 处置人员应穿防静电服和防化手套，必要时佩戴防毒面具。
4. 未检测合格前严禁动火和恢复电气设备。
5. 废吸附材料应按危险废物或危化品废弃物要求收集处置。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc1289469086]十八、粉尘爆炸事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	粉尘爆炸
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	打磨、抛光、除尘系统、粉料投加、滤筒/布袋除尘器、粉尘收集桶及可燃粉尘沉积区域

	演练目的
	检验参演人员对粉尘爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：除尘系统运行异常后发生粉尘爆燃，除尘器及管道附近仍有大量积尘，现场存在阴燃和二次粉尘爆炸风险。 事故征兆提示：粉尘大量积聚，除尘系统停运，火花进入除尘管道，非防爆电气使用，清扫扬尘，除尘器温度或压差异常。 推演主线：立即停机→切断火源→撤离警戒→防止二次爆炸→专业处置。

	组长：生产/设备负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织停机隔离、疏散警戒、初期火情控制、外部救援联络和信息报告。 组员：第一发现人、设备操作人员、维修人员、电工、保安。负责报警报告、急停设备、关闭除尘系统、协助疏散、警戒和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现粉尘爆燃、爆炸、除尘器异常或火花进入粉尘系统，立即示警并报告主管及应急办公室。

	2
	停机隔离
	操作人员/电工
	主持人提问：现场进入“停机隔离”阶段，停机隔离应如何实施？ 应答要点：立即停止产尘设备和相关输送设备，在安全位置切断电源，禁止继续运行除尘系统扩大风险。

	3
	撤离警戒
	班组长/保安
	主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离粉尘云、除尘器和管道区域，设置警戒，防止人员进入可能二次爆炸区域。

	4
	控制火情
	义务消防员
	主持人提问：现场进入“控制火情”阶段，控制火情应如何实施？ 应答要点：在确认安全条件下处置初起阴燃或小火；避免强力水流或压缩空气扬尘，严禁干扫。

	5
	响应升级
	现场负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生爆炸、火灾扩大、设备破裂或人员伤亡时，立即拨打119、120并说明粉尘种类和除尘系统情况。

	6
	善后处置
	设备负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：待专业确认后清理积尘，检查除尘、泄爆、隔爆、接地、防爆电气和火花探测装置，整改后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 爆炸后最危险的是二次爆炸，严禁扰动积尘形成粉尘云。
2. 清理粉尘不得使用压缩空气吹扫或干扫，应采用防爆吸尘或湿式方法。
3. 除尘器、管道和收集桶未冷却、未确认前不得打开。
4. 救援时应避开泄爆口、除尘器门和管道正前方。
5. 恢复前必须确认无阴燃、无积尘、除尘系统和防爆措施有效。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc1849446525]十九、民用爆炸物品爆炸事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	民用爆炸物品爆炸
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	涉外委爆破、爆破清理、民爆物品临时交接、运输装卸及周边可能受影响区域

	演练目的
	检验参演人员对民用爆炸物品爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：外委爆破相关区域发生异常爆炸后发现疑似未爆民爆物品或残留物，现场人员准备靠近查看，是否还有再次爆炸风险尚不明确。 事故征兆提示：民爆物品违规进入厂区，交接数量不清，运输车辆不合规，作业区警戒不足，雷管炸药混放或外委人员违章操作。 推演主线：立即撤离→严禁触碰→报警警戒→专业处置→清点交接。

	组长：项目负责人、保卫负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离、警戒、报警联络和信息报告；督促外委专业单位按规定处置。 组员：第一发现人、保安、项目管理人员、外委单位负责人、现场作业人员。负责报告报警、扩大警戒、人员清点、协助专业人员和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现民爆物品爆炸、遗留或疑似民爆物品，立即远离并报告主管、保安和应急办公室。

	2
	撤离警戒
	保安/项目负责人
	主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员向安全区域撤离，按专业人员要求扩大警戒，禁止围观、拍打、搬动或靠近。

	3
	报警联络
	项目负责人
	主持人提问：现场进入“报警联络”阶段，报警联络应如何实施？ 应答要点：立即联系公安机关、外委爆破单位和公司应急指挥部；有人受伤时同步拨打120。

	4
	伤员救护
	现场人员
	主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：在确认无再次爆炸风险的安全区域救护伤员，重点处理爆震伤、出血、烧伤和骨折。

	5
	专业处置
	外委专业人员/公安
	主持人提问：险情或伤情升级后，专业处置的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：民爆物品、残留物和未爆物由具备资质人员处置，本单位人员不得擅自清理。

	6
	善后处置
	项目/保卫负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：核对民爆物品交接记录、人员出入和作业审批，封存资料，配合调查整改。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 本单位人员不得搬动、拆解、私藏或处置任何民爆物品。
2. 发现疑似爆炸物应保持距离，关闭周边火源并扩大警戒。
3. 严禁使用对讲机、手机近距离干扰疑似爆炸物，具体按公安要求执行。
4. 涉民爆作业必须由有资质单位实施，并落实交接和清退。
5. 事故后不得擅自恢复相关外委作业。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc969438997]二十、烟花爆竹爆炸事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	烟花爆竹爆炸
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	厂区门口、停车场、仓库周边、节假日活动区域、外来人员出入及周边燃放可能影响区域

	演练目的
	检验参演人员对烟花爆竹爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：厂区周边违规燃放烟花爆竹，飞火引燃附近可燃物并发生爆响，现场发现未燃尽残留物，周边人员聚集围观。 事故征兆提示：违规携带或储存烟花爆竹，厂区周边燃放飞火，仓库或易燃物附近出现明火、爆响、纸屑火星。 推演主线：立即制止→疏散警戒→扑救初火→报警救援→清理复查。

	组长：保卫负责人、行政负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织制止违规行为、疏散警戒、初起火灾处置、报警联络和信息报告。 组员：第一发现人、保安、义务消防员、现场作业人员、行政人员。负责报警报告、劝离制止、设置警戒、初起灭火、清理可燃物和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现烟花爆竹爆炸、燃放或违规存放，立即示警并报告保安、主管和应急办公室。

	2
	疏散警戒
	保安/现场负责人
	主持人提问：现场进入“疏散警戒”阶段，疏散警戒应如何实施？ 应答要点：疏散周边人员，封闭爆竹残留区域和易燃物附近区域，禁止继续燃放或围观。

	3
	火源控制
	义务消防员
	主持人提问：现场进入“火源控制”阶段，火源控制应如何实施？ 应答要点：在安全条件下使用灭火器、消火栓或水源扑灭飞火和初起火情；未爆残留物不得随意翻动。

	4
	报警救援
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“报警救援”阶段，报警救援应如何实施？ 应答要点：发生人员受伤、火灾扩大或爆炸危险无法判断时，立即拨打119、120，并联系公安或属地管理人员。

	5
	物品清退
	保安/行政人员
	主持人提问：险情或伤情升级后，物品清退的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：对违规携带、存放的烟花爆竹停止进入厂区，交由持有资质或公安要求的方式处理。

	6
	善后处置
	保卫负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：清理燃放残留、复查仓库屋面和易燃物区域，开展门禁检查和节假日禁燃宣传。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 烟花爆竹不得带入生产区、仓库、危化品间和易燃物区域。
2. 未燃尽或未爆的烟花爆竹不得徒手捡拾、拆解。
3. 发生飞火后应重点检查屋面、草坪、包装材料和垃圾箱。
4. 人员密集区域制止燃放时应先疏散再劝离。
5. 节假日前后应加强门岗检查和禁燃告知。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc402792790]二十一、其他可燃固体爆炸事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	其他可燃固体爆炸
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	包装材料库、塑料/橡胶件仓库、油布棉纱暂存点、可燃固体废料区、受热密闭容器及高温设备周边

	演练目的
	检验参演人员对其他可燃固体爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：可燃固体废料/包装材料区域因受热出现冒烟和爆响，部分密闭容器出现鼓胀，现场有复燃、爆裂和火势蔓延风险。 事故征兆提示：可燃固体大量堆积、受热分解冒烟，密闭容器胀裂，油布自热，火源靠近包装材料，通风散热不足。 推演主线：立即撤离→隔离火源→降温灭火→清除堆积→复查防复燃。

	组长：仓储/生产负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离、警戒、初起火灾处置、物料隔离、报警联络和信息报告。 组员：第一发现人、仓储人员、义务消防员、设备维修人员、保安。负责报警报告、移开可燃物、初起灭火、设置警戒和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现可燃固体爆燃、爆炸、冒烟或自热，立即示警并报告主管及应急办公室。

	2
	疏散警戒
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“疏散警戒”阶段，疏散警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离，隔离爆燃和飞散影响区域，清除周边无关可燃物。

	3
	控制火源
	义务消防员
	主持人提问：现场进入“控制火源”阶段，控制火源应如何实施？ 应答要点：在安全条件下切断热源、电源和火源；对初起火灾选择合适灭火剂灭火，注意防止扬散。

	4
	降温清理
	仓储/现场人员
	主持人提问：现场进入“降温清理”阶段，降温清理应如何实施？ 应答要点：对受热物料进行隔离、降温和分批转移；密闭容器胀裂风险未排除前不得靠近。

	5
	响应升级
	现场负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生火灾扩大、爆炸冲击、人员伤亡或不明物料反应时，拨打119、120并提供物料信息。

	6
	善后处置
	仓储负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：检查储存条件、堆放高度、通风散热、火源管理和废料清运，确认无复燃后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 可燃固体受热、分解或自燃时应重点防复燃。
2. 密闭容器鼓胀、变形时不得敲击或开启。
3. 油布、棉纱等含油废物应及时密闭收集并规范清运。
4. 包装材料不得靠近热源、电气设备和动火点。
5. 清理后应持续观察温度和异味变化。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc869966186]二十二、高温熔融物爆炸事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	高温熔融物爆炸
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	铸造、熔炼、焊接熔池、热处理、熔融金属转运、浇注、冷却水系统及潮湿地面周边

	演练目的
	检验参演人员对高温熔融物爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：熔炼/浇注过程中潮湿工具或积水与高温熔融物接触，发生爆响和金属飞溅，一名作业人员灼伤，冷却水泄漏尚未完全切断。 事故征兆提示：熔融物附近有积水，原料潮湿，冷却水泄漏，工具未预热，熔融物飞溅、爆响或冒大量蒸汽。 推演主线：立即撤离→停止加料/浇注→隔离水源→冷却警戒→专业处置。

	组长：铸造/设备负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织停止作业、隔离水源和人员、伤员救护、报警联络和信息报告。 组员：第一发现人、熔炼/焊接作业人员、维修人员、义务消防员、保安。负责报警报告、停止加料、关闭水源、设置警戒、协助救护和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现熔融物遇水爆炸、喷溅或爆炸征兆，立即示警并报告主管及应急办公室。

	2
	停止作业
	操作人员
	主持人提问：现场进入“停止作业”阶段，停止作业应如何实施？ 应答要点：立即停止加料、浇注、转运和相关操作，在安全位置关闭冷却水或泄漏水源。

	3
	撤离警戒
	班组长/保安
	主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离飞溅和蒸汽冲击范围，封闭潮湿地面、熔炉、浇注通道和转运路线。

	4
	伤员救护
	现场人员
	主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：对烫伤、烧伤和冲击伤进行冷却、覆盖和止血；严重灼伤立即拨打120。

	5
	应急联动
	现场负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，应急联动的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生火灾、爆炸扩大、设备失稳或熔融物外溢时，拨打119并提供熔融物种类和水源位置。

	6
	善后处置
	设备/工艺负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：确认熔融物冷却稳定后，检查原料干燥、工具预热、冷却水系统和地面积水，整改后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 熔融金属遇水可瞬间爆炸，现场不得用水直接冲击熔融物。
2. 潮湿原料、工具和容器不得投入熔融物。
3. 救援人员应避开飞溅方向，穿戴防热、防火面屏和防护服。
4. 冷却水泄漏未查明前不得重新开炉或浇注。
5. 清理残渣应待完全冷却并确认无爆裂风险。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc1453019326]二十三、中毒事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	中毒
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	危险化学品储存间、实验室、清洗/喷涂区域、污水处理站、有限空间、通风不良和有毒有害气体可能积聚区域

	演练目的
	检验参演人员对中毒事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：通风不良区域出现刺激性气味并触发有毒气体报警，一名人员出现头晕、恶心后倒地，污染源和气体浓度尚未确认。 事故征兆提示：有刺激性气味，有毒气体报警，人员头晕、恶心、咳嗽、胸闷、流泪，化学品泄漏或通风失效。 推演主线：立即撤离→切断污染源→通风警戒→防护救援→送医报告。

	组长：危化品/环保负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离警戒、污染源控制、伤员救护、送医和信息报告；必要时联系120、119。 组员：第一发现人、危化品管理员、有限空间监护人、现场作业人员、保安。负责报警报告、疏散人员、开启通风、协助救护和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员中毒症状、气体报警或有毒物泄漏，立即示警并报告主管及应急办公室。

	2
	撤离警戒
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员向上风向撤离，设置警戒线，禁止无防护人员进入污染区域。

	3
	控制污染源
	危化品/设备人员
	主持人提问：现场进入“控制污染源”阶段，控制污染源应如何实施？ 应答要点：在安全位置关闭阀门、容器或设备，开启通风；不明气体或浓度较高时等待专业人员。

	4
	防护救援
	受训人员
	主持人提问：现场进入“防护救援”阶段，防护救援应如何实施？ 应答要点：确需进入救援时，佩戴正压式空气呼吸器或符合要求的防毒防护，在监护下实施救援。

	5
	伤员救护
	现场人员
	主持人提问：险情或伤情升级后，伤员救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：将伤员转移至空气新鲜处，脱除污染衣物，冲洗污染皮肤和眼睛，保持呼吸道通畅，立即送医。

	6
	善后处置
	危化品负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：检测合格后清理污染物，收集废液废物，查明泄漏和防护失效原因，整改后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 中毒事故严禁盲目进入救人，防止救援人员中毒。
2. 送医时应携带化学品标签、安全技术说明书或告知疑似毒物。
3. 皮肤、眼睛接触毒物应立即大量清水冲洗。
4. 通风、检测合格前不得恢复作业。
5. 污染衣物、吸附材料和废液应按危险废物或化学品废弃物管理。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc1859262045]二十四、窒息事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	窒息
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	气瓶间、惰性气体使用场所、焊接场所、IT机房七氟丙烷保护区、有限空间及通风不良区域

	演练目的
	检验参演人员对窒息事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：惰性气体或七氟丙烷释放后氧含量报警，一名人员在保护区内昏倒，现场有人准备直接进入救人，通风和氧含量状态尚未确认。 事故征兆提示：氧含量报警、气瓶或管道泄漏声、人员头晕乏力、胸闷、呼吸困难、昏倒，七氟丙烷释放报警等。 推演主线：立即撤离→通风隔离→报告主管→佩戴防护救援→启动应急。

	组长：P&L经理、IT经理、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织撤离警戒、通风隔离、伤员救护和送医；根据情况联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认检测合格后组织恢复。 组员：第一发现人、气瓶间管理人员、IT机房管理人员、现场作业人员。负责报警报告、关闭气源或停止释放、开启通风、设置警戒、协助救护和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员疑似窒息或报警，立即呼喊示警，报告主管及应急办公室。报告：地点、气体种类、人员情况、通风状态。

	2
	撤离警戒
	第一发现人/现场人员
	主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员向上风向或安全区域撤离，设置警戒线，禁止无关人员进入缺氧或气体浓度异常区域。

	3
	切断气源
	管理人员/作业负责人
	主持人提问：现场进入“切断气源”阶段，切断气源应如何实施？ 应答要点：在安全位置关闭气瓶阀门、气源阀门或停止相关设备；开启机械通风或自然通风，防止气体继续聚集。

	4
	人员救援
	受训救援人员
	主持人提问：现场进入“人员救援”阶段，人员救援应如何实施？ 应答要点：未确认氧含量安全前不得盲目进入。确需救援时，救援人员佩戴正压式空气呼吸器或可靠呼吸防护，在监护下实施救援。

	5
	伤员救护
	直接主管/现场人员
	主持人提问：险情或伤情升级后，伤员救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：将伤员转移至空气新鲜处，松解衣领，保持呼吸道通畅；呼吸心跳停止时进行心肺复苏，并立即拨打120。

	6
	善后处置
	作业负责人/管理人员
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：检测氧含量和气体浓度合格后方可进入；查明泄漏或释放原因，修复设备，填写处置记录。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 缺氧、惰性气体或七氟丙烷释放区域严禁盲目进入救人。
2. 救援必须先通风、检测、监护，必要时佩戴正压式空气呼吸器。
3. 不得用明火试探气体，不得在气体异常区域使用非防爆电器。
4. 伤员脱离现场后保持平卧和保暖，呼吸心跳异常立即心肺复苏。
5. 恢复作业前必须确认气源关闭、通风正常、检测合格。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc582642818]二十五、滑坡事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	滑坡
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	厂区边坡、基坑、挡土墙、堆土堆料边坡、雨后边坡巡查及临近山体或土坡区域

	演练目的
	检验参演人员对滑坡事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：连续降雨后厂区边坡出现裂缝、掉土和局部滑移，一名人员可能位于坡脚附近，坡体仍在变形，周边通道和设施受到威胁。 事故征兆提示：边坡裂缝扩大，坡脚鼓胀，挡墙开裂倾斜，雨后渗水浑浊，落石掉土，坡顶超载堆料。 推演主线：立即撤离→封锁坡区→排水卸载→人员清点→专业评估。

	组长：设施/工程负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离、警戒、排险联络、人员清点和信息报告；需要时联系119、自然资源或专业单位。 组员：第一发现人、保安、设施维修人员、现场作业人员、外委工程人员。负责报警报告、疏散警戒、临时排水、协助救护和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现滑坡、落石、边坡裂缝或人员受困，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。

	2
	撤离避险
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“撤离避险”阶段，撤离避险应如何实施？ 应答要点：停止坡顶、坡脚和临近区域作业，组织人员沿垂直于滑坡方向撤离至安全区域。

	3
	警戒清点
	保安/班组长
	主持人提问：现场进入“警戒清点”阶段，警戒清点应如何实施？ 应答要点：封锁边坡、基坑和下方通道，清点人员，确认是否有失联或被埋压人员。

	4
	临时排险
	设施人员
	主持人提问：现场进入“临时排险”阶段，临时排险应如何实施？ 应答要点：在安全区域采取排水、卸载、覆盖等临时措施，禁止人员进入滑体和裂缝区域。

	5
	响应升级
	现场负责人
	主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：滑坡扩大、人员被困、建筑或管线受威胁时，立即联系119、120及专业抢险单位。

	6
	善后处置
	工程负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：组织边坡稳定性评估和加固，检查排水系统、堆载和支护措施，确认安全后解除警戒。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 不得在滑坡体上方、下方或裂缝附近停留。
2. 雨后、融雪后和施工扰动后应加强巡查。
3. 边坡处置应以撤离避险为先，严禁盲目抢运物资。
4. 被埋压人员救援应防止二次滑移。
5. 未经过专业评估不得恢复边坡附近作业和通行。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc2099895453]二十六、泄漏事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	泄漏
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	危险化学品储存间、液体容器、气瓶、储罐、管道阀门、实验室、污水处理及物料转运区域

	演练目的
	检验参演人员对泄漏事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：危险化学品容器/管线发生泄漏，地面出现液体并伴有异常气味或报警，泄漏物正在向低洼处和排水口扩散，现场有人员接触风险。 事故征兆提示：容器破损、阀门滴漏、管线渗漏，气味异常，报警器报警，地面出现液体，压力下降或液位异常。 推演主线：立即警戒→切断泄漏源→人员防护→围堵收集→通风检测。

	组长：危化品/设备/环保负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织警戒疏散、泄漏源控制、污染物收集、外部联络和信息报告。 组员：第一发现人、危化品管理员、设备维修人员、环保人员、现场作业人员。负责报警报告、关闭阀门、使用吸附围堵材料、通风检测、协助清理和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现气体、液体或固体颗粒泄漏，立即示警并报告主管及应急办公室。报告：物料名称、泄漏量、位置和人员情况。

	2
	警戒疏散
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“警戒疏散”阶段，警戒疏散应如何实施？ 应答要点：按物料危害设置警戒，组织人员向上风向撤离，禁止无防护人员进入泄漏区。

	3
	切断源头
	管理/维修人员
	主持人提问：现场进入“切断源头”阶段，切断源头应如何实施？ 应答要点：在安全条件下关闭阀门、扶正容器、停止泵或设备；无法控制时撤离并等待专业救援。

	4
	围堵收集
	危化品/环保人员
	主持人提问：现场进入“围堵收集”阶段，围堵收集应如何实施？ 应答要点：佩戴相应防护用品，使用围堰、吸附棉、堵漏工具或收集容器控制扩散，防止进入下水道。

	5
	检测救护
	现场人员
	主持人提问：险情或伤情升级后，检测救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：对可燃、有毒、缺氧风险进行检测和通风；接触人员立即冲洗污染部位，必要时拨打120。

	6
	善后处置
	负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：清理泄漏物和废弃防护用品，修复设备容器，检测合格并确认无污染扩散后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 泄漏物性质不明时按较高风险等级处置。
2. 可燃泄漏严禁明火、静电火花和非防爆电器。
3. 有毒或窒息性泄漏必须先通风、检测、佩戴防护后进入。
4. 泄漏废物不得随意倒入下水道，应按规定收集。
5. 恢复前应确认容器、管道、阀门、围堰和报警通风设施完好。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。


[bookmark: _Toc1196623773]二十七、其他事故桌面推演演练脚本
	A、演练基本信息

	事故类型
	其他
	演练形式
	桌面推演

	适用区域
	生产经营活动中无法归入前26类事故的场所，如极端天气影响区、生物性伤害、人员突发异常事件及新工艺新设备区域

	演练目的
	检验参演人员对其他事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。

	B、情景设定与参演职责

	情景设定：新工艺/新设备区域出现无法立即归类的异常事件，伴随人员受伤或环境异常，现有处置流程不能完全覆盖，需要先停工避险并组织风险研判。 事故征兆提示：出现未识别危险源、异常天气预警、人员突发不适或冲突、生物性接触、设备新型异常，现有处置流程不完全适用。 推演主线：立即停工避险→报告研判→隔离控制→救护联络→专项处置。

	组长：事故发生区域负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织先期避险、风险研判、人员救护、外部联络和信息报告；必要时请求专业机构支持。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、保安、相关专业人员。负责报警报告、隔离现场、协助救护、人员疏散和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。

	C、桌面推演脚本

	No
	推演阶段
	执行人
	情景注入与预期响应

	1
	发出警报
	第一发现人
	主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现无法明确归类的异常事件或人员伤害，立即示警并报告主管及应急办公室。

	2
	停工避险
	现场负责人
	主持人提问：现场进入“停工避险”阶段，停工避险应如何实施？ 应答要点：立即停止相关作业，组织人员撤至安全区域，防止事件扩大或人员围观。

	3
	风险研判
	区域负责人
	主持人提问：现场进入“风险研判”阶段，风险研判应如何实施？ 应答要点：核实事件性质、人员伤害、环境影响和持续风险，按火灾、泄漏、触电等相近高风险类型先行管控。

	4
	现场控制
	保安/现场人员
	主持人提问：现场进入“现场控制”阶段，现场控制应如何实施？ 应答要点：设置警戒，隔离危险源，控制人员出入；涉及治安、疾病、动物伤害等情况时联系相应外部部门。

	5
	救护联络
	直接主管
	主持人提问：险情或伤情升级后，救护联络的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：对伤员进行现场急救，必要时拨打120、119、110或属地应急电话，并安排专人引导。

	6
	善后处置
	区域负责人
	主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：保留现场记录，组织专项调查和风险评估，完善危险源辨识和专项处置措施后恢复。

	D、评估与复盘要点

	评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。
重点注意事项：
1. 无法判明风险时按较严重后果原则扩大警戒和报告。
2. 不得因事故类型不明确而延误救护、报警和疏散。
3. 涉及治安、传染性、生物性或自然灾害因素时应及时请求专业部门。
4. 新工艺、新设备异常应先停用并组织专项风险评估。
5. 处置结束后应将经验补充进应急预案和岗位操作规程。
复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。
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