1、塑料及汽油都是导电体，两者摩擦都易产生静电，用塑料桶装汽油,因油、桶摩擦产生静电发生火花时易引起汽油着火。 （ √  ）

2、库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.50米。            （  √  ）

3、安全用电的四点基本要求是绝缘、安全距离、安全载流量、安全标志。                                        （ √  ）

4、报警内容包括事故单位，事故发生地点、时间，化学品名称和泄漏量，事故性质(井溢、爆炸、火灾)、危险程度、有无人员伤亡以及报警人姓名和联系电话。                         （  √   ）

5、机动车进出厂房、危险地区、生产现场倒车等车速限制是：不准超过25Km/h。                                   （  ×  ）

6、装运易燃易爆化学品的车厢，必须保持清洁干燥，车上残留物可以任意排弃，被危险物品污染过。的车辆及工具必须按有关规定洗刷消毒。                                         （　    ×）　

7、装卸工必须穿戴好劳动保护用品走上工作岗位。   （　    ×）　

8、在装卸站台上严禁打闹、奔跑、做与工作无关的事。（　    ×）　

9、装卸工严禁在产品垛上休息。                   （　    ×）　

10、在工作中，听从装卸班长及保管员的指挥，严格按指定车辆、指定门号、指定数量装车。                          （　    ×）　

11、装卸人员在装车时严禁随叉车升降上下。        （　    ×）　

12、严格遵守易燃易爆化学危险品装卸的有关规定，在作业过程中按规定穿戴劳动保护用品，佩带好防护用具方可上岗作业。（　    ×）

13、装卸作业前应认真检查所用的工具是否完好可靠，不得超负荷使用。                                           （　    ×）　

14、装卸货物时要做到轻拿轻放，堆放平稳，不可倾斜。（　    ×）　

15、装卸工不得站在运行叉车上作业，不得站在或坐

在运行的叉车上。（　    ×）

16、在装铁路车辆时，不得超过车辆限界。在铁路两侧1.5米以内不得堆放货物，不准在车厢底下或顶上休息。不准穿越车底。装卸敞车时，双脚不得同时站在车沿上。                 （　    ×）　

17、装卸化学危险品，不得混装混卸。           （　    ×）　

18、人力和机械配合作业时，要注意人身安全。   （　    ×）　

19、装卸作业中有散落地面的杂物要及时清理。   （　    ×）　

20、拆垛装卸时，应检查装卸物品是否有坍塌现象，及时采取措施防止意外伤害。                                 （　    ×）　

21、可以穿铁钉鞋和易起静电服装进易爆区。     （ × ）　

22、“五有”防护手段是防止伤害事故的有效措施之一，其内容是轮有罩；轴有套；坑有栏；口有盖；孔有篦。       （        ）

23、正确使用安全带的方法是（1）使用前进行外观检查，发现挂绳无保护套，磨损断股、变质等情况停止使用；(2)安全带应高挂低用；(3)使用时应将钩、环挂牢、卡子扣紧；(4)吊带应放在腿的两侧；(5)挂绳不准打结使用；(6)挂钩必须挂在绳环上。    （  √  ）

24、高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽，衣着要灵活方便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，安全带的各种部件不得任意拆除，有损坏的不得使用。                                （  ×  ）

25、可以穿易产生静电的服装进入爆炸危险场所。  （  ×  ）

1.为使货物稳固,应使叉车叉臂的位置尽量接近货物中心。对

2.重量在50千克以上的重物,由一人搬运时,应由专人搭肩。对

3.叉车载货下坡时，应倒退行驶，以防货物颠落。对 

4.车辆移动时,装卸工必须下车,严禁人货混装移动。对

5.在装卸重物时,必须检视路面是否平坦,有无障碍物。对

6.在装、卸车时,必须有防止车轮滚动措施。对

7.不准在高空作业时上下抛掷工具和材料。对

8.当雷暴时，户外工作人士应尽快躲入建筑物内。对
