叉车操作的“五个必须”“每日八查”“十不准”
叉车操作五个必须：
1、作业现场其他人员没有与叉车保持安全距离时必须立即停止作业；
2、交叉路口行车必须减速、鸣笛、进行KY确认；
3、叉车停止作业下车时，必须熄火、拔钥匙、拉手刹；
4、每日始业前，必须按照点检内容进行仔细点检方可作业；
5、叉车作业过程中发现异常必须遵守“停呼等”的原则。

叉车操作每日八查：

1、查冷却水、机油；

2、查手刹、脚刹；

3、查大灯；

4、查转向灯；

5、查倒车灯；

6、查倒车蜂鸣器、危险警示灯；

7、查风扇窗；

8、查外观。

叉车操作十不准：
1.不准在升降货叉的同时行车；

2.不准利用惯性卸货；

3.不准用单货叉作业；

4.不准超载作业；

5.不准用制动惯性溜放圆形或易滚动的货物；

6.不准用货叉直接铲运易燃易爆物；

7.不准在货叉、货盘上站人作业，起升货物后，货叉下严禁站人；

8.不准将货物升高至30CM以上做长距离行驶；

9.不准用货叉挑、顶、撞货盘的方式卸货；

10.不准超速，在仓库内载物行驶限速5KM/h；

