化工企业节后收心复工安全培训考试卷
（满分100分　80分合格　考试时间60分钟）
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考试说明：
1. 本试卷适用于化工（危险化学品）企业节后复工全员安全培训考核，闭卷作答。
2. 答案写在题目括弧内或指定位置，字迹工整；简答题按要点给分。
3. 考试成绩记入个人安全培训档案，不合格者须补考，补考仍不合格者不得独立上岗。
4. 监考人员应确认考试纪律，严禁代考、抄袭。


一、判断题（每题2分，共30分。正确打“√”，错误打“×”）
1. 动火作业中断超过30分钟（特级、一级动火），可直接继续动火，不必重新进行可燃气体分析。（　　）
2. 受限空间作业中，氧含量合格范围为19.5%～21%。（　　）
3. 为节省时间，可以用关闭阀门的方式代替加装盲板进行能量隔离。（　　）
4. 发现有人在有毒气体池内晕倒，应立即跳入池中将其抱出。（　　）
5. 安全联锁、可燃气体报警器频繁动作影响生产时，作业人员可以自行摘除。（　　）
6. 从业人员调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗，应当重新接受车间级、班组级安全培训。（　　）
7. 节后开车前，节前为检修加装的盲板不必全部复位，可以后续再处理。（　　）
8. 危化品库房内氧化剂与还原剂可以同库混放，只要贴好标签即可。（　　）
9. 生产、储存危险化学品的单位，应当对安全设施、设备进行经常性维护、保养，并定期检测。（　　）
10. 受限空间作业过程中，监护人因其他工作离开片刻，作业可以继续进行。（　　）
11. 危险化学品泄漏后，应第一时间向下风侧疏散人员并关闭所有门窗。（　　）
12. 单位负责人接到事故报告后，应当在1小时内向应急管理部门报告。（　　）
13. 节后复工第一天，员工只要按时到岗即可，不必进行安全再教育。（　　）
14. 临时用电线路可以沿地面拖拉敷设，只要不被人踩到即可。（　　）
15. 承包商作业人员已经持证，进厂后可以不再进行入厂安全教育。（　　）

二、单选题（每题2分，共30分。将正确选项字母填入括号内）
1. 受限空间作业中，氧含量检测合格范围是（　　）。
　　A. 18%～22%　B. 19.5%～21%　C. 20%～23.5%　D. 16%～19.5%
2. 单位负责人接到生产安全事故报告后，向应急管理部门报告的最长时限是（　　）。
　　A. 立即　B. 1小时内　C. 2小时内　D. 24小时内
3. 动火作业前进行可燃气体分析，当被测气体爆炸下限≥4%时，其浓度应小于（　　）。
　　A. 0.2%LEL　B. 0.5%LEL　C. 1%LEL　D. 2%LEL
4. 下列哪项属于危险化学品企业特殊作业中的八大特殊作业（　　）。
　　A. 清扫作业　B. 取样作业　C. 盲板抽堵作业　D. 包装作业
5. 化工企业复工复产"六个一"不包括（　　）。
　　A. 一次专题会议　B. 一份复工方案　C. 一次全员培训　D. 一次集体聚餐
6. 关于静电防护，下列做法错误的是（　　）。
　　A. 装车前先接地后开阀　B. 使用塑料桶盛装易燃溶剂　C. 作业人员穿防静电服　D. 进入罐区前触摸人体静电释放柱
7. 节后复工检查中，发现临时用电线路拖地泡水，正确做法是（　　）。
　　A. 继续使用，注意别踩　B. 立即停用并重新敷设、办理临时用电票　C. 用塑料布盖一下即可　D. 交给下一个班处理
8. 受限空间作业时，照明行灯电压在金属容器内不应超过（　　）。
　　A. 220V　B. 36V　C. 12V　D. 24V
9. 下列情形中，可判定为重大事故隐患的是（　　）。
　　A. 员工未佩戴工牌　B. 未对承包商作业统一协调管理　C. 车间地面有积水　D. 交接班记录字迹潦草
10. 关于盲板抽堵作业，下列说法正确的是（　　）。
　　A. 一块盲板可以对应多张作业票　B. 每块盲板应编号登记，一板一票　C. 带压抽堵盲板效率更高　D. 盲板位置可不做记录
11. 节后停用一周以上的设备重启，正确做法是（　　）。
　　A. 直接带负荷启动　B. 先空载试运行，检查声音、振动、电流、温升　C. 先通电观察一小时　D. 请电工摇测绝缘后直接生产
12. 生产安全事故等级中，"较大事故"是指造成（　　）死亡的事故。
　　A. 3人以下　B. 3人以上10人以下　C. 10人以上30人以下　D. 30人以上
13. 硫化氢中毒的典型特点是（　　）。
　　A. 有强烈刺激性气味，容易察觉　B. 高浓度时可致人瞬间昏迷，被称为"闪电型"中毒　C. 只对眼睛有影响　D. 不会致命
14. 关于危险化学品储罐区检查，下列做法错误的是（　　）。
　　A. 呼吸阀、阻火器检查完好无堵塞　B. 防火堤内排水阀常开便于排水　C. 检查高液位报警是否正常　D. 检查静电接地是否完好
15. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（　　）。
　　A. 继续作业等待指令　B. 停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所　C. 自行决定是否上报　D. 离岗休息


三、多选题（每题3分，共24分。多选、少选、错选均不得分）
1. 化工企业节后复工的"三重叠加"风险包括（　　）。
　　A. 人的状态错位
　　B. 设备的状态错位
　　C. 员工工装统一度不足
　　D. 管理的状态错位

2. 动火作业"五到位"是指（　　）。
　　A. 分析到位、隔离到位
　　B. 票证到位
　　C. 防护到位、收尾到位
　　D. 罚款到位

3. 受限空间作业必须落实的措施有（　　）。
　　A. 办理作业票、能量隔离
　　B. 清洗置换、通风检测
　　C. 金属容器内可使用220V行灯照明
　　D. 专人监护、约定联络信号

4. 下列属于节后复工"六个一"内容的有（　　）。
　　A. 一次专题会议、一份复工方案
　　B. 一次收心大会、一次全员培训
　　C. 一次全厂检查、一次应急准备
　　D. 一次设备拍卖

5. 关于承包商管理，发包方应当做到（　　）。
　　A. 资质审核并签订安全生产管理协议
　　B. 开展入厂安全教育与作业交底
　　C. 指定专人统一协调管理并进行现场检查
　　D. 将作业风险全部转移给承包方后不再过问

6. 危险化学品泄漏初期处置的正确做法包括（　　）。
　　A. 用鼻子闻来判断泄漏物料种类
　　B. 立即报警并按上风向疏散人员
　　C. 在安全前提下切断泄漏源、关闭阀门
　　D. 用围堰、吸附材料围堵，防止流入下水道

7. 化工企业防止反应失控的关键措施有（　　）。
　　A. 严格控制投料顺序与速率
　　B. 确认冷却系统投用且流量正常
　　C. 出现温度异常先观察半小时再报告
　　D. 超温超压联锁、紧急泄放系统投用并试验正常

8. 下列属于从业人员依法享有的安全生产权利的有（　　）。
　　A. 了解作业场所危险因素与应急措施的知情权
　　B. 因拒绝违章指挥可要求单位发放现金奖励
　　C. 拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利
　　D. 紧急情况下停止作业、撤离作业场所的权利

四、简答题（每题8分，共16分）
1. 简述受限空间作业"七必须"的主要内容（至少答出六条）。


2. 节后复工第一天，你所在岗位开车前需要确认哪些安全条件？请结合本岗位实际写出至少六项。




参考答案与评分要点
（本页由培训组织者保管，请勿随试卷下发）
一、判断题（每题2分，共30分）
答案：1×　2√　3×　4×　5×　6√　7×　8×　9√　10×　11×　12√　13×　14×　15×　
要点解析（部分）：
1. 特级、一级动火中断超30分钟、二级超60分钟，必须重新分析。
3. 阀门内漏是常态，隔离必须加盲板或拆除一段管道，不得以关阀代替。
4. 未佩戴隔绝式呼吸器进入即成为新的遇难者，须先报警、通风、非进入式救援。
5. 安全联锁、报警设施擅自摘除属重大事故隐患情形。
7. 盲板未按清单100%复位即开车，属重大事故隐患。
11. 泄漏应向上风侧疏散，疏散时关闭门窗防止气体侵入室内。
13、15. 节后复工必须开展全员安全再教育；承包商入厂必须重新进行安全教育与交底。
二、单选题（每题2分，共30分）
答案：1B　2B　3B　4C　5D　6B　7B　8C　9B　10B　11B　12B　13B　14B　15B　
三、多选题（每题3分，共24分）
答案：1ABD　2ABC　3ABD　4ABC　5ABC　6BCD　7ABD　8ACD　
说明：多选题各题均设有1个明显错误项（如"罚款到位""设备拍卖""带病运行""用鼻子闻""要求现金奖励"等），作答时须逐项判断。
四、简答题（每题8分，共16分）
第1题 参考要点（答出6条得6分，条理清晰、语言准确加2分）：
① 必须办理受限空间作业票，逐级审批；② 必须进行能量隔离（加盲板、断电、上锁挂签）；③ 必须清洗、蒸煮、置换、通风；④ 必须检测合格（氧19.5%～21%、可燃气<10%LEL、有毒物低于职业接触限值），作业中连续或每2小时复测；⑤ 必须持续机械通风并配备安全照明（金属容器内≤12V）；⑥ 必须设专人监护，监护人不得离岗；⑦ 必须做好应急准备，会使用三脚架、救生绳、隔绝式呼吸器，严禁盲目施救。
第2题 参考要点（结合岗位实际，答出6项得6分，结合本岗位特点加2分）：
① 人员方面：本岗位人员到岗、持证有效、精神状态良好，班前会已开展收心确认；② 工艺方面：工艺参数在指标范围内，节前遗留作业票已关闭，无临时措施未拆除；③ 设备方面：机泵盘车、空载试运行正常，润滑、密封、振动、温度无异常；④ 仪表联锁方面：DCS参数显示正常，联锁、报警、紧急切断投用并试验合格；⑤ 公用工程方面：冷却水、蒸汽、氮气、压缩空气、电正常供应；⑥ 安全设施方面：消防器材、洗眼器、气体检测仪、防护用品齐备可用；⑦ 现场环境方面：无跑冒滴漏，通道畅通，标识清晰，作业区域已清理。
成绩评定与档案管理
1. 满分100分，80分及以上为合格；不合格者应组织补考，补考仍不合格不得独立上岗。
2. 试卷、成绩单、签到表、培训影像资料一并归入个人安全培训档案，保存期不少于3年。
3. 节后复工培训计入年度安全再培训学时（危险化学品企业不少于20学时/年）。
4. 培训组织者应在考试后一周内完成成绩统计、补考安排与档案归档，并向属地应急管理部门备查。




