
EHS安全巡检检查表
被检查区域﹕                          检查人员﹕                          检查日期﹕       /    /    
	NO
	项目
	检查项目
	检查结果

	1
	消
防
安
全
	1
	安全出口,疏散通道是否畅通
	

	
	
	2
	消防器材是否有堵塞,圈占,掩埋现象
	

	
	
	3
	消火栓﹑灭火器﹑应急照明﹑疏散指示灯有无点检﹑是否完好
	

	
	
	4
	消防疏散指示标志是否完好﹑明显（荧光标示﹑油漆标示）
	

	
	
	5
	防火门是否能够正常开关
	

	
	
	6
	易燃气瓶管路压力表,安全阀是否完好
	

	
	
	7
	调油房﹑洗模房消防器材是否完好﹑充足
	 

	
	
	8
	仓库（包括化学品仓﹑光照区）消防器材是否完好﹑充足
	

	
	
	9
	化学品仓﹑调油房﹑洗模房通风状况是否良好﹑有无异味
	

	
	
	10
	化学品仓﹑调油房﹑洗模房电气设备是否防爆
	

	
	
	11
	仓库﹑化学品仓﹑调油房﹑洗模房有无明显的禁烟标识
	

	
	
	12
	化学品仓与其它区域有无进行必要的防火分隔（防火墙﹑防火门）
	

	
	
	13
	化学品储存是否分类分开存放
	

	
	
	14
	是否有露天存放化学品的现象
	

	
	
	15
	仓库存放物品是否满足”五距”要求
	

	
	
	16
	化学品仓库是否有防雷,防静电,防潮,防泄露措施
	

	
	
	17
	相互发生化学反应的物质是否存在混存现象
	

	
	
	18
	长闭式防火门是否处于打开状态﹐防火卷帘门下方是否有障碍物
	

	
	
	19
	封闭楼梯间是否被占用或堵塞
	

	
	
	20
	灭火器配置与现场是否匹配,数量是否足够
	

	
	
	21
	在非吸烟区是否有吸烟现象
	

	
	
	22
	生产施工用火是否有动火证﹑有无责任单位进行监护
	

	
	
	23
	消防设施器材﹑管线是否完好
	

	
	
	24
	自动喷淋系统是否完好（检查报警阀压力表）
	

	
	
	25
	消防主机有无火警﹑异常
	

	2
	电
气
安
全
	1
	电器线路绝缘层是否有脱落﹑破损现象
	

	
	
	2
	配电箱内是否有堆放其它杂物现象
	

	
	
	3
	照明灯具与可燃物间是否有足够的安全距离
	

	
	
	4
	电线排布是否杂乱、无序
	

	
	
	5
	动力设备机房/现场动力盘柜安全通道有无堵塞
	

	
	
	6
	设备机台有否防触电接地装置
	

	
	
	7
	电线有无乱拉乱接现象
	

	
	
	8
	开关、照明、插座设施是否完好
	

	
	
	9
	化学品仓、调漆室、洗模房电气防爆装置是否完好
	

	
	
	10
	现场电气设施/生产设备是否有点检
	

	3
	设
备
安
全
	1
	叉车的维护、保养情况
	

	
	
	2
	冲床安全性检查
	

	
	
	3
	天车钢丝绳、手柄、吊钩及停靠安全性
	

	
	
	4
	电梯安全性
	

	
	
	5
	设备安全操作规程是否齐备,是否执行点检制度
	

	
	
	6
	机台、设备安全防护装置是否到位
	

	
	
	7
	传送带安全装置是否完善
	

	
	
	8
	机台、设备之5s是否良好
	

	4
	生
产
安
全
	1
	作业现场有无人员违章
	

	
	
	2
	作业人员是否按规定配戴劳保品
	

	
	
	3
	机器设备是否有安全装置,是否安全有效
	

	
	
	4
	电器护罩是否完好
	

	
	
	5
	电器是否保护接地(零),设备是否接地
	

	
	
	6
	厂内运输是否遵守安全规则
	

	
	
	7
	在检修设备,是否停止机器运转
	

	
	
	8
	进行危险作业时,是否有防护
	

	
	
	9
	作业场所是否有适当照明,湿度及温度是否合适
	

	
	
	10
	通风除尘设备运转是否正常
	

	5
	施
工
安
全
	起重
吊装
	1
	起重工﹑信号指挥工是否持安全操作证上岗
	

	
	
	
	2
	地面铺垫措施是否符合要求
	

	
	
	
	3
	起重吊装作业是否设有警戒标志﹐并设专人警戒
	

	
	
	
	4
	起重钢丝磨损﹑断丝是否超标
	

	
	
	
	5
	人员上下是否有专设爬梯﹑斜道﹐作业人员是否系安全带﹐且安全带有牢靠悬挂点
	

	
	
	
	6
	有无超载作业情况
	

	
	
	登高作业
	1
	活动扶梯梯脚是否设有防滑措施
	

	
	
	
	2
	脚手架的搭拆人员是否持证上岗
	

	
	
	
	3
	工作台是否铺设完整的地板﹐在平台的边缘是否有扶手﹑防护网或者其它防止坠落的保护措施﹐防止人员或物料从平台上坠落
	

	
	
	
	4
	登高作业人员是否系安全带﹐且安全带有牢靠悬挂点
	

	
	
	动火作业
	1
	施工现场是否必须配备消防器材﹐要害部位不少于4个灭火器﹐是否设置明显的防火标志﹐保证灭火器材灵敏有效
	

	
	
	
	2
	明火监护人是否在场,动火作业人员是否持证上岗﹐开好动火证
	

	
	
	
	3
	乙炔瓶不得倒置﹐氧气﹑乙炔瓶工作距离是否符合要求（不小于5米）﹐两瓶与明火距离是否符合要求（不小于10米）
	

	
	
	
	4
	氧气/乙炔瓶存放是否符合要求（不得存放在建筑物内﹐不得暴晒）
	

	
	
	
	5
	施工现场严禁吸烟﹐在建工程禁止住人
	

	
	
	
	6
	电焊机应单独设开关﹐电焊机外壳是否做接零或接地保护
	

	
	
	
	7
	电焊机线路是否绝缘良好﹐无破损﹐裸露
	

	
	
	
	8
	电工作业是否配戴绝缘防护用品﹐持证上岗
	

	
	
	临时接线
	1
	临时用电是否经机电部门同意
	

	
	
	
	2
	严禁在爆炸和火破危险场所架设﹐临时用电架空线应采用绝缘铜芯线
	

	
	
	
	3
	装在户外的开关要有防雨设施﹐电线无老化﹑破皮
	

	
	
	
	4
	电动工具开关应灵敏﹑可靠无破损
	

	
	
	
	5
	配电柜应设电源隔离开关及短路﹑过载﹑漏电保护电器
	

	
	
	
	6
	设备专用箱做到"一机﹑一闸﹑一箱﹑一漏"﹐严禁一闸多机
	

	
	
	
	7
	动力配电箱应保持整洁﹐不得堆放任何妨碍操作﹑维修的杂物
	

	
	
	
	8
	动力配电箱与照明配电箱宜分别设置
	

	
	
	
	9
	移动式配电箱﹑开关箱的进﹑出线应采用橡皮护套绝缘电缆﹐不得有接头
	

	
	
	
	10
	配电箱﹑钆关箱外形结构是否能防雨﹑防尘
	

	
	
	
	11
	有备用的"禁止合闸﹑有人工作"标志牌
	

	
	
	
	12
	室内线路及灯具安装高度不应小于2.5米﹐灯具金属外壳要有接零保护
	

	
	
	
	13
	手持照明灯使用36V及以下电源供电
	

	
	
	
	14
	使用手持式电动工具的作业人员﹐是否按规定穿戴绝缘防护用品
	

	
	
	
	15
	作业面上电源线是否采取防护措施﹐严禁拖地
	

	
	
	其它
	1
	施工现场有无施工广告牌
	

	
	
	
	2
	作业现场是否符合“十不”、“ 六要” 、“一清”规定
	

	
	
	
	3
	施工是否有对生产环境影响现象
	

	
	
	
	4
	是否做到工完﹑料尽﹑场地清
	

	6
	能耗
管控
	1
	生产/办公区域无人员时照明/空调是否关闭
	

	
	
	2
	车间用气/用水点是否有泄漏现象
	

	
	
	3
	生产设备无人操作时，机台电源是否关闭
	

	
	
	4
	洗手间水阀/水龙头是否完好
	

	7
	环
境
保
护
	废水
	1
	工业废水（洗模水/洗枪水/上下模水/过滤网及设备清洗之污水/化成/线切割/超声波清洗等废水)是否定点收集,有无乱排现象,有无流入内河
	

	
	
	
	2
	水洗塔周边地面是否有烤漆废水及油漆渣残留
	

	
	
	
	3
	污水站是否正常运行,污水站是否严格按照SOP操作
	

	
	
	
	4
	压滤机运作是否正常﹐出泥是否按时
	

	
	
	
	5
	涂装污水经处理后的出水水质是否满足回用﹐且有无乱排现象
	

	
	
	
	6
	水洗塔是否定点冲洗填料﹐清洗产生废水是否有效处理
	

	
	
	废气
	1
	废气处理系统是否运行正常
	

	
	
	
	2
	水洗塔设备是否有跑﹑冒﹑滴﹑漏现象
	

	
	
	
	3
	水洗塔运行是否按SOP操作
	

	
	
	
	4
	水洗塔设备是否定期维护保养﹐并是否有记录
	

	
	
	
	5
	废气处理系统的填料有无定点整齐摆放
	

	
	
	
	6
	水洗塔填料是否需更换﹐以保证废气达标排放
	

	
	
	固体
废弃物
	1
	可回收物资是否摆放整齐﹐周边环境卫生是否干净
	

	
	
	
	2
	工业危险废弃物是否有乱堆乱放现象（废油漆渣/废油墨/废洗模水等）
	

	
	
	
	3
	废弃的油品及有机溶剂的盛装容器有无定点堆放
	

	
	
	噪声
	1
	特种工作场所设备是否采取防振降噪
	

	
	
	
	2
	噪声管制区域人员是否佩戴耳塞
	

	
	
	辐射
防护
	1
	放射性装置是否封闭式及人员有无采取防护措施
	

	
	
	
	2
	镭雕机操作是否有佩戴防护眼镜
	

	
	
	生活环境
	1
	雨水井是否有堵塞及有无杂物
	

	
	
	
	2
	生活污水是否有外溢现象
	

	
	
	
	3
	杂物有无乱丢乱放现象
	

	
	
	
	4
	洗手间卫生环境是否脏乱，水池有无杂物，有无堵塞
	


核准﹕                                 审核﹕                                 承办﹕                     








