
应急救援演练议程

一、主持人介绍演练主办单位及主席台嘉宾

二、领导讲话

三、演练总指挥薛小兵经理讲话并宣布演练开始

1、高处坠落事故的救援与救护

2、物体打击事故的救援与救护

3、火灾事故的救援与救护

四、演练总指挥薛小兵经理宣布演练结束

五、领导总结讲评

应急救援演练需用器材

1、担架一副（硬板）

2、医药箱一只，急救药品（止血带两根、夹板十个、血压计一个、听诊器一个、棉签一包、酒精400ml、生理盐水两瓶、绷带十轴）

3、一次性手套十副

4、警戒隔离带100米

5、袖标（抢救组6副、救护组3副、保卫组6副、报道组3副、事故调查组3副）

6、消防器具1套

7、音响2个、调音台、固定话筒3个、移动话筒2个

8、对讲机5部

9、横幅、主席台背景及布置

10、模拟120急救车1辆

11、点火油盆及木材

建筑安全生产事故应急救援演练方案

一、应急演练组织机构

总指挥：  薛小兵
副总指挥：睢向平  初命俊   

成  员：  吕德明  韩  飞  张斌斌  王  慧
1、抢救组：张斌斌（组长） 李  强  张凯业  

张晓宇 常武生 高世伟
2、救护组：高林涛（组长） 王  霞
3、保卫组：王  慧（组长） 保安一组

4、影像资料组： 辛雁斌 

5、事故调查组： 吕德明  韩  飞      

二、演练目的

为了保证本项目施工现场安全管理规范化，保证全体施工管理及作业人员的生命安全，充分体现“预防为主，常备不懈”的应急思想。通过本次应急演练使施工现场全体人员掌握应急救援的程序和方法，提高现场管理人员和各专业队伍的协调和快速应急反应能力，从而进一步提高全体员工的自我保护意识和安全意识。检验演练效果与实际操作的差距。

三、演练时间及地点

1、时间：2015年6月15日上午10点

2、地点：施工现场

四、演练的科目

1、高处坠落事故的应急救援与救护

2、物体打击事故的应急救援与救护

3、火灾事故的应急救援与救护

五、危险源简述

该项目驻地位于大同市御东区东冯村，施工现场施工至主体结构，施工人员大多数都是处在高处作业范围。由于高处作业施工人员不系安全带及临边防护的缺陷等人的不安全行为、物的不安全状态和交叉作业措施不到位，极易发生作业人员的高处坠落事故及物体打击事故。

施工作业区模板采用木材较多且量大，焊接作业防护不到位及违章抽烟等现象极易引起火灾的发生。

六、演练前准备工作及分工

1、演练前一天由项目部向全体施工人员进行通报及交底，以免造成和引起不必要的恐慌（在项目部醒目处张贴相关通告）。

2、所有参加演练人员应做好个人劳动保护用品的佩戴，如安全帽、工作服、工作鞋等。

3、值班车（模拟120）：一台；司机：李浩。      

4、由张斌斌负责施工现场其他班组照常施工，保证演练不影响本项目其他工作的正常进行。参加演练人员在演练过程中应提高自我保护意识，注意安全，避免发生各类事故。

5、影像资料组负责拍摄图片，进行摄像，做好资料的收集和整理。具体由辛雁斌负责整理收集图片及归档。

七、演练要求
1、全体项目部管理人员及作业人员，应当有组织地认真学习有关预防高处坠落、物体打击和火灾事故的安全知识，积极参与演练。

2、各专业队伍由各队负责人组织相关人员，学习救援器材的正确使用和相关救援措施，了解和掌握相关救援常识。

3、在演练过程中各级管理人员、专业施工队要相互配合、协同作战、服从命令、听从指挥。

4、项目经理、各专业队伍负责人要认真总结经验教训，采取有力的安全防范措施，使各项管理规定和制度得到贯彻落实，认真检查各岗位的危险源是否得到处理和解决，防止事故的发生。

预防高处坠落事故的救援与救护策划书

一、模拟事故的概况：

某架子工A在张挂综合楼C区15.98米处安全网时，未将安全带系牢，在移动过程中脚下不稳从架体上坠落到地面。

二、演练目的：

对员工进行预防高处坠落事故的应对常识与自救互救技能的普及教育。

三、预防措施：

施工人员在高空作业时必须正确使用好安全防护用品，防止高处坠落。

四、演练人员及器械：

模拟伤员1人、医药箱一只，急救药品（止血带两根、夹板十个、血压计一个、听诊器一个、棉签一包、酒精400ml、生理盐水两瓶、绷带十轴）

五、演练程序：

1、高空坠落事故发生：假设施工现场C区发生一人高处坠落。

2、发现初期报警：现场作业班长张兆明在检查作业时，发现作业人员A不慎从15.98米高空坠落，立即报告应急副总指挥，“睢经理，有一名架子工人从15.98米处掉下来了，人员已经昏迷，神志不清，不能开口说话，快来救人”。

3、接警、发出警报：副总指挥接到报警后，立即启动应急救援预案，用对讲机通知应急救援人员，立即赶往事故现场实施救护，并派专人保护好事故现场。

副总指挥：抢险组，我是项目副经理睢向平，施工现场C区发生一人高处坠落事故，立即到现场实施救援。

副总指挥：保卫组，我是项目副经理睢向平，施工现场C区发生一人高处坠落事故，立即到现场实施现场封闭警戒，禁止其他无关车辆及人员进入。

副总指挥：救护组，我是项目副经理睢向平，施工现场C区发生一人高处坠落事故，立即到现场实施救护工作。

4、救援队伍到达指定地点：

各救援队伍到达现场集合，由组长向睢经理报告：“我组人员已全部到位，请指示”。

5、副总指挥向各小组发布命令：

各小组立即展开救援，同时注意自我保护，避免次生灾害的发生。C区作业现场立即停工，进行安全检查。

六、救援步骤：

1、先由项目安全员吕德明检查救援环境有无其他危险因素，避免二次伤害，抢险组长组织人员将伤者搬运到安全地带。

2、救护人员检查伤情是否严重，（测心跳、呼吸、血压、脉搏）四大生命体征是否存在，如四大体征存在再检查伤者是否有外伤出血和骨折现象，经检查发现伤者已不省人事，大腿骨折，其他伤情不明，救护组长向睢经理报告请求立即拨打120急救中心进行求助。睢经理：“您好，是120急救中心吗？我是新建大同汽车客运东站工程项目部项目副经理，我工地有一名工人不慎从高处坠落，伤者已昏迷，不能说话，左侧大腿骨折，其他伤情不明，请求立即赶往现场救援，我项目在大同市御东区东坟村，我在东坟村口派专人接应，我的联系电话是15003432911”。 保卫组速派一人到东坟村村口接应120急救车。

3、在伤者抬出施工现场后，事故现场由现场保卫进行保护，现场保卫继续拉警戒带进行隔离，禁止其他无关车辆及人员进入。

4、120急救车到达现场外，现场保卫组派人指挥带领救护车进入并停放在安全地点，经简单询问和检查后将伤者立即送往医院救治。

5、调查组进入事故现场，对事故调查取证，充分记录后，请示同意后撤离施工现场。同时上报安监站、安监局、劳动局、工会、检察院、公安、公司等相关部门。

七、任务完毕、报告：

现场保卫组报告：报告睢经理，已设置警戒线，现场安全道路通畅，现场秩序良好，汇报完毕。

副总指挥：继续警戒。

抢险组长报告：伤员已救出，本队无人员伤亡，汇报完毕。

副总指挥：明白。

救护组长报告：伤员已经初步抢救，运往武警医院，救援人员无伤亡，汇报完毕。

副总指挥：明白，请财务会计立即携款去医院，保证救助资金。

八、解除警报：

应急救援副总指挥向总指挥报告情况后，总指挥发布命令，结束应急状态，解除警报，进行下一科目演练。

预防物体打击事故的救援与救护策划书

一、模拟事故的概况：

A区1号塔吊起吊现场，操作人员B准备起吊钢管作业至结构3层时，由于未按正确方法绑扎牢固，在起吊至3米高处时，钢丝绳滑脱钢管从半空散落，将作业人员B砸伤。

二、演练目的：

头部出血的包扎及止血带止血的应用。

手臂骨折的临时处理与固定。

三、预防措施：

吊运物品应由专业司索绑扎，保持物体起吊时重心平衡，吊物下严禁站人。

四、演练人员及器械：

模拟伤员1人、医药箱一只，急救药品（止血带两根、夹板十个、血压计一个、听诊器一个、棉签一包、酒精400ml、生理盐水两瓶、绷带十轴）

五、演练程序：

1、物体打击事故发生：施工现场A区发生一人被吊物砸伤。受伤人员躺在一堆钢管旁头部出血，右手紧抱左臂膀表情痛苦。

2、发现、初期处理、报警：王慧发现作业人员B被起吊后的钢管砸伤，立即高呼并报告应急副总指挥：“睢经理，有工人被钢管砸伤，快来救人。”

3、接警、发出警报：

副总指挥接到报警后，立即启动应急救援预案，用对讲机通知应急救援人员，立即赶往事故现场实施救护，并派专人保护好事故现场。

副总指挥：抢险组，我是项目副经理睢向平，施工现场A区发生有人被钢管砸伤，立即到现场实施救援。

副总指挥：保卫组，我是项目副经理睢向平，施工现场A区发生有人被钢管砸伤，立即到现场实施现场封闭警戒，禁止其他无关车辆及人员进入。

副总指挥：救护组，我是项目副经理睢向平，施工现场A区发生有人被钢管砸伤，立即到现场实施救护工作。

4、救援队伍到达指定地点：

各救援队伍到达现场集合，由组长向睢经理报告：“我组人员已全部到位，请指示”。

5、副总指挥向各小组发布命令：

各小组立即展开救援，同时注意自我保护，避免次生灾害的发生。1号塔吊暂停作业，等待事故调查。

六、救援步骤：

1、先由项目安全员吕德明检查救援环境有无其他危险因素，避免二次伤害，抢险组长组织人员先将钢管移开，将伤者搬运到安全地带，同时做好移动人、物标记，以便事故调查。

2、救护人员检查伤情是否严重，（测心跳、血压、脉搏、呼吸）四大体征是否存在，如四大体征存在再检查伤者是否有外伤出血和骨折现象，发现伤者上肢开放性骨折，头部出血，其他伤情不明，救护组长向睢经理报告请求立即拨打120急救中心进行求助。睢经理：“您好，是120急救中心吗？我是新建大同汽车客运东站工程项目的项目经理，我工地有一名工人有工人被钢管砸伤，伤者伤者上肢开放性骨折，头部出血，，其他伤情不明，请求立即赶往现场救援，我项目在大同市御东区东坟村，我在东坟村口派专人接应，我的联系电话是15034032911”。保卫组速派一人到东坟村口接应120急救车。

3、在伤者抬出施工现场后，事故现场由现场保卫进行保护，现场保卫继续拉警戒带进行隔离，禁止其他无关车辆及人员进入。

4、120急救车到达现场外，现场保卫组派人指挥带领救护车进入并停放在安全地点，经简单询问和检查后将伤者立即送往医院救治。

5、调查组进入事故现场，对事故调查取证，充分记录后，请示同意后撤离施工现场。同时上报安监站、安监局、劳动局、工会、检察院、公安、公司等相关部门。

七、任务完毕、报告：

现场保卫组报告：报告睢经理，已设置警戒线，现场安全道路通畅，现场秩序良好，汇报完毕。

副总指挥：继续警戒。

抢险组长报告：伤员已救出，本队无人员伤亡，汇报完毕。

副总指挥：明白。

救护组长报告：伤员已经初步抢救，运往武警医院，救援人员无伤亡，汇报完毕。

副总指挥：明白，请财务会计立即携款去医院，保证救助资金。

八、解除警报：

应急救援副总指挥向总指挥报告情况后，总指挥发布命令，结束应急状态，解除警报，进行下一科目演练。

预防火灾事故的救援与救护策划书

一、模拟事故的概况：

木材堆放区作业人员违章抽烟将烟头随意乱扔，引发火灾。

二、演练目的：

灭火器材的正确使用方法。

对员工进行火灾事故应对常识与自救互救技能的普及教育。

三、预防措施：

为避免火灾事故的发生，严禁在施工现场抽烟，现场消防器材布置合理，动火区域严格执行动火审批制度并有专人看火。

四、演练器械：

模拟油盆木材、灭火器、消防水桶等消防器材。

五、演练程序：

1、火灾事故发生：假设施工现场木材堆放区着火。

2、发现、初期处理、报警：现场作业人员发现着火立即高呼“A区木材堆放区着火了，快去救火！”并报告副总指挥，睢向平经理接到通知后，立即启动应急救援预案并赶赴现场组织灭火，同时用对讲机通知义务消防队人员及救援队，立即赶往事故现场组织扑救，并派专人保护好事故现场。

3、到达现场后，首先现场保卫人员进行现场隔离，队长观察火势观察无人员伤亡，安排义务消防队及救援人员在上风向灭火，对初期火灾就近使用灭火器扑救，同时用消防沙和水扑灭火焰，扑灭明火后用消防钩仔细检查，以防死灰复燃。

4、使用干粉灭火器注意要点：

先除掉铅封，拔出保险销，左手握住喷管，右手压下压柄，站在上风侧侧身作业，在距离火点2米处对准火苗根部扫射使喷射干粉覆盖整个燃烧区。

六、当火势得不到有效控制时，应立即报119火警。

报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况，包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息。并安排专人接应消防车，以便消防队员把握火灾情况并尽快抵达，采取相应的灭火措施，抓住救灾时机。

七、火灾扑灭后，事故现场由现场保卫进行保护，调查组进入，对事故调查确认，取证充分记录后，经请示同意清理施工现场。

八、解除警报：

应急救援副总指挥向总指挥报告情况后，总指挥发布命令，结束应急状态，解除警报，并向全体项目发布警报解除的通知。

最后，预案演练总结、讲评

各队队长召集人员集合列队，由应急救援总指挥讲话，对各项事故演练情况进行讲评。

演练结束，各领导及专家点评。
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